目次へ戻る

# 仕様

このセクションでは、インテル® ワイヤレス・アダプター・ファミリーの仕様情報を示します。次の一覧はすべてを網羅しているわけではありません。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## インテル® Centrino® Wireless-N 100、インテル® Centrino® Wireless-N 105、インテル® Centrino® Wireless-N 130、およびインテル® Centrino® Wireless-N 135

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
WiFi
周波数変調 | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | MIMO 設定: 1X1 送信 (Tx)/ 受信 (Rx): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* サポート | インテル® Centrino® Wireless-N 100: なし インテル® Centrino® Wireless-N 105: なし インテル® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth* 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0 + HS インテル® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth* 4.0 (Bluetooth Low-Energy および Bluetooth* 3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Centrino® Wireless-N 1000

フォームファクター | PCI Express* Mini カードおよび Half-Mini カード
SKU | インテル® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
寸法 | Mini カード: 幅 50.80 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
WiFi
周波数変調 | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.41 ～ 2.474GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* XP (32 および 64 ビット) および Windows Vista* (32 および 64 ビット)、Ubuntu* Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
暗号化 | AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、CKIP、TKIP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Centrino® Wireless-N 2200 およびインテル® Centrino® Wireless-N 2230

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
WiFi
周波数変調 | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | MIMO 設定: 2X2 送信 (Tx)/ 受信 (Rx): 300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* サポート | インテル® Centrino® Wireless-N 2200: なし インテル® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth* 4.0 (Bluetooth* Low-Energy および Bluetooth* 3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Centrino® Wireless-N 1030 およびインテル® Centrino® Advanced-N 6230

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
ネットワーク規格 | 802.11a/b/g/n (アダプターによって異なる) および Bluetooth* 3.0 + HS
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
WiFi ネットワーク規格 | インテル® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n インテル® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
周波数変調 | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | インテル® Centrino® Advanced-N 6230: 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
インテル® Centrino® Wireless-N 1030: 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、 240、180 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | Bluetooth* Version 3.0 + HS
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WPS、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Centrino® Advanced-N 6235

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
ネットワーク規格 | 802.11a/b/g/n および Bluetooth* 4.0
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | Bluetooth* Version 4.0 (3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WPS、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 およびインテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
WiFi
周波数変調 | インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.40GHz (802.11b/g/n)、5GHz (802.11a/n) | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 設定: 1X2 受信 (Rx): 300、270、243、 240、180 Mbps 受信 (Rx)/ 送信 (Tx): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 設定: 2X2 送信 (Tx)/ 受信 (Rx): 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX 全般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
規格準拠 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX システム・プロファイル機能セット | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: モバイル WiMAX リリース 1、Wave II。3A and 1A/B プロファイル対応 インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: モバイル WiMAX リリース 1、Wave II。3A、5A/C、1A/B、および 5BL プロファイル対応
セキュリティー | キー管理プロトコル (PKMv2)
暗号化 | 128 ビット CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) (AES 暗号化に基づく)
WiMAX
周波数帯域 | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.30 ～ 2.40GHz/2.496 ～ 2.690GHz インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.30 ～ 2.40GHz/2.496 ～ 2.690GHz/3.40 ～ 3.80GHz
変調 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレスメディア | デュプレックス・モード: TDD 操作 | スケーラブル OFDMA (SOFDMA): 512 および 1024 FFT
サブキャリア順列: PUSC | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: チャネル帯域幅: 5MHz および 10MHz インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: チャネル帯域幅: 5、7、8.75、10MHz
WiMAX ネットワーク リリース機能セット | SPWG/NWG リリース 1.5
送信速度パフォーマンス | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 最高 10Mbps DL およびピーク時 4Mbps UL (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル) インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 最高 20Mbps DL およびピーク時 6Mbps UL (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル)
RF 送信機出力 | 電力クラス 2 準拠

## インテル® Centrino® Advanced-N 6200、インテル® Centrino® Advanced-N 6205、およびインテル® Centrino® Ultimate-N 6300

フォームファクター | インテル® Centrino® Advanced-N 6200 およびインテル® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini カードおよび Half-Mini カード。 インテル® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini カード。
寸法 | Full-Mini カード：幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード：幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェイス | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3V
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | インテル® Centrino® Ultimate-N 6300: 送信 (Tx)/ 受信 (Rx): 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
インテル® Centrino® Advanced-N 6200、インテル® Centrino® Advanced-N 6205: 送信 (Tx)/ 受信 (Rx): 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 7260

フォームファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 モデル 7260HMW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、HMC モデル 7260NGW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7260HMW モデル 7260NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-N 7260
インテル® Wireless-N 7260

フォームファクター | Half-Mini カード、M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe*、USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-N 7260 モデル 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、HMC モデル 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2 モデル 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe*、USB、HMC モデル 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe*、USB、M.2 インテル® Wireless-N 7260 モデル 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2 モデル 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 (上記参照、すべてのアダプターがすべてのバンドをサポートしているわけではありません) | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
802.11n 空間ストリーム | すべてのアダプター: 2 X 2 空間ストリーム
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7260HMW AN モデル 7260NGW AN モデル 7260HMW BN モデル 7260NGW BN
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 3160

フォームファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 モデル 3160HMW - 802.11agn、ac、1x1、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、HMC モデル 3160NGW - 802.11agn、ac、1x1、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3160: 最大 433Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 3160HMW モデル 3160NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 (モデル 3165NGW)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165: 最大 433Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 3168

フォームファクター | M.2 2230 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 x 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168: 最大 433Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Linux*、Windows* 8.1 (64 ビット)、Windows* 10 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (モデル 7265NGW)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 モデル 7265NGW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7265NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (モデル 7265NGW AN と 7265NGW NB)
インテル® Wireless-N 7265 (モデル 7265NGW BN)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe*、USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 モデル 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2 モデル 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe*、USB、M.2 インテル® Wireless-N 7265 モデル 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 (上記参照、すべてのアダプターがすべてのバンドをサポートしているわけではありません) | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
802.11n 空間ストリーム | すべてのアダプター: 2 X 2 空間ストリーム
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7265NGW AN モデル 7265NGW NB モデル 7265NGW BN
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 8260

フォームファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 モデル 8260NGW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 8260NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 (モデル 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
重量 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン / オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB、または UART (M.2 1216 のみ)
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1、Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Android*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Direct* (ピアツーピア・デバイス接続に対応)、Wi-Fi Miracast* (ソース) に対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート: 802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 4.2、BLE
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | モデル 8265NGWH | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、USB、LTE との共存、eFEM、M.2 2230 HE
モデル 8265NGW | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、USB、M.2 2230 MS
モデル 8265D2W | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、LTE との共存、M.2 1216 SD
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9260 (モデル 9260NGW およびand 9260D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/ 最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.67 (±0.08) mm
重量 | M.2 2230: 2.9 ±0.3g M.2 1216: 0.61 ±0.1g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct*。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2*、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216 LTE Coex
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9260: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 1.73Gbps (160MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9461 (モデル 9461NGW/9461D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
重量 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0ºC ～ +80ºC
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows® 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9461NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230、単一アンテナ
9461D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216、単一アンテナ
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9461: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 433Mbps (80MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9462 (モデル 9462NGW/9462D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
重量 | M.2 2230：2.7g M.2 1216：0.7g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0ºC ～ +80ºC
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows® 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9462NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe、USB、M.2 2230、ダイバーシティー・アンテナ
9462D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe、USB、M.2 1216、ダイバーシティー・アンテナ
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9462: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 433 Mbps (80MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9560 (モデル 9560NGW/9560D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.8 mm
重量 | M.2 2230：2.6 g M.2 1216：0.6g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct* (Microsoft* Windows* 向けのみ)。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート: 802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2*、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9560: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 1.73 Gbps (160MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

フォームファクター | M.2 Type 3030
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe*、USB、DP。X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit-Antenna M10041 モジュール用インターフェイス、および Bluetooth* 専用のインターフェイス
アンテナ・インターフェイス・コネクター | X.FL: ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 57GHz ～ 64GHz (国によって異なる) | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM, | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う) | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | 該当なし | インテル® Tri-Band Wireless-AC 17265
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Tri-Band Wireless-AC 17265: 最大 867Mbps
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1 (接続スタンバイ状態)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、AES-CGMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

フォームファクター | M.2 Type 3030
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP：2xPCIe*、USB、DP。X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit-Antenna M10041 モジュール用インターフェイス、および Bluetooth* 専用のインターフェイス
アンテナ・インターフェイス・コネクター | X.FL：ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM, | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う) | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | 該当なし | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Tri-Band Wireless-AC 17265：最大 867 Mbps
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1 (接続スタンバイ状態)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、AES-CGMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

フォームファクター | M.2 Type 2230
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP：2xPCIe*、USB、DP。インテル® Wireless Gigabit-Antenna M10041 または X-FL を使用した M10042 モジュール用インターフェイス (電力の伝送に同軸ケーブル (シングル) を使用、IF、およびコントロール)
寸法 | 22 mm x 30 mm x S3 [最大 1.5mm (上部)/ 最大 0.1mm (底部)]
アンテナ・インターフェイス・コネクター | X.FL：ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | IEEE 802.11abgn、802.11ac、802.11ad、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM, | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う) | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | 該当なし | インテル® Tri-Band Wireless-AC 18260
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Tri-Band Wireless-AC 18260: 最大 867Mbps
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)、4.1
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1 (接続スタンバイ状態)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、AES-CGMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5mm (上部)/ 最大 0.1mm (底部)]
重量 | M.2 2230: 2.4g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit-Antenna M10101 モジュール用 PCIe*、USB インターフェイス (電力の伝送に同軸ケーブル (シングル) を使用、IF、およびコントロール)
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 (非動作時) | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1、Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Android*
Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED*: a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2、保護された管理フレーム、Wi-Fi Direct* (ピアツーピア・デバイス接続に対応)、Wi-Fi Miracast (ソース) に対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | 各アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 4.2、BLE
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM, | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う) | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | 該当なし | インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867Mbps
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)

## インテル® Wireless Gigabit Sink W13100

フォームファクター | M.2 Type 3030
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP：2xPCIe*、USB、DP。X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit-Antenna M10041 モジュール用インターフェイス、および Bluetooth* 専用のインターフェイス
アンテナ・インターフェイス・コネクター | X.FL
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM,
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う)
空間ストリーム | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
無線セキュリティー
認証 | WPA2-Personal (WSC-WiFi Simple Configuration)
暗号化 | 128 ビット AES-GCMP
その他の暗号化機能
公開キーの復号化 | RSA-2048
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1 (接続スタンバイ状態)
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0

## インテル® Wireless Gigabit 11000

寸法 | 20.5 mm x 14.2 mm x 1.8 mm (シールドを含む)
重量 | 2 g
電子インターフェイス | モジュールは、独自の配置ではんだ付けされています。X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 用インターフェイス (電力の伝送に同軸ケーブル (シングル) を使用、IF、およびコントロール)
アンテナ・インターフェイス・コネクター | X.FL
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ad
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM,
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う)
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
無線セキュリティー
認証 | WPA2-Personal (WSC-WiFi Simple Configuration)
暗号化 | 128 ビット AES-GCMP
その他の暗号化機能
公開キーの復号化 | RSA-2048
一般
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1 (接続スタンバイ状態)、Microsoft* Windows* 10 (接続スタンバイ状態)

## インテル® Wireless Gigabit Sink W13110VR

寸法 (H x W x D) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2.6 mm [最大 1.5 mm (上部)/ 最大 0.1 mm (底部)]
重量 | 5.16 g
無線オン/オフ・コントロール | ハードウェア・サポート
電子インターフェイス | M.2 キー G (ユーザー定義)X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 モジュール用インターフェイス (電力の伝送に同軸ケーブル (シングル) を使用、IF、およびコントロール)、最大 2 モジュール
LED および GPIO のサポート | 4 つの状態の 2 つの LED またはマルチカラー LED 搭載、リカバリボタン、アクションを構成可能なアクティビティー・ボタン
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ad
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 (非動作時) | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM,
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う)
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
オペレーティング・システム | なし
Wi-Fi Alliance* 認定 | 該当なし
無線セキュリティー
認証 | WPA2-Personal (WSC-WiFi Simple Configuration)
暗号化 | 128 ビット AES-GCMP
その他の暗号化機能
公開キーの復号化 | RSA-2048
インテル® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R モジュール
寸法 (H x W x D) | 7 mm x 19.3 mm x 1.8 mm
重量 | 1 g
アンテナ・コネクター・インターフェイス | X.FL
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 (非動作時) | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)

## インテル® Wireless Gigabit 11100VR

寸法 (H x W x D) | 20.5 mm x 14.2 mm x 1.8 mm (シールドを含む)
重量 | 2 g
無線オン/オフ・コントロール | ハードウェアとソフトウェアの両方でサポート
電子インターフェイス | モジュールは、独自の配置ではんだ付けされています。X-FL を使用したインテル® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 モジュール用インターフェイス (電力の伝送に同軸ケーブル (シングル) を使用、IF、およびコントロール)
LED 出力 | オン / オフ
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ad
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 (非動作時) | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 60 GHz (802.11ad)
周波数帯域 | 57 GHz ～ 64 GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM,
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う)
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10 (接続スタンバイ状態)
無線セキュリティー
認証 | WPA2-Personal (WSC-WiFi Simple Configuration)
暗号化 | 128 ビット AES-GCMP
その他の暗号化機能
公開キーの復号化 | RSA-2048
インテル® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R モジュール
寸法 (H x W x D) | 7.5 mm x 24.5 mm x 1.8 mm
重量 | 1 g
アンテナ・コネクター・インターフェイス | X.FL
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 (非動作時) | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230: 2.33 (±0.3) g M.2 1216: 0.61 (±0.1) g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定
Bluetooth* | Bluetooth* 5.1
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230、アンテナ・ダイバーシティー
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216、アンテナ・ダイバーシティー

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、a、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX200NGW | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216、LTE との共存
周波数変調 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、a、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | モデル AX201NGW | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216、LTE との共存
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定
Bluetooth* | Bluetooth* 5.1
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.08) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) 802.11-2016、Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW レディネス
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、および Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216、LTE Coex
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2.0 mm
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1625: 0.90 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、および Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1625
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.07 (±0.15) g M.2 1216: 0.75 (±0.04) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.4
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | BE200NGW | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.07 (±0.15) g M.2 1216: 0.75 (±0.04) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.4
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | BE200NGW M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報