Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες προδιαγραφών για την οικογένεια ασύρματων προσαρμογέων της Intel®. Η παρακάτω λίστα ενδέχεται να μην είναι ολοκληρωμένη.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 και Intel® Centrino® Wireless-N 135

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 105: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini και Κάρτα Half-Mini
Κωδικοί (SKU) | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Διαστάσεις | Κάρτα Mini: Πλάτος 50,80 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,41-2,474 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 και 64 bit) και Windows Vista* (32 και 64 bit), Ubuntu Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1Χ: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Κρυπτογράφηση | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, CKIP, TKIP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 και Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 και Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n (ανάλογα με τον προσαρμογέα) και Bluetooth 3.0 + HS
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Πρότυπα δικτύου WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n και Bluetooth 4.0
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 +HS )
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 και Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Γενικά WiMAX
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Συμμόρφωση με τα πρότυπα | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Σετ δυνατότητας προφίλ συστήματος WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A και 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A, 5A/C, 1A/B και 5BL
Ασφάλεια | Key Management Protocol (PKMv2)
Κρυπτογράφηση | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) που βασίζεται στην κρυπτογράφηση AES
WiMAX
Ζώνη συχνοτήτων | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Διαμόρφωση | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ασύρματο μέσο | Αμφίδρομη λειτουργία: Λειτουργίες TDD | Κλιμακώσιμη ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (SOFDMA): 512 και 1024 FFT
μετάθεση υποφέροντος: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Εύρη ζώνης καναλιών: 5 και 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Εύρη ζώνης καναλιών: 5, 7, 8,75 και 10 MHz
Σετ δυνατότητας έκδοσης δικτύου WiMAX | SPWG/NWG έκδοση 1.5
Απόδοση ρυθμού | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Έως10 Mbps DL και 4 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Έως 20 Mbps DL και 6 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz)
Ισχύς εξόδου πομπού ραδιοσυχνότητας | Συμμόρφωση με ισχύ κατηγορίας 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 και Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Παράγοντας μορφής | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Κάρτα PCI Express* Full-Mini και Κάρτα Half-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Κάρτα PCI Express* Half-Mini.
Διαστάσεις | Κάρτα PCI Express Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Μοντέλο 7260HMW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7260HMW Μοντέλο 7260NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini, M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe, USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260HMW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW BN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας (Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7260HMW AN Μοντέλο 7260NGW AN Μοντέλο 7260HMW BN Μοντέλο 7260NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Μοντέλο 3160HMW - 802.11agn, ac, 1 x 1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 3160NGW - 802.11agn, ac, 1 x 1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 3160HMW Μοντέλο 3160NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Μοντέλο 3165NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Παράγοντες μορφής | M.2 2230 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows* 10 (64-bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Μοντέλο 7265NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Μοντέλο 7265NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Μοντέλα 7265NGW AN και 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Μοντέλο 7265NGW BN)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe, USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7265NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας (Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW AN Μοντέλο 7265NGW NB Μοντέλο 7265NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Μοντέλο 8260NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 8260NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Μοντέλα 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Βάρος | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB ή UART (μόνο M.2 1216)
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Android
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 4.2, BLE
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | Μοντέλο 8265NGWH | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, συνύπαρξη LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Μοντέλο 8265NGW | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Μοντέλο 8265D2W | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, συνύπαρξη LTE, M.2 1216 SD
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (Μοντέλα 9260NGW και 9260D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.67 (±0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,9 ±0.3 g M.2 1216: 0,61 ±0.1 g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct*.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 160 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (Μοντέλα 9461NGW/9461D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 ºC έως +80 ºC
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, μονή κεραία
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, μονή κεραία
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 433 Mbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 80 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (Μοντέλα 9462NGW/9462D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 ºC έως +80 ºC
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, κεραία πολλαπλής λήψης
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, κεραία πολλαπλής λήψης
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 433 Mbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 80 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (Μοντέλα 9560NGW/9560D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Βάρος | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct* (Μόνο για Microsoft Windows*).
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 160 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 3030
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module μέσω X-FL και μία αποκλειστικά για Bluetooth
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL, το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με τον συζευκτήρα καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 3030
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module μέσω X-FL και μία αποκλειστικά για Bluetooth
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL, το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με τον συζευκτήρα καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 2230
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ή M10042 μέσω X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Διαστάσεις | 22 mm x 30 mm x S3 [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)]
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL, το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με τον συζευκτήρα καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)]
Βάρος | M.2 2230: 2,4 g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, Διασύνδεση USB σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 μέσω X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία, εκτός λειτουργίας | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών, Wi-Fi Miracast ως συσκευή προέλευσης.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ αντίστοιχων σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 4.2, BLE
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 3030
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module μέσω X-FL και μία αποκλειστικά για Bluetooth
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Χωρικές ροές | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ασφάλεια Over-the-Air
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Κρυπτογράφηση | AES-GCMP 128 bit
Πρόσθετες λειτουργίες κρυπτογράφησης
Αποκρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (Public Key Decrypt) | RSA-2048
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Διαστάσεις | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (με θωράκιση)
Βάρος | 2 γραμμάρια
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | Η συγκολλημένη μονάδα έχει μη τυπική (ιδιόκτητη) διάταξη. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R μέσω X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ad
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ασφάλεια Over-the-Air
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Κρυπτογράφηση | AES-GCMP 128 bit
Πρόσθετες λειτουργίες κρυπτογράφησης
Αποκρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (Public Key Decrypt) | RSA-2048
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με συνδεδεμένη κατάσταση αναμονής, Microsoft Windows 10* με συνδεδεμένη κατάσταση αναμονής

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)]
Βάρος | 5,16 γραμμάρια
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστήριξη υλικού
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key G (καθορίζεται από τον χρήστη). Διασύνδεση σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 με X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο), έως και 2 μονάδες
Υποστήριξη LED και GPIO | Τροφοδότηση 2 LED ή LED πολλών χρωμάτων με 4 καταστάσεις, κουμπί επαναφοράς, κουμπί δραστηριότητας με ενέργεια που μπορεί να διαμορφωθεί
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ad
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία, εκτός λειτουργίας | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Λειτουργικά συστήματα | Καμία
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Δ/Υ
Ασφάλεια Over-the-Air
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Κρυπτογράφηση | AES-GCMP 128 bit
Πρόσθετες λειτουργίες κρυπτογράφησης
Αποκρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (Public Key Decrypt) | RSA-2048
Μονάδα Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Βάρος | 1 γραμμάριο
Διασύνδεση συζευκτήρα κεραίας | X.FL
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία, εκτός λειτουργίας | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (με θωράκιση)
Βάρος | 2 γραμμάρια
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται σε υλικό και λογισμικό
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | Η συγκολλημένη μονάδα έχει μη τυπική (ιδιόκτητη) διάταξη. Διασύνδεση σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 με X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Έξοδος LED | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ad
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία, εκτός λειτουργίας | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Ασφάλεια Over-the-Air
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2-Personal (WSC - WiFi Simple Configuration)
Κρυπτογράφηση | AES-GCMP 128 bit
Πρόσθετες λειτουργίες κρυπτογράφησης
Αποκρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (Public Key Decrypt) | RSA-2048
Μονάδα Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Βάρος | 1 γραμμάριο
Διασύνδεση συζευκτήρα κεραίας | X.FL
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία, εκτός λειτουργίας | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα*, Wi-Fi Location* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, w, ac, ax, Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Κεραία πολλαπλής λήψης
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Κεραία πολλαπλής λήψης

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802,11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai. Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802,11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai. Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | Μοντέλο AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα*, Wi-Fi Location* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, w, ac, ax, Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 802.11-2016, ετοιμότητα Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* a/b/g/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PF*, Απευθείας Wi-Fi* και Wi-Fi Agile Multiband*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2.0 mm
Βάρος | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1625: 0.90 (±0.1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* 6, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Απευθείας Wi-Fi*, ΚΑΙ Wi-Fi Agile Multiband*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3.07 (±0.15) g M.2 1216: 0.75 (±0.04) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe*, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3.07 (±0.15) g M.2 1216: 0.75 (±0.04) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe*, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις