Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji w zakresie rodziny bezprzewodowych kart Intel®. Poniższa lista może nie zawierać wszystkich elementów.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 i Intel® Centrino® Wireless-N 135

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 1X1 Transmisja/odbiór: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 105: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokość 50,8 mm x długość 30,0 mm x wysokość 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,41–2,474 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy), Ubuntu Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 i Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 i Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n (różne w zależności od karty) i Bluetooth 3.0 + HS
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Standardy sieci WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Odbiór (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n oraz Bluetooth 4.0
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 i Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfiguracja MIMO: 1X2 Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Odbiór/Transmisja: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Zgodność ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A i 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A, 5A/C, 1A/B i 5BL
Zabezpieczenia | Protokół zarządzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES
WiMAX
Pasmo częstotliwości | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulacja | UL — QPSK, 16 QAM DL — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nośnika podrzędnego: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Przepustowość kanałów: 5 i 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Przepustowość kanałów: 5; 7; 8,75 i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkość | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Do 10 Mb/s (pobieranie) i 4 Mb/s (przekazywanie) przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Do 20 Mb/s (pobieranie) i 6 Mb/s (przekazywanie) przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz)
Moc wyjściowa nadajnika radiowego | Zgodność z klasą mocy 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 i Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Typ | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Karta full-mini i half-mini PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Karta half-mini PCI Express*.
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 50,95 mm x długość 30,0 mm x wysokość 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Transmisja/odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Model 7260HMW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 7260HMW Model 7260NGW
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini, M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | Złącza PCIe, USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługują wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260HMW BN Model 7260NGW BN
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Model 3160HMW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 3160HMW Model 3160NGW
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Standardy konstrukcji | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Złącza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Linux, Windows* 8.1 (64-bitowy), Windows* 10 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 7265NGW
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modele 7265NGW AN i 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | PCIe, USB 2.0
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługują wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor — NGFF)
Złącza elektryczne | Złącza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujące karty sieciowe: Model 8260NGW
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modele 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm M.2 1216: 12 × 16 × 1,8 mm
Ciężar | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe, USB lub UART (tylko M.2 1216)
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Android
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej, Wi-Fi Miracast* jako źródło.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11REVmc
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między punktami dostępu
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, 128-bitowy AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Modele 9260NGW i 9260D2WL)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,67 (±0,08) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe, USB
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Chrome*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako źródło oraz Wi-Fi Direct*.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11REVmc
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między punktami dostępu
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2*, 802,1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, 128-bitowy AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Rząd USA | FIPS, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | 1,73 Gb/s przy korzystaniu z kanałów 160 MHz
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (modele 9461NGW/9461D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm M.2 1216: 12 × 16 × 1,57 (±0,08) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio
Temperatura robocza (osłona karty) | Od 0ºC do +80ºC
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Chrome
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako źródło oraz Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11REVmc
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między punktami dostępu
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, 128-bitowy AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, jedna antena
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, jedna antena
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | 433 Mb/s przy korzystaniu z kanałów 80 MHz
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (modele 9462NGW/9462D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm M.2 1216: 12 × 16 × 1,57 (±0,08) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio
Temperatura robocza (osłona karty) | Od 0ºC do +80ºC
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Chrome
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako źródło oraz Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11REVmc
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między punktami dostępu
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, 128-bitowy AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antena układu zbiorczego
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antena układu zbiorczego
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | 433 Mb/s przy korzystaniu z kanałów 80 MHz
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (modele 9560NGW/9560D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm M.2 1216: 12 × 16 × 1,8 mm
Ciężar | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Chrome*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako źródło oraz Wi-Fi Direct* (tylko dla Microsoft Windows*).
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między punktami dostępu
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2*, 802,1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, 128-bitowy AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Rząd USA | FIPS, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | 1,73 Gb/s przy korzystaniu z kanałów 160 MHz
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Standardy konstrukcji | M.2 , typ 3030
Złącza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 za pomocą złącza X-FL oraz jedno dedykowane dla modułu Bluetooth
Złącze interfejsu anteny | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT pasujące do złącza przewodu U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju) | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Nd. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: do 867 Mb/s
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Standardy konstrukcji | M.2 , typ 3030
Złącza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 za pomocą złącza X-FL oraz jedno dedykowane dla modułu Bluetooth
Złącze interfejsu anteny | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT pasujące do złącza przewodu U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju) | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Nd. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: do 867 Mb/s
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Standardy konstrukcji | M.2, typ 2230
Złącza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 lub M10042 za pomocą złącza X-FL (pojedynczy kabel koncentryczny do zasilania, IF i moduł sterowania)
Wymiary | 22 × 30 mm × S3 [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)]
Złącze interfejsu anteny | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT pasujące do złącza przewodu U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju) | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Nd. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: do 867 Mb/s
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)]
Ciężar | M.2 2230: 2,4 g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe, połączenie interfejsu USB z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10101 za pomocą złącza X-FL (pojedynczy kabel koncentryczny do zasilania, IF i moduł sterowania)
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność w stanie spoczynku | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10, Linux* (ograniczona obsługa funkcji), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* dla standardów a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* dla połączeń urządzeń w sieci równorzędnej, Wi-Fi Miracast jako źródło.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v – oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11REVmc
Mobilność | Płynna obsługa roamingu między odpowiednimi punktami dostępu
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju) | 5,15&#152;–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Nd. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Zgodność z przepisami
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Standardy konstrukcji | M.2 , typ 3030
Złącza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 za pomocą złącza X-FL oraz jedno dedykowane dla modułu Bluetooth
Złącze interfejsu anteny | X.FL
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Ośrodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
Bezprzewodowe zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2-Personal (WSC – prosta konfiguracja Wi-Fi)
Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Dodatkowe funkcje szyfrowania
Deszyfrowanie klucza publicznego | RSA-2048
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Wymiary | 20,5 × 14,2 × 1,8 mm (osłona w zestawie)
Ciężar | 2 g
Złącza elektryczne | Moduł lutowany ma niestandardowy układ. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M10042R za pomocą złącza X-FL (pojedynczy kabel koncentryczny do zasilania, IF i moduł sterowania)
Złącze interfejsu anteny | X.FL
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
Bezprzewodowe zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2-Personal (WSC – prosta konfiguracja Wi-Fi)
Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Dodatkowe funkcje szyfrowania
Deszyfrowanie klucza publicznego | RSA-2048
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia, Microsoft Windows 10* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 4230: 42 × 30 × 2,6 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)]
Ciężar | 5,16 g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa sprzętu
Złącza elektryczne | Klucz M.2 G (określany przez użytkownika). Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M 10101 za pomocą złącza X-FL (pojedynczy kabel koncentryczny do zasilania, IF i moduł sterowania), do 2 modułów
Diody LED i obsługa GPIO | 2 diody LED lub wielokolorowa dioda LED o 4 stanach, przycisk odzyskiwania, przycisk aktywności z możliwością konfiguracji
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność w stanie spoczynku | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
Systemy operacyjne | Brak
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Nd.
Bezprzewodowe zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2-Personal (WSC – prosta konfiguracja Wi-Fi)
Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Dodatkowe funkcje szyfrowania
Deszyfrowanie klucza publicznego | RSA-2048
Moduł Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 7 × 19,3 × 1,8 mm
Ciężar | 1 g
Interfejs złączy antenowych | X.FL
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność w stanie spoczynku | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 20,5 × 14,2 × 1,8 mm (osłona w zestawie)
Ciężar | 2 g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługiwane przez sprzęt i oprogramowanie
Złącza elektryczne | Moduł lutowany ma niestandardowy układ. Połączenie interfejsu z anteną modułu Intel® Wireless Gigabit M 10042 za pomocą złącza X-FL (pojedynczy kabel koncentryczny do zasilania, IF i moduł sterowania)
Wyjście LED | Włącz/wyłącz
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność w stanie spoczynku | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 60 GHz (802.11ad)
Pasmo częstotliwości | 57&#152;–64 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanały | 1, 2 i 3, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ad – szybkość transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10* z funkcją wstrzymania przy zachowaniu połączenia
Bezprzewodowe zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2-Personal (WSC – prosta konfiguracja Wi-Fi)
Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Dodatkowe funkcje szyfrowania
Deszyfrowanie klucza publicznego | RSA-2048
Moduł Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 7,5 × 24,5 × 1,8 mm
Ciężar | 1 g
Interfejs złączy antenowych | X.FL
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność w stanie spoczynku | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,65 (±0,05) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, i Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement na podstawie 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2* Personal i Enterprise; WPA3* (oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym)
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP, TKIP, 128-bitowe szyfrowanie AES-CCMP, 256-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, rozróżnienie anten
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, rozróżnienie anten

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,65 (±0,05) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Rozróżnienie anten | Obsługa
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe, USB
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* i Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2* Personal i Enterprise; WPA3* (oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym)
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP, TKIP, 128-bitowe szyfrowanie AES-CCMP, 256-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,65 (±0,05) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac z funkcjami Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* i Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2* Personal i Enterprise; WPA3* (oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym)
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP, TKIP, 128-bitowe szyfrowanie AES-CCMP, 256-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2, FISMA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,65 (±0,05) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, i Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement na podstawie 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA* i WPA2* Personal i Enterprise; WPA3* (oczekiwanie na obsługę w systemie operacyjnym)
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP, TKIP, 128-bitowe szyfrowanie AES-CCMP, 256-bitowe szyfrowanie AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x 2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x 2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 × 16 × 1,65 (±0,08) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe, USB
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* oraz Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016 gotowość sprzętowa do obsługi 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2* oraz WPA3*
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 128-bitowy AES-CCMP, 256-bitowy AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Modulacja częstotliwości | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5925 GHz–6,425 GHz (w zależności od kraju) | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 6–7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ciężar | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* i Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016 Gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2* oraz WPA3*
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 128-bitowy AES-CCMP, 256-bitowy AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Modulacja częstotliwości | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5925 GHz–6,425 GHz (w zależności od kraju) | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 6–7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Ciężar | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: CNVio2
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* i Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement w oparciu o 802.11-2016 Gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA2* oraz WPA3*
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 128-bitowy AES-CCMP, 256-bitowy AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-2
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Modulacja częstotliwości | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5925 GHz–6,425 GHz (w zależności od kraju) | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 6–7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ciężar | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe*, USB
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Obsługa technologii Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 z Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* i gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement na podstawie 802.11-2016 Gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA3* Personal i Enterprise, w tym tryb przejścia WPA2*
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 128-bitowy AES-CCMP, 256-bitowy AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-3
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2 × 2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2 × 2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulacja częstotliwości | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5925 GHz–6,425 GHz (w zależności od kraju) | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 6–7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Ogólne
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | M.2 2230: 22 × 30 × 2,4 mm [1,5 mm maks. (ścianka górna) / 0,1 mm maks. (ścianka dolna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ciężar | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Opcja włączania/wyłączania łączności radiowej | Obsługa
Interfejs złącza | M.2: PCIe*, USB
Temperatura robocza (osłona karty) | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% RH bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Obsługa technologii Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 z Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* i gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 i wybrane poprawki (zasięg wybranej funkcji) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement na podstawie 802.11-2016 Gotowość sprzętowa do obsługi Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpieczenia
Uwierzytelnianie | WPA3* Personal i Enterprise, w tym tryb przejścia WPA2*
Protokoły uwierzytelniania | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Szyfrowanie | 128-bitowy AES-CCMP, 256-bitowy AES-GCMP
Zgodność z przepisami
Kwestie prawne | Aby uzyskać listę zezwoleń państwowych, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.
Rząd USA | FIPS 140-3
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numery modeli
Modele | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2 × 2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2 × 2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulacja częstotliwości | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Pasmo częstotliwości | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5925 GHz–6,425 GHz (w zależności od kraju) | 5.15GHz - 5.895GHz (w zależności od kraju) | 2.400 - 2.4835GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ośrodek przenoszenia | 6–7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanały | Wszystkie kanały określone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Szybkość transmisji danych | Wszystkie podane wartości szybkości transmisji danych są ich teoretycznymi wartościami maksymalnymi.
IEEE 802.11ax – szybkość transmisji danych | Do 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac — szybkość transmisji danych | Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia