Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält spezielle Informationen für die drahtlose Adapterreihe von Intel®. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 und Intel® Centrino® Wireless-N 135

Formfaktor | PCI Express* Half-Minikarte
Maße | Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
WiFi
Frequenzmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | MIMO-Konfiguration: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth-Unterstützung | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Keine Intel® Centrino® Wireless-N 105: Keine Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy und Bluetooth 3.0+HS)
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-Funktionssätze | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Formfaktor | PCI Express* Minikarte und Half-Minikarte
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 – 1X2 MC/HMC
Maße | Minikarte: Breite 50,80 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
WiFi
Frequenzmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 2,41 – 2,474 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows* XP (32 und 64 Bit) und Windows Vista* (32 und 64 Bit), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA-Persönlich, WPA2-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Unternehmen, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Verschlüsselung | AES-CCMP 128-Bit, WEP 128- und 64-Bit, CKIP, TKIP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 und Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Formfaktor | PCI Express* Half-Minikarte
Maße | Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
WiFi
Frequenzmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | MIMO-Konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth-Unterstützung | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Keine Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy und Bluetooth 3.0+HS)
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-Funktionssätze | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 und Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Formfaktor | PCI Express* Half-Minikarte
Maße | Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Netzwerknormen | 802.11a/b/g/n (je nach Adapter) und Bluetooth 3.0 + HS
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
WiFi-Netzwerknormen | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Version 3.0 + HS
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows* XP (32-bit und 64-bit) Windows Vista* (32-bit und 64-bit) Windows* 7 (32-bit und 64-bit) Windows* 8 (32-bit und 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WPS, WMM, WMM Energiesparmodus, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Formfaktor | PCI Express* Half-Minikarte
Maße | Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Netzwerknormen | 802.11a/b/g/n und Bluetooth 4.0
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Version 4.0 (3.0+HS)
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WPS, WMM, WMM Energiesparmodus, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 und Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Formfaktor | PCI Express* Half-Minikarte
Maße | Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
WiFi
Frequenzmodulation | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-Konfiguration: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-Konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows* XP (32-bit und 64-bit) Windows Vista* (32-bit und 64-bit) Windows* 7 (32-bit und 64-bit) Windows* 8 (32-bit und 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WMM, WMM Energiesparmodus, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-Funktionssätze | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows* XP (32-bit und 64-bit) Windows Vista* (32-bit und 64-bit) Windows* 7 (32-bit und 64-bit) Windows* 8 (32-bit und 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Standard-Compliance | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile Funktionssatz | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX Release 1, Wave II. Unterstützt 3A- und 1A/B-Profile Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX Release 1, Wave II. Unterstützt 3A-, 5A/C-, 1A/B- und 5BL-Profile
Sicherheit | Schlüsselverwaltungsprotokoll (PKMv2)
Verschlüsselung | 128-Bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) basierend auf AES-Verschlüsselung
WiMAX
Frequenzband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 – 2,4 GHz / 2,496 – 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 – 2,4 GHz / 2,496 – 2,690 GHz / 3,4 – 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Drahtloses Medium | Duplex-Modus: TDD-Operationen | Skalierbarer OFDMA (SOFDMA): 512 und 1024 FFT
Unterträger-Permutation: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbandbreiten: 5 und 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbandbreiten: 5, 7, 8,75 und 10 MHz
WiMAX Network Release Funktionssatz | SPWG/NWG Release 1.5
Leistungsrate | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Bis zu 10 Mbit/s DL und 4 Mbit/s UL bei Spitzenrate (OTA Leistung, 10 MHz Kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Bis zu 20 Mbit/s DL und 6 Mbit/s UL bei Spitzenrate (OTA Leistung, 10 MHz Kanal)
Vom HF-Sender abgegebene Strahlung | entspricht Klasse 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 und Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Formfaktor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Minikarte und Half-Minikarte. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Minikarte.
Maße | Full-Minikarte: Breite 50,95 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm Half-Minikarte: Breite 26,64 mm x Länge 30 mm x Höhe 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
Steckerschnittstelle | 52-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
IEEE 802.11n Datenraten | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows* XP (32-bit und 64-bit) Windows Vista* (32-bit und 64-bit) Windows* 7 (32-bit und 64-bit) Windows* 8 (32-bit und 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit und 64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi*-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Persönlich, WPA-Unternehmen, WPA2-Persönlich, WPA2-Unternehmen, WMM, WMM Energiesparmodus, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA - Persönlich, WPA2 - Persönlich, WPA - Unternehmen, WPA2 - Unternehmen, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formfaktoren | Halbe Minikarte und M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0 für beide Formfaktoren
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modell 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modell 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7260HMW Modell 7260NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formfaktoren | Halbe Minikarte, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe, USB 2.0 für beide Formfaktoren
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modell 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modell 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modell 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modell 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation (siehe oben, nicht alle Bänder werden von allen Adaptern unterstützt) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
802.11n-Übertragungswege | Alle Adapter: 2x2-Übertragungswege
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7260HMW AN Modell 7260NGW AN Modell 7260HMW BN Modell 7260NGW BN
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formfaktoren | Halbe Minikarte und M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0 für beide Formfaktoren
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modell 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modell 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Bis zu 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 3160HMW Modell 3160NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modell 3165NGW)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Bis zu 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktoren | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Bis zu 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Linux, Windows* 8,1 (64-Bit), Windows* 10 (64-Bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modell 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7265NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelle 7265NGW AN und 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe, USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modell 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modell 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation (siehe oben, nicht alle Bänder werden von allen Adaptern unterstützt) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
802.11n-Übertragungswege | Alle Adapter: 2x2-Übertragungswege
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7265NGW AN Modell 7265NGW NB Modell 7265NGW BN
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktoren | Halbe Minikarte und M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0 für beide Formfaktoren
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modell 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 8260NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modelle 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB oder UART (nur M.2 1216)
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Android
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer Geräteverbindungen, Wi-Fi Miracast* als Quelle.
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Dual-Mode-Bluetooth* 4.2, BLE
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Koexistenz, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Koexistenz, M.2 1216 SD
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Modelle 9260NGW und 9260D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,9 ±0.3 g M.2 1216: 0,61 ±0.1 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct*.
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 1,73 Gbit/s bei Verwendung von 160-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Modelle 9461NGW/9461D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 ºC bis +80 ºC
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Einzelantenne
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Einzelantenne
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 433 MBit/s bei Verwendung von 80-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Modelle 9462NGW/9462D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 ºC bis +80 ºC
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Diversity-Antenne
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Diversity-Antenne
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 433 MBit/s bei Verwendung von 80-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modelle 9560NGW/9560D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct* (nur für Microsoft Windows*).
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 1,73 Gbit/s bei Verwendung von 160-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Triband-Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formfaktoren | M.2 Typ 3030
Elektrische Schnittstellen | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Modul mit X-FL und eine dedizierte Bluetooth-Schnittstelle
Antennenschnittstellenstecker | X.FL; Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | DMG-Steuerung PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | k. A. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Triband Wireless-AC 17265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* mit verbundenem Standby-Modus
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Triband-Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formfaktoren | M.2 Typ 3030
Elektrische Schnittstellen | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Modul mit X-FL und eine dedizierte Bluetooth-Schnittstelle
Antennenschnittstellenstecker | X.FL; Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | DMG-Steuerung PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | k. A. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Triband Wireless-AC 17265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* mit verbundenem Standby-Modus
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Formfaktoren | M.2 Typ 2230
Elektrische Schnittstellen | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 oder M10042 Modul mit X-FL (einzelnes Koaxialkabel für Stromübertragung, IF und Steuerung)
Maße | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm max. (oben)/ 0,1 mm max. (unten)]
Antennenschnittstellenstecker | X.FL; Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | DMG-Steuerung PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | k. A. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* mit verbundenem Standby-Modus
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm Max (Oberseite)/ 0,1 mm Max (Unterseite)]
Gewicht | M.2 2230: 2,4 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCLe, USB-Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 Modul mit X-FL (einzelnes Koaxialkabel für Stromübertragung, IF und Steuerung)
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit nicht betriebsbereit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer Geräteverbindungen, Wi-Fi Miracast als Quelle.
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen respektiven Zugangspunkten
Bluetooth | Dual-Mode-Bluetooth* 4.2, BLE
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | DMG-Steuerung PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | k. A. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Formfaktoren | M.2 Typ 3030
Elektrische Schnittstellen | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Modul mit X-FL und eine dedizierte Bluetooth-Schnittstelle
Antennenschnittstellenstecker | X.FL
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Drahtloses Medium | DMG-Steuerung PHY, DMG SC PHY
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes
Übertragungswege | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
OTA-Sicherheit (Over the Air)
Authentifizierung | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Verschlüsselung | 128-Bit AES-GCMP
Zusätzliche Krypto-Funktionen
Entschlüsselung öffentlicher Schlüssel | RSA-2048
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* mit verbundenem Standby-Modus
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Maße | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (einschließlich Abschirmung)
Gewicht | 2 g
Elektrische Schnittstellen | Geschweißtes Modul verfügt über eigenen Flächenplan. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10042R mit X-FL (einzelnes Koaxialkabel für Stromübertragung, IF und Steuerung)
Antennenschnittstellenstecker | X.FL
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ad
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
OTA-Sicherheit (Over the Air)
Authentifizierung | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Verschlüsselung | 128-Bit AES-GCMP
Zusätzliche Krypto-Funktionen
Entschlüsselung öffentlicher Schlüssel | RSA-2048
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* mit verbundenem Standby-Modus, Microsoft Windows 10* mit verbundenem Standby-Modus

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Abmessungen (H x W x T) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [1,5 mm Max (Oberseite)/ 0,1 mm Max (Unterseite)]
Gewicht | 5,16 Gramm
Sender Ein/Aus Steuerung | Hardwareunterstützung
Elektrische Schnittstellen | M.2 Key G (Benutzerdefiniert). Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 Modul mit X-FL (einzelnes Koaxialkabel für Stromübertragung, IF und Steuerung), bis zu 2 Module
LEDs und GPIO-Unterstützung | Betrieb von 2 LEDs oder einer mehrfarbigen LED mit 4 Zuständen, Recovery-Taste, Aktivitätstaste mit konfigurierbarer Aktion
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ad
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit nicht betriebsbereit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Betriebssysteme | Keine
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | k. A.
OTA-Sicherheit (Over the Air)
Authentifizierung | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Verschlüsselung | 128-Bit AES-GCMP
Zusätzliche Krypto-Funktionen
Entschlüsselung öffentlicher Schlüssel | RSA-2048
Intel® Wireless-Gigabit-Antenne M 10101R Modul
Abmessungen (H x W x T) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Gewicht | 1 Gramm
Antennenschnittstellenstecker | X.FL
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit nicht betriebsbereit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Abmessungen (H x W x T) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (einschließlich Abschirmung)
Gewicht | 2 g
Sender Ein/Aus Steuerung | In Hardware und Software unterstützt
Elektrische Schnittstellen | Geschweißtes Modul verfügt über eigenen Flächenplan. Schnittstelle zu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M 10042R Modul mit X-FL (einzelnes Koaxialkabel für Stromübertragung, IF und Steuerung)
LED-Ausgang | Ein/Aus-Taste
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11ad
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit nicht betriebsbereit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frequenzband | 57 GHz – 64 GHz (je nach Land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanäle | 1, 2 und 3 unterliegen den Vorschriften des Landes
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ad Datenraten | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10* mit verbundenem Standby-Modus
OTA-Sicherheit (Over the Air)
Authentifizierung | WPA2-Personal (WSC – WiFi Simple Configuration)
Verschlüsselung | 128-Bit AES-GCMP
Zusätzliche Krypto-Funktionen
Entschlüsselung öffentlicher Schlüssel | RSA-2048
Intel® Wireless-Gigabit-Antenne M 10042R Modul
Abmessungen (H x W x T) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Gewicht | 1 Gramm
Antennenschnittstellenstecker | X.FL
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit nicht betriebsbereit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Antennendiversity
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Antennendiversity

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi-Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Koexistenz
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi-Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Koexistenz
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 802.11-2016, HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* und Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* und Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe*, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe*, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5.15GHz - 5.895GHz (je nach Land) | 2.400 - 2.4835GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

Zurück zum Seitenanfang

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss