返回目录页面

# 规格

本节提供有关英特尔® 无线适配器的规格信息。以下列表并不具备完全的包容性。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

## Intel® Centrino® Wireless-N 100、Intel® Centrino® Wireless-N 105、Intel® Centrino® Wireless-N 130 和 Intel® Centrino® Wireless-N 135

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | MIMO 配置：1X1 Tx/Rx：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙支持 | Intel® Centrino® Wireless-N 100：无 Intel® Centrino® Wireless-N 105：无 Intel® Centrino® Wireless-N 130：蓝牙 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135：蓝牙 4.0（蓝牙低能量和蓝牙 3.0 +HS）
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

外形规格 | PCI Express* 微型卡和半微型卡
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
尺寸 | 微型卡：宽 50.80 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米 （2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸） 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.41-2.474 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位）和 Windows Vista*（32 位和 64 位），Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业，802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位、CKIP、TKIP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 和 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi
频率调制 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | MIMO 配置：2X2 Tx/Rx：300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙支持 | Intel® Centrino® Wireless-N 2200：无 Intel® Centrino® Wireless-N 2230：蓝牙 4.0（蓝牙低能量和蓝牙 3.0 +HS）
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11n、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WPS
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 和 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
网络标准 | 802.11a/b/g/n（因适配器而异）和 Bluetooth 3.0 + HS
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi 网络标准 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030：802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230：802.11a/g/n
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： Rx（Mbps）：300、270、243、240、180 Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 蓝牙版本 3.0 + HS
常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位） Windows Vista*（32 位和 64 位） Windows* 7（32 位和 64 位） Windows* 8（32 位和 64 位） Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WPS、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
网络标准 | 802.11a/b/g/n 和蓝牙 4.0
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 蓝牙版本 4.0（3.0 + HS）
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WPS、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 和 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

外形规格 | PCI Express* 半微型卡
尺寸 | 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
WiFi
频率调制 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz（802.11b/g/n），5 GHz（802.11a/n） | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 配置：1X2 Rx：300、270、243、240、180 Mbps Rx/Tx：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 配置：2X2 Tx/Rx：300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位） Windows Vista*（32 位和 64 位） Windows* 7（32 位和 64 位） Windows* 8（32 位和 64 位） Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
IEEE 功能集 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)
WiMAX 常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位） Windows Vista*（32 位和 64 位） Windows* 7（32 位和 64 位） Windows* 8（32 位和 64 位） Windows* 8.1（32 位和 64 位）
标准兼容 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系统配置式性能集 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 移动式 WiMAX 发布 1、Wave II。支持 3A 和 1A/B 配置式 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 移动式 WiMAX 发布 1、Wave II。支持 3A、5A/C、1A/B 和 5BL 配置式
安全性 | 密钥管理协议 (PKMv2)
加密 | 128 位 CCMP (反击模式/CBC-MAC) 基于 AES 加密
WiMAX
频带 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150：2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6250：2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
调制 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
无线媒体 | 双工模式：TDD 操作 | Scalable OFDMA (SOFDMA)：512 和 1024 FFT
子信息包排列：PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 信道宽度：5 MHz 和 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 信道宽度：5、7、8.75 和 10 MHz
WiMAX 网络发布功能集 | SPWG/NWG 发布 1.5
速率性能 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 高达 10 Mbps DL 和 4 Mbps UL @ 最高速率 （OTA 性能，10MHz 信道） Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 高达 20 Mbps DL 和 6 Mbps UL @ 最高速率 （OTA 性能，10MHz 信道）
RF 传输输出功率 | 符合 Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205 和 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

外形规格 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 和 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* 全微型卡和半微型卡。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205：PCI Express* 半微型卡。
尺寸 | 全微型卡：宽 50.95 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（2.00 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸） 半微型卡：宽 26.64 毫米 x 长 30 毫米 x 高 4.5 毫米（1.049 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
连接器接口 | 52 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15 GHz -5.85 GHz（取决于所在国） | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
IEEE 802.11n 数据率 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： Tx/Rx：450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 和 Intel® Centrino® Advanced-N 6205： Tx/Rx：300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Microsoft Windows* XP（32 位和 64 位） Windows Vista*（32 位和 64 位） Windows* 7（32 位和 64 位） Windows* 8（32 位和 64 位） Windows* 8.1（32 位和 64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi* 证书，适用于：802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-个人、WPA-企业、WPA2-个人、WPA2-企业、WMM、WMM 电源节能、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
体系架构 | 基础架构或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 型号 7260HMW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、HMC 型号 7260NGW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 7260HMW 型号 7260NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

外形 | 半微型卡、M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe、USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 模型 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、HMC 模型 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2 模型 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、HMC 模型 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7260 型号 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2 模型 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 （参见上文，所有适配器并非支持所有带宽） | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
802.11n 空间流 | 所有适配器：2 X 2 空间流
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 模型 7260HMW AN 模型 7260NGW AN 型号 7260HMW BN 模型 7260NGW BN
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 型号 3160HMW - 802.11agn、交流、1x1、蓝牙 4.0、PCIe、USB、HMC 型号 3160NGW - 802.11agn、交流、1x1、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 3160HMW 型号 3160NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165（型号 3165NGW）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

外形 | M.2 2230（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
常规
操作系统 | Linux、Windows* 8.1（64 位）、Windows® 10（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265（型号 7265NGW）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 型号 7265NGW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 7265NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265（型号 7265NGW AN 和 7265NGW NB）
Intel® Wireless-N 7265（型号 7265NGW BN）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe、USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 模型 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2 模型 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7265 模型 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 （参见上文，所有适配器并非支持所有带宽） | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
802.11n 空间流 | 所有适配器：2 X 2 空间流
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 模型 7265NGW AN 型号 7265NGW NB 模型 7265NGW BN
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 型号 8260NGW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 8260NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265（型号 8265NGWH/8265NGW/8265D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.8 毫米
重量 | M.2 2230：2.6 克 M.2 1216：0.6 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe、USB 或 UART（仅限 M.2 1216）
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10*、Linux*（支持有限功能）、Android
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用于对等连接的 Wi-Fi Direct*、用作来源的 Wi-Fi Miracast*。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 双模式蓝牙* 4.2，BLE
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 型号 8265NGWH | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、USB、LTE 并存、eFEM、M.2 2230 HE
型号 8265NGW | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、USB、M.2 2230 MS
型号 8265D2W | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、LTE 并存、M.2 1216 SD
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260（型号 9260NGW 和 9260D2WL）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.67 (±0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.9 ±0.3 克 M.2 1216：0.61 ±0.1 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct*。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216 LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 1.73 Gbps（使用 160MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461（型号 9461NGW/9461D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.57 (+-0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.7 克 M.2 1216：0.7 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 0ºC 至 +80ºC
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9461NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、单天线
9461D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、单天线
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9461：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 433 Mbps（使用 80MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462（型号 9462NGW/9462D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.57 (+-0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.7 克 M.2 1216：0.7 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 0ºC 至 +80ºC
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9462NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、分集天线
9462D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、分集天线
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9462：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 433 Mbps（使用 80MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560（型号 9560NGW/9560D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.8 毫米
重量 | M.2 2230：2.6 克 M.2 1216：0.6 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct*（仅适用于 Microsoft Windows*）。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11-2016 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9560：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 1.73 Gbps（使用 160MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

外形 | M.2 3030 型
电气接口 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe，USB，DP。使用 X-FL 的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模块接口，以及一个蓝牙专用接口
天线接口连接器 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | DMG 控制 PHY、DMG SC PHY | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | 不适用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* 联网待机模式
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

外形 | M.2 3030 型
电气接口 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe，USB，DP。使用 X-FL 的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模块接口，以及一个蓝牙专用接口
天线接口连接器 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | DMG 控制 PHY、DMG SC PHY | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | 不适用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* 联网待机模式
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

外形 | M.2 2230 型
电气接口 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe，USB，DP。使用 X-FL（用于传输电源的单根同轴电缆、IF 和控件）的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 或 M10042 模块接口
尺寸 | 22 毫米 x 30 毫米 x S3 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）]
天线接口连接器 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | IEEE 802.11abgn、802.11ac、802.11ad、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | DMG 控制 PHY、DMG SC PHY | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | 不适用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260：高达 867 Mbps
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)、4.1
常规
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* 联网待机模式
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）]
重量 | M.2 2230：2.4 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：使用 X-FL（传输电流、IF 和控件的单一同轴电缆）的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 模块的 PCIe、USB 接口
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
非操作湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10、Linux*（支持有限功能）、Android
Wi-Fi 联盟 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2、受保护管理框架、用于对等连接的 Wi-Fi Direct*、用作来源的 Wi-Fi Miracast*。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持各接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 双模式蓝牙* 4.2，BLE
频率调制 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | DMG 控制 PHY、DMG SC PHY | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | 不适用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

外形 | M.2 3030 型
电气接口 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe，USB，DP。使用 X-FL 的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模块接口，以及一个蓝牙专用接口
天线接口连接器 | X.FL
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
无线媒体 | DMG 控制 PHY、DMG SC PHY
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规
空间流 | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
无线安全
验证 | WPA2 个人（WSC - WiFi 简单配置）
加密 | 128 位 AES-GCMP
其他加密功能
公钥解密 | RSA-2048
常规
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* 联网待机模式
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

尺寸 | 20.5 毫米 x 14.2 毫米 x 1.8 毫米（含防护板）
重量 | 2 克
电气接口 | 焊接模块拥有专用布局计划。使用 X-FL（传输电流、IF 和控件的单一同轴电缆）的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna 10042R 接口
天线接口连接器 | X.FL
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ad
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
无线安全
验证 | WPA2 个人（WSC - WiFi 简单配置）
加密 | 128 位 AES-GCMP
其他加密功能
公钥解密 | RSA-2048
常规
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* 联网待机模式，Microsoft Windows 10* 联网待机模式

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 4230：42 毫米 x 30 毫米 x 2.6 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）]
重量 | 5.16 克
无线开/关控制 | 硬件支持
电气接口 | M.2 Key G（用户定义）。使用 X-FL（传输电流、IF 和控件的单一同轴电缆）的 Intel® Wireless Gigabit-Antenna-M 10101 模块接口，多达 2 个模块
支持 LED 和 GPIO | 驱动 2 个 LED 或多色 LED（带 4 个状态）、恢复按钮、活动按钮（带可配置操作）
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ad
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
非操作湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
操作系统 | 无
Wi-Fi Alliance* 认证 | 不适用
无线安全
验证 | WPA2 个人（WSC - WiFi 简单配置）
加密 | 128 位 AES-GCMP
其他加密功能
公钥解密 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R 模块
尺寸（长 x 宽 x 高） | 7 毫米 x 19.3 毫米 x 1.8 毫米
重量 | 1 克
天线连接器接口 | X.FL
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
非操作湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

尺寸（长 x 宽 x 高） | 20.5 毫米 x 14.2 毫米 x 1.8 毫米（含防护板）
重量 | 2 克
无线开/关控制 | 在硬件和软件中均受支持
电气接口 | 焊接模块拥有专用布局计划。使用 X-FL（传输电流、IF 和控件的单一同轴电缆）的 Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 模块接口
LED 输出 | 开/关
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11ad
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
非操作湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 60GHz (802.11ad)
频带 | 57GHz - 64GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
信道 | 1、2 和 3，需遵守国家法规
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ad 数据率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
操作系统 | Microsoft Windows 10* 联网待机模式
无线安全
验证 | WPA2 个人（WSC - WiFi 简单配置）
加密 | 128 位 AES-GCMP
其他加密功能
公钥解密 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 模块
尺寸（长 x 宽 x 高） | 7.5 毫米 x 24.5 毫米 x 1.8 毫米
重量 | 1 克
天线连接器接口 | X.FL
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
非操作湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5.1
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、蓝牙* 5.1、M.2 2230、分集天线
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 1216、分集天线

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX200NGW | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216；LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 型号 AX201NGW | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216；LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5.1
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 802.11-2016、Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 克 M.2 1216：0.67 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*, 和 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216、LTE Coex
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1625：16 毫米 x 25 毫米 x 2.0 毫米
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 克 M.2 1625：0.90 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct* 以及 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1625
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：3.07 (±0.15) 克 M.2 1216：0.75 (±0.04) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe*、USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、 b、 d、 e、 g、 h、 i、 k、 n、 r、 u、 v、 w、 ac、 ax、 be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.4
安全性
验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | BE200NGW | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：3.07 (±0.15) 克 M.2 1216：0.75 (±0.04) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe*、USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、 b、 d、 e、 g、 h、 i、 k、 n、 r、 u、 v、 w、 ac、 ax、 be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.4
安全性
验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | BE200NGW M | Wi-Fi 7、160 MHz 2x2、蓝牙* 5.4、M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7、160 MHz 2x2、蓝牙* 5.4、M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明