返回內容頁

# 法規資訊

本節提供下列無線介面卡的法規資訊：

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> 注意：由於無線 LAN 領域（IEEE 802.11 和類似標準）的規章和標準不斷演進，此處所提供的資訊可能會有所變更。Intel 公司不對本文件中的錯誤或疏失負責。

## Intel WiFi/WiMAX 無線介面卡

本節中的資訊支援以下無線介面卡：

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

請參閱規格以獲取完整的無線介面卡規格。

> 注意：在這個區段中，只要提到「無線介面卡」，指的是以上列出的所有介面卡。

以下是提供的資訊。

- 使用者資訊
- 法規資訊
- 法規 ID
- OEM 和主機整合者資訊

### 使用者資訊

### 保全性注意事項

#### 美國 FCC 射頻輻射限制

FCC 在「ET 簽條 96-8」中的動作已經納用人體暴露在 FCC 核准設備發射出的無線電頻率（Radio Frequency，RF）電磁的保全性標準。無線網路介面卡符合 FCC 第 2 部分 15C 與 15E 規定，以及 KDB 447498、KDB 248227 與 KDB 616217 指示中的「人體暴露」值限制。根據本手冊的說明適當操作這個無線電，暴露量會遠低於 FCC 的建議限制。

應該注意以下的安全注意事項：

- 裝置在進行傳輸或接收時不要碰觸或移動天線。
- 傳輸時，不要握住任何包含靠近天線之無線電的元件，或者是碰觸任何暴露的身體部份。
- 除非天線已連接，否則請勿操作無線電或嘗試傳輸資料，因為這種行為可能會損害無線電。
- 在特定的環境中使用：
  - 在危險地點使用無線介面卡受到此種環境的保全性指導員設立的限制規範。
  - 在飛機上使用配備無線介面卡的電子裝置受到各商業航空公司的規定管理。
  - 在醫院使用無線介面卡受到此類醫院設立的限制規範。

#### 爆炸裝置鄰近範圍警告

警告：不要在靠近無保護的爆炸蓋或在爆炸性環境中操作可攜式傳輸器（例如，無線介面卡），除非該介面卡已經過修改，合格做這樣的使用。

#### 天線警告

警告：無線介面卡的設計目的不是要使用於高增益性的定向天線。

#### 使用於飛行物的注意事項

小心：商業航空公司的規範可能會限制在空中操作某些配備無線電頻率無線裝置（無線介面卡）的電子裝置，因為它們的訊號會干擾重要飛行器的儀器。

小心：依據 FCC §15.255 規定，不得攜帶 60 GHz/802.11ad 設備登機。OEM 和主機整合商應在設計主機裝置時評估此 FCC 規範。

#### 其它無線裝置

無線網路中其它裝置的保全性注意事項： 請參閱隨無線介面卡或無線網路中其它裝置提供的說明文件。

#### 當地 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n、802.11ac 與 802.16e 無線電使用的限制

小心：因為 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n、802.11ac 與 802.16e 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未在所有國家一致化，所以 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n、802.11ac 與 802.16e 產品的設計僅可以使用於特定的國家，且不得在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。裝置傳輸功率控制 (Transmit Power Control，TPC) 介面是 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式軟體的一部分。有效等向輻射功率 (Equivalent Isotropic Radiated Power，EIRP) 的操作限制由系統製造廠商提供。若與使用國家的允許功率和頻率設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

#### 無線相互操作性

無線介面卡設計可與其他以直接序列展頻 (Direct Sequence Spread Spectrum，DSSS) 無線電技術為基礎的無線 LAN 產品可相互操作，並符合以下標準：

- IEEE Std.802.11b 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11g 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11a 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11n draft 2.0 符合無線 LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 符合
- 高傳真無線認證，由 Wi-Fi 聯盟定義
- WiMAX 認證是由 WiMAX Forum（WiMAX 論壇）定義

#### 無線介面卡與您的健康

介面卡如同其他無線電裝置，會放射出無線電頻率電磁能量。但是，無線介面卡放射出的能量級別低於諸如行動電話等其他無線裝置放射出的電磁能量。無線介面卡是依照無線電頻率保全性標準與建議中的準則操作。這些標準與建議反映了科學界達成的共識，並且是科學小組與委員會經過不斷鑽研大量研究文獻後審議出的結果。在某些情況或環境中，建築物的所有者或相關組織的負責人可能會限制無線介面卡的使用。這類情形的範例包括：

- 在飛機上使用無線介面卡設備，或者
- 在任何已察覺或認定可能對其他裝置或服務造成有害干擾的環境中使用無線介面卡設備。

如果不清楚在特定機構或環境（如機場）中使用無線介面卡的有關規定，建議您在啟動介面卡之前取得使用此介面卡的相關授權。

### 法規資訊

### 美國 - 聯邦通信委員會 (Federal Communications Commission，FCC)

根據 FCC 規則第 15.407 部份規定，Intel® 無線介面卡沒有組態控制可允許您在 FCC 規定的美國操作頻率範圍外做任何變更。

- Intel® 無線介面卡僅適用於 OEM 整合者。
- Intel® 無線介面卡不能與其他傳輸器安裝在一起，除非經過 FCC 允許。

本裝置符合 FCC 規則中第 15 部分的規定。裝置操作時必需符合以下兩個條件：

- 本裝置可能不會造成有害的干擾。
- 本裝置必需能接受任何可能會造成錯誤操作的干擾。

#### Class B 裝置干擾聲明

依照 FCC 規則中第 15 部分的規定測試表示，本無線介面卡符合對 Class B 數位裝置的限制。這些限制的設計是為了在住宅區安裝時，能提供合理的保護以防止有害干擾。本無線介面卡產生、使用並能放射出無線電頻率能源。如果未按說明進行安裝與使用此無線介面卡，此無線介面卡可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是，這並不保證在個別的安裝中不會產生干擾。如果透過電源的開啟與關閉，能確定本無線介面卡對無線電或電視接收造成有害干擾，我們建議使用者嘗試以下一種或多種措施來排除干擾：

- 調整或更換遇到干擾問題之接收天線的位置。
- 增加無線介面卡以及遇到干擾問題之設備間的距離。
- 將含有無線介面卡的電腦連接到不同的電路，不要與遇到干擾問題的設備接到相同的電路。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。

> 注意：安裝與使用介面卡，必須嚴格遵守產品隨附的使用者說明文件中所述之製造廠商指示。任何其他安裝或使用將違反 FCC 第 15 節規則。

### 安全核准考量事項

本裝置已取得元件的安全核准並僅供用於完整配備，其中搭配產品的相容性由適當的安全機構所決定。安裝時，必須考量下列事項：

- 本裝置必須安裝於相容的主機裝置，而且裝置應符合 UL/EN/IEC 62368-1 要求，包含機箱設計 1.6.2 的一般規定，尤其是第 1.2.6.2 條（防火機箱）。
- 在安裝於最終用途設備時，本裝置應由 SELV 電源供電。
- 為符合 UL/EN/IEC 62368-1 的要求，終端用途產品應考慮進行高溫測試。

### 低鹵素

僅適用於最終產品中含溴和氯的阻燃劑 (BFR/CFR) 與 PVC。最終組件上的 Intel 元件以及購買的元件符合 JS-709 要求，且 PCB / 基板符合 IEC 61249-2-21 要求。更換含鹵素的阻燃劑和/或 PVC 對周遭環境不見得會更好。

### 日本

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 韓國

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 墨西哥

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 台灣地區

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### 無線電認可

要確定是否可在特定的國家使用您的無線網路裝置，請檢查裝置識別資料標籤上印製的無線電類型編號是否在製造廠商的 OEM 法規引導文件中列出。

### 模組化法規認證國家標示

備有需要法規標示的國家列表可供使用。請注意，本列表僅包含需要標示的國家，不表示這些國家都已經過認證。若要尋找您的介面卡適用的法規國家標示資訊，請執行下列步驟：

1. 開啟此網站：http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 按一下您的介面卡連結。
3. 按一下適用於您的介面卡之法規標示文件。

### OEM 和主機整合者資訊

本文件所說明的準則，適用於在筆記型電腦和平板電腦主機平台上安裝 Intel® 無線介面卡的 OEM 整合商。請嚴格遵守這些需求，以符合 FCC 規定的遵守條件，包括 RF 暴露規範。若能遵守此處說明的所有天線類型和設置準則，則能在沒有進一步限制的情況下，將 Intel® 無線介面卡納入到筆記型電腦和平板電腦主機平台上。若未能符合此處說明的準則，OEM 或整合商可能需要進行其他測試和/或取得額外的核准。OEM 或整合商應負責確認必須進行的主機法規測試，和/或取得應有的主機核准，以遵守相關規定。

- Intel® 無線介面卡僅適用於 OEM 和主機整合者。
- Intel® 無線介面卡 FCC 規定授權 (FCC Grant of Authorization) 說明模組化核准的一切有限條件。
- Intel® 無線介面卡必須以營運地點所在國核准的存取點來操作。
- OEM、整合商或其他協力廠商不得對 Intel® 無線介面卡進行變更或修改。OEM、整合商或其他協力商如果對 Intel® 無線介面卡進行變更或修改，將無法獲得介面卡的操作授權。
- 巴西：OEM 與整合商提供給終端使用者的資訊：「包含以編號 HHHH-AA-FFFFF 通過 Anatel 核准的產品。」（在中國大陸/台灣地區/巴西製造的 Intel 模組）。

### 天線類型及增益

Intel® 無線介面卡僅限使用相同類型的天線，且 2.4 GHz 頻段的增益值需等於或小於 3 dBi，5 GHz 與 6-7 GHz 頻段的增益值則需等於或小於 5 dBi。其他類型的天線和/或增益值較高的天線，可能需要額外的操作授權。為了測試目的，使用了下列約略接近上述極限值的雙頻天線：

天線類型 | 天線位置 (主要/輔助) | 2.4 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.2 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.5 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.7 GHz 峰值增益 (單位：dBi*)
PIFA | 主要 |  |  |  |
Aux | 3.24 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |
*所有天線增益均已計入纜線損耗。

### 天線在主機平台的設置方式

為了確保符合 RF 暴露規範，搭配 Intel® 無線介面卡使用的天線必須安裝於筆記型電腦或平板電腦主機平台上，以在主機平台的所有操作模式和方向下，均與所有人員保持最小限度的分隔距離，並且嚴格遵守下表規定。天線安裝於主機系統內時，天線分隔距離同時適用於水平和垂直方向。

Intel® 無線介面卡 | 使用者至天線間的最小距離需求
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### 搭配其他整合式或外掛傳輸器之 Intel® 無線介面卡的同時傳輸

根據美國聯邦通信委員會知識庫出版品編號 616217，若主機裝置內安裝多部傳輸裝置，必須執行 RF 暴露傳輸評估，以決定必要的應用與測試需求。OEM 整合商必須為主機系統內安裝的所有傳輸器與天線，找出一切可能的同時傳輸組態組合。這包括安裝於行動裝置（與使用者間隔大於 20 公分）與可攜式裝置（與使用者間隔小於 20 公分）等主機內的傳輸器。OEM 整合商必須參考實際的 FCC KDB 616217 文件，瞭解執行此評估的詳細資訊，以決定是否有額外的測試需求，或是否需要美國聯邦通信委員會核准。

### 由 OEM 或整合者提供給一般使用者的資訊

以下法規和保全性注意事項必需在提供給與介面卡結合的產品或系統的一般使用者之說明文件中發行，符合當地法規。主機系統必需標有「含有 FCC ID： XXXXXXXX」標籤，在標籤上顯示的 FCC ID。

安裝與使用 Intel® 無線介面卡，必須嚴格遵守產品隨附的使用者說明文件中所述之製造廠商指示。對於未經授權擅自修改無線介面卡套件隨附的裝置、更換或連接非 Intel Corporation 指定的纜線與設備，而對無線電或電視造成的任何干擾，Intel Corporation 概不負責。對於因上述未經授權的修改、更換或連接而造成的干擾，使用者將自行承擔排除這些干擾的責任。對於因不遵守這些準則而可能導致的任何損害或違反政府管制條例的行為，Intel 公司與其授權經銷商或分銷商概不負責。

中國大陸：

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### 當地 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 與 802.11e 無線電使用的限制

以下當地限制的聲明必須作為所有 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 產品相符說明文件的一部分發行。

注意：因為 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.16e 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未在所有國家一致化，所以 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.16e 產品的設計僅可以使用於特定的國家，並且不可以在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。若與使用國家的允許功率和頻率設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

## Intel WiFi 介面卡 - 符合 802.11n、802.11ac 與 802.11ax 規格

這個部分中的資訊適用於以下產品：

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

請參閱規格以獲取完整的無線介面卡規格。

> 注意：在這個區段中，只要提到「無線介面卡」，指的是以上列出的所有介面卡。

以下是提供的資訊。

- 使用者資訊
- 法規資訊
- 法規 ID
- OEM 和主機整合者資訊
- 歐盟規則聲明

### 使用者資訊

### 保全性注意事項

#### 美國 FCC 射頻輻射限制

FCC 在「ET 簽條 96-8」中的動作已經納用人體暴露在 FCC 核准設備發射出的無線電頻率（Radio Frequency，RF）電磁的保全性標準。無線網路介面卡符合 FCC 第 2 部分 15C 與 15E 規定，以及 KDB 447498、KDB 248227 與 KDB 616217 指示中的「人體暴露」值限制。根據本手冊的說明適當操作這個無線電，暴露量會遠低於 FCC 的建議限制。

應該注意以下的安全注意事項：

- 裝置在進行傳輸或接收時不要碰觸或移動天線。
- 傳輸時，不要握住任何包含靠近天線之無線電的元件，或者是碰觸任何暴露的身體部份。
- 除非天線已連接，否則請勿操作無線電或嘗試傳輸資料，因為這種行為可能會損害無線電。
- 在特定的環境中使用：
  - 在危險地點使用無線介面卡受到此種環境的保全性指導員設立的限制規範。
  - 在飛機上使用無線介面卡受到「聯邦飛航管理局」（Federal Aviation Administration，FAA）管理。
  - 在醫院使用無線介面卡受到此類醫院設立的限制規範。

#### 爆炸裝置鄰近範圍警告

警告：不要在靠近無保護的爆炸蓋或在爆炸性環境中操作可攜式傳輸器（例如，無線介面卡），除非該介面卡已經過修改，合格做這樣的使用。

#### 天線警告

警告：無線介面卡的設計目的不是要使用於高增益性的定向天線。

#### 使用於飛行物的注意事項

小心：商業航空公司的規範可能會限制在空中操作某些配備無線電頻率無線裝置（無線介面卡）的電子裝置，因為它們的訊號會干擾重要飛行器的儀器。

小心：依據 FCC §15.255 規定，不得攜帶 60 GHz/802.11ad 設備登機。OEM 和主機整合商應在設計主機裝置時評估此 FCC 規範。

#### 其它無線裝置

無線網路中其它裝置的保全性注意事項： 請參閱隨無線介面卡或無線網路中其它裝置提供的說明文件。

#### 當地 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n 與 802.11ac 無線電使用的限制

小心：因為 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n 與 802.11ac 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未在所有國家一致化，所以 802.11a、802.11b、802.11d、802.11g、802.11n 與 802.11ac 產品的設計僅可以使用於特定的國家，且不得在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。裝置傳輸功率控制 (Transmit Power Control，TPC) 介面是 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式軟體的一部分。有效等向輻射功率 (Equivalent Isotropic Radiated Power，EIRP) 的操作限制由系統製造廠商提供。若與使用國家的允許功率和頻率設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

#### 無線相互操作性

無線介面卡設計可與其他以直接序列展頻 (Direct Sequence Spread Spectrum，DSSS) 無線電技術為基礎的無線 LAN 產品可相互操作，並符合以下標準：

- IEEE Std.802.11b 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11g 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11a 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11n 符合無線 LAN 標準
- IEEE Std.802.11ac draft 符合無線區域網路標準
- 高傳真無線認證，由 Wi-Fi 聯盟定義

#### 無線介面卡與您的健康

介面卡如同其他無線電裝置，會放射出無線電頻率電磁能量。但是，無線介面卡放射出的能量級別低於諸如行動電話等其他無線裝置放射出的電磁能量。無線介面卡是依照無線電頻率保全性標準與建議中的準則操作。這些標準與建議反映了科學界達成的共識，並且是科學小組與委員會經過不斷鑽研大量研究文獻後審議出的結果。在某些情況或環境中，建築物的所有者或相關組織的負責人可能會限制無線介面卡的使用。這類情形的範例包括：

- 在飛機上使用無線介面卡設備，或者
- 在任何已察覺或認定可能對其他裝置或服務造成有害干擾的環境中使用無線介面卡設備。

如果不清楚在特定機構或環境（如機場）中使用無線介面卡的有關規定，建議您在啟動介面卡之前取得使用此介面卡的相關授權。

### 法規資訊

### 美國 - 聯邦通信委員會 (Federal Communications Commission，FCC)

這款無線介面卡的作業頻率範圍為 5.85 至 5.895 以及 5.925 至 7.125 GHz，因此僅限室內使用。根據 FCC 規則第 15.407 部份規定，Intel® 無線介面卡沒有組態控制可允許您在 FCC 規定的美國操作頻率範圍外做任何變更。

- Intel® 無線介面卡僅適用於 OEM 整合者。
- Intel® 無線介面卡不能與其他傳輸器安裝在一起，除非經過 FCC 允許。

本裝置符合 FCC 規則中第 15 部分的規定。裝置操作時必需符合以下兩個條件：

- 本裝置可能不會造成有害的干擾。
- 本裝置必需能接受任何可能會造成錯誤操作的干擾。

> 注意：介面卡的輻射輸出功率遠低於 FCC 射頻輻射限制。儘管如此，如果使用介面卡，在正常操作期間應盡量避免使人體接觸到射頻輻射。為避免超出 FCC 射頻輻射限制的可能性，您應該在自己 (或鄰近的其他人) 和電腦內建的天線之間保持至少 20 公分的距離，或保持 FCC 授權條件所指定的最小分隔距離。有關授權組態的更多詳情，可透過輸入裝置上的 FCC ID 號碼在以下網站查找： http://www.fcc.gov/oet/ea/。

#### Class B 裝置干擾聲明

依照 FCC 規則中第 15 部分的規定測試表示，本無線介面卡符合對 Class B 數位裝置的限制。這些限制的設計是為了在住宅區安裝時，能提供合理的保護以防止有害干擾。本無線介面卡產生、使用並能放射出無線電頻率能源。如果未按說明進行安裝與使用此無線介面卡，此無線介面卡可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是，這並不保證在個別的安裝中不會產生干擾。如果透過電源的開啟與關閉，能確定本無線介面卡對無線電或電視接收造成有害干擾，我們建議使用者嘗試以下一種或多種措施來排除干擾：

- 調整或更換遇到干擾問題之接收天線的位置。
- 增加無線介面卡以及遇到干擾問題之設備間的距離。
- 將含有無線介面卡的電腦連接到不同的電路，不要與遇到干擾問題的設備接到相同的電路。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。

> 注意：安裝與使用介面卡，必須嚴格遵守產品隨附的使用者說明文件中所述之製造廠商指示。任何其他安裝或使用將違反 FCC 第 15 節規則。

### 安全核准考量事項

本裝置已取得元件的安全核准並僅供用於完整配備，其中搭配產品的相容性由適當的安全機構所決定。安裝時，必須考量下列事項：

- 本裝置必須安裝於相容的主機裝置，而且裝置應符合 UL/EN/IEC 62368-1 要求，包含機箱設計 1.6.2 的一般規定，尤其是第 1.2.6.2 條（防火機箱）。
- 在安裝於最終用途設備時，本裝置應由 SELV 電源供電。
- 為符合 UL/EN/IEC 62368-1 的要求，終端用途產品應考慮進行高溫測試。

### 低鹵素

僅適用於最終產品中含溴和氯的阻燃劑 (BFR/CFR) 與 PVC。最終組件上的 Intel 元件以及購買的元件符合 JS-709 要求，且 PCB / 基板符合 IEC 61249-2-21 要求。更換含鹵素的阻燃劑和/或 PVC 對周遭環境不見得會更好。

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### 歐盟

低頻帶 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內。

6E 頻帶 5.925 - 6.425 GHz 用於室內低功耗（LPI）

本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。請參閱「歐盟規則聲明」。

#### 歐盟符合規格宣告

若要檢視適用於您的介面卡之「歐盟符合規格宣告」，請執行這些步驟。

1. 開啟此網站：http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 按一下「使用指南」。
3. 捲動至您的介面卡。

若要檢視其他適用您介面卡的法規資訊，請執行這些步驟：

1. 開啟此網站：http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 按一下您的介面卡連結。
3. 按一下適用於您的介面卡之法規標示文件。

#### 廢電子電機設備指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive，WEEE)

#### 符合危害物質限用指令 (RoHS)

此處所述所有產品均符合歐盟的危害物質限用指令。

關於 CE 標誌於無線介面卡方面問題，請洽：

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### 日本

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 韓國

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 墨西哥

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 摩洛哥

下列城市中，不授權以無線電通道 2 (2417 MHz) 操作本產品：

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

下列城市中，不授權以無線電通道 4、5、6 與 7 (2425 - 2442 MHz) 操作本產品：

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### 巴基斯坦

「PTA 核准型號」

### 台灣地區

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### 新加坡

### 無線電認可

要確定是否可在特定的國家使用您的無線網路裝置，請檢查裝置識別資料標籤上印製的無線電類型編號是否在製造廠商的 OEM 法規引導文件中列出。

### 模組化法規認證國家標示

備有需要法規標示的國家列表可供使用。請注意，本列表僅包含需要標示的國家，不表示這些國家都已經過認證。若要尋找您的介面卡適用的法規國家標示資訊，請執行下列步驟：

1. 開啟此網站：http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 按一下您的介面卡連結。
3. 按一下適用於您的介面卡之法規標示文件。

## 法規 ID

歐洲：型號 3160HMW、3160NGW、3160SDW、3165NGW、7260SDW、7260NGW、7260HMW、7265D2W、7265NGW、8260D2W、8260NGW、8260NGWH、18260NGW

軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本 (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x 及以前的版本 (WiGig)
最大輸出功率
(2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
(2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器。 不支援下列型號：3160HMW、3160NGW、3160SDW、3165NGW、7265D2W、7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

英國：

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

由於 3165D2W/3165NGW (12x16) 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> 加拿大：

> 型號 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> 日本：

> 型號 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> 型號 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> 韓國：

> 型號 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> 台灣地區：

> 型號 3165D2W

> 中國大陸：

> 型號 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> 歐洲：

> 型號 3165D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 3165D2W

> 新加坡：

> 型號 3165D2W

> 阿根廷︰

> 型號 3165D2W

> 型號 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

由於 3168NGW 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 日本：

> 型號 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> 歐洲：

> 型號 3168NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 阿根廷︰

> 型號 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

由於 7265D2W/7265NGW 體積 (12x16) 太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> 加拿大：

> 型號 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> 日本：

> 型號 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> 型號 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> 韓國：

> 型號 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> 台灣地區：

> 型號 7265D2W

> 中國大陸：

> 型號 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> 澳大利亞：

> 型號 7265D2W

> 阿根廷︰

> 型號 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

由於 13100NGW 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 歐洲：

> 型號 13100NGW

> 軟體版本 | Intel® Wireless Dock Manager 3.x 及以前的版本
> 最大輸出功率
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 新加坡：

> 型號 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

由於 17265NGW 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 歐洲：

> 型號 17265NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本 (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x 及以前的版本 (WiGig)
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 新加坡：

> 型號 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

由於 8260D2W 體積 (12x16) 太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國︰ 型號 8260D2W，FCC ID︰PD98260D2 (FCC ID 尾碼沒有「U」時，代表僅限原廠安裝)；

> FCC ID︰PD98260D2U (FCC ID 尾碼具有「U」時，代表允許 BIOS 鎖定功能並支援使用者安裝或更換)

> 加拿大：

> 型號 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> 日本：

> 型號 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> 韓國：

> 型號 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> 台灣地區：

> 型號 8260D2W

> 中國大陸：

> 型號 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> 澳大利亞：

> 型號 8260D2W

> 阿根廷︰

> 型號 8260D2W

由於 8260NGWH/8260NGW 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 日本：

> 型號 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> 型號 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> 阿根廷︰

> 型號 8260NGWH

> 阿根廷︰

> 型號 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

由於 8265NGW 體積 (22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐) 太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 8265NGW

> - FCC ID︰PD98265NG (FCC ID 尾碼沒有「U」時，代表僅限原廠安裝)

> - FCC ID︰PD98265NGU (FCC ID 尾碼具有「U」時，代表允許 BIOS 鎖定功能並支援使用者安裝或更換)

> 加拿大：

> 型號 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> 日本：

> 型號 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> 韓國：

> 型號 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> 台灣地區：

> 型號 8265NGW

> 中國大陸：

> 型號 8265NGW

> 歐洲：

> 型號 8265NGW/8265D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 8265NGW

> 巴西：

> 型號 8265NGW

> 03877-16-02198

> 阿根廷︰

> 型號 8265NGW

> 新加坡：

> 型號 8265NGW

> 巴基斯坦：

> 型號 8265NGW

> 「PTA 核准型號」

由於 8265D2W 體積 (12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐) 太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> 加拿大：

> 型號 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> 日本：

> 型號 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> 韓國：

> 型號 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> 台灣地區：

> 型號 8265D2W

> 中國大陸：

> 型號 8265D2W

> 澳大利亞：

> 型號 8265D2W

> 巴西：

> 型號 8265D2W

> 03878-16-02198

> 阿根廷︰

> 型號 8265D2W

> 新加坡：

> 型號 8265D2W

> 巴基斯坦：

> 型號 8265D2W

> 「PTA 核准型號」

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

由於 9260NGW 體積（22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> 加拿大：

> 型號 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> 日本：

> 型號 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> 韓國：

> 型號 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> 台灣地區：

> 型號 9260NGW

> 中國大陸：

> 型號 9260NGW

> 歐洲：

> 型號 9260NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9260NGW

> 新加坡：

> 型號 9260NGW

> 巴拉圭：

> 型號 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> 印尼：

> 型號 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

由於 9260D2WL 體積（12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> 加拿大：

> 型號 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> 日本：

> 型號 9260D2WL

> - RF：003-190024

> - TEL：D190023003

> 歐洲：

> 型號 9260D2WL

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9260D2WL

> 巴西：

> 型號 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> 新加坡：

> 型號 9260D2WL

> 阿根廷︰

> 型號 9260D2WL

> 巴基斯坦：

> 型號 9260D2WL

> 經 PTA 核准: 9.9203/2019

> 巴拉圭：

> 型號 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

由於 9461NGW 體積（22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> 加拿大：

> 型號 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> 日本：

> 型號 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> 韓國：

> 型號 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> 台灣地區：

> 型號 9461NGW

> 中國大陸：

> 型號 9461NGW

> 歐洲：

> 型號 9461NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9461NGW

> 新加坡：

> 型號 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

由於 9461D2W 體積（12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> 加拿大：

> 型號 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> 日本：

> 型號 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> 韓國：

> 型號 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> 台灣地區：

> 型號 9461D2W

> 中國大陸：

> 型號 9461D2W

> 歐洲：

> 型號 9461D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9461D2W

> 新加坡：

> 型號 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

由於 9462NGW 體積（22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> 加拿大：

> 型號 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> 日本：

> 型號 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> 韓國：

> 型號 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> 台灣地區：

> 型號 9462NGW

> 中國大陸：

> 型號 9462NGW

> 歐洲：

> 型號 9462NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9462NGW

> 新加坡：

> 型號 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

由於 9462D2W 體積（12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> 加拿大：

> 型號 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> 日本：

> 型號 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> 韓國：

> 型號 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> 台灣地區：

> 型號 9462D2W

> 中國大陸：

> 型號 9462D2W

> 歐洲：

> 型號 9462D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9462D2W

> 新加坡：

> 型號 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

由於 9560NGW 體積（22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> 加拿大：

> 型號 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> 日本：

> 型號 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> 韓國：

> 型號 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> 台灣地區：

> 型號 9560NGW

> 型號 9560NGW R

> 中國大陸：

> 型號 9560NGW

> 歐洲：

> 型號 9560NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9560NGW

> 新加坡：

> 型號 9560NGW

> 巴拉圭：

> 型號 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> 印尼：

> 型號 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

由於 9560D2W 體積（12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> 加拿大：

> 型號 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> 日本：

> 型號 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> 韓國：

> 型號 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> 台灣地區：

> 型號 9560D2W

> 中國大陸：

> 型號 9560D2W

> 歐洲：

> 型號 9560D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9560D2W

> 新加坡：

> 型號 9560D2W

> 巴拉圭：

> 型號 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> 印尼：

> 型號 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

由於 9560D2WL 體積（12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐）太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> 加拿大：

> 型號 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> 日本：

> 型號 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> 韓國：

> 型號 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> 台灣地區：

> 型號 9560D2WL

> 中國大陸：

> 型號 9560D2WL

> 歐洲：

> 型號 9560D2WL

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 9560D2WL

> 新加坡：

> 型號 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

由於 18265NGW 模組體積太小，本法規標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中

> 美國：型號 18265NGW，FCC ID：PD918265NG（此模組僅限原廠安裝）

> 加拿大：

> 型號 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> 日本：

> 型號 18265NGW

> 韓國：

> 型號 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> 台灣地區：

> 型號 18265NGW

> 中國大陸：

> 型號 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> 歐洲：

> 型號 18265NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本 (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x 及以前的版本 (WiGig)
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 18265NGW

> 巴西：

> 型號 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> 新加坡：

> 型號 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

由於 11000D2W/11000D2W LC 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> 加拿大：

> 型號 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> 日本：

> 型號 11000D2W

> 韓國：

> 型號 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> 台灣地區：

> 型號 11000D2W

> 型號 11000D2W LC

> 中國大陸：

> 型號 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> 型號 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> 歐洲：

> 型號 11000D2W

> 軟體版本 | Intel® Wireless Dock Manager 3.x 及以前的版本
> 最大輸出功率
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 澳大利亞：

> 型號 11000D2W

> 新加坡：

> 型號 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

由於 13110NGW 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> 加拿大：

> 型號 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> 韓國：

> 型號 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> 台灣地區：

> 型號 13110NGW

> 歐洲：

> 型號 13110NGW

> 軟體版本 | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> 最大輸出功率
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 25 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 新加坡：

> 型號 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

由於 11100D2W 體積太小，本標示若置於產品標籤恐過小而無法辨識，因此將其納入本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> 加拿大：

> 型號 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> 韓國：

> 型號 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> 台灣地區：

> 型號 11100D2W

> 歐洲：

> 型號 11100D2W

> 軟體版本 | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> 最大輸出功率
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad 模式 | 最大 26 dBm EIRP

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 11100D2W

> 新加坡：

> 型號 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

由於 AX101NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

巴拉圭：

型號 AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

印尼：

型號 AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

由於 AX101D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

巴拉圭：

型號 101D2W

NR 2021-04-I-0184

印尼：

型號 AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

由於 AX200D2WL 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> 加拿大：

> 型號 AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> 日本：

> 型號 AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> 韓國：

> 型號 AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> 台灣地區：

> 型號 AX200D2WL

> 中國大陸：

> 型號 AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> 歐洲：

> 型號 AX200D2WL

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX200D2WL

> 巴西：

> 型號 AX200D2WL

> 04137-19-04423

> 新加坡：

> 型號 AX200D2WL

> 阿根廷︰

> 型號 AX200D2WL

> 巴基斯坦：

> 型號 AX200D2WL

> 經 PTA 核准: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

由於 AX200NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> 加拿大：

> 型號 AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> 日本：

> 型號 AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> 韓國：

> 型號 AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> 台灣地區：

> 型號 AX200NGW

> 中國大陸：

> 型號 AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> 歐洲：

> 型號 AX200NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX200NGW

> 巴西：

> 型號 AX200NGW

> 04136-19-04423

> 新加坡：

> 型號 AX200NGW

> 阿根廷︰

> 型號 AX200NGW

> 巴基斯坦：

> 型號 AX200NGW

> 經 PTA 核准: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

由於 AX201NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> 加拿大：

> 型號 AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> 日本：

> 型號 AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> 韓國：

> 型號 AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> 台灣地區：

> 型號 AX201NGW

> 中國大陸：

> 型號 AX201NGW

> 歐洲：

> 型號 AX201NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX201NGW

> 巴西：

> 型號 AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> 新加坡：

> 型號 AX201NGW

> 阿根廷︰

> 型號 AX201NGW

> 巴基斯坦：

> 型號 AX201NGW

> 經 PTA 核准: 9.9116/2019

> 巴拉圭：

> 型號 AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

由於 AX201D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> 加拿大：

> 型號 AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> 日本：

> 型號 AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> 韓國：

> 型號 AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> 台灣地區：

> 型號 AX201D2W

> 中國大陸：

> 型號 AX201D2W

> 歐洲：

> 型號 AX201D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX201D2W

> 巴西：

> 型號 AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> 新加坡：

> 型號 AX201D2W

> 阿根廷︰

> 型號 AX201D2W

> 巴基斯坦：

> 型號 AX201D2W

> 經 PTA 核准: 9.9115/2019

> 巴拉圭：

> 型號 AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

由於 AX201D2WL 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> 加拿大：

> 型號 AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> 日本：

> 型號 AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> 韓國：

> 型號 AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> 台灣地區：

> 型號 AX201D2WL

> 中國大陸：

> 型號 AX201D2WL

> 歐洲：

> 型號 AX201D2WL

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 20.x 及後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX201D2WL

> 巴西：

> 型號 AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> 新加坡：

> 型號 AX201D2WL

> 阿根廷︰

> 型號 AX201D2WL

> 巴基斯坦：

> 型號 AX201D2WL

> 經 PTA 核准: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

由於 AX203NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> 加拿大：

> 型號 AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> 日本：

> 型號 AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> 韓國：

> 型號 AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX203NGW

> 中國大陸：

> 型號 AX203NGW

> 歐洲：

> 型號 AX203NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX203NGW

> 巴西：

> 型號 AX203NGW

> 待決定

> 新加坡：

> 型號 AX203NGW

> 阿根廷︰

> 型號 AX203NGW

> C-25825

> 巴基斯坦：

> 型號 AX203NGW

> PTA 核准： 9.162/2021

> 巴拉圭：

> 型號 AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> 印尼：

> 型號 AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

由於 AX203D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> 加拿大：

> 型號 AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> 日本：

> 型號 AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> 韓國：

> 型號 AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX203D2W

> 中國大陸：

> 型號 AX203D2W

> 歐洲：

> 型號 AX203D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 根據標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 2 的接受器

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX203D2W

> 巴西：

> 型號 AX203D2W

> 待決定

> 新加坡：

> 型號 AX203D2W

> 阿根廷︰

> 型號 AX203D2W

> C-25827

> 巴基斯坦：

> 型號 AX203D2W

> PTA 核准： 9.158/2021

> 巴拉圭：

> 型號 AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> 印尼：

> 型號 AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

由於 AX210NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> 加拿大：

> 型號 AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> 日本：

> 型號 AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> 韓國：

> 型號 AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX210NGW

> 中國大陸：

> 型號 AX210NGW

> 歐洲：

> 型號 AX210NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 針對標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 1 接受器
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 最大 23 dBm EIRP（200mW） 頻帶 5.925 - 6.425GHz 用於 LPI（室內低功耗）

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX210NGW

> 巴西：

> 型號 AX210NGW

> 14242-20-04423

> 新加坡：

> 型號 AX210NGW

> 阿根廷︰

> 型號 AX210NGW

> C-25568

> 巴基斯坦：

> 型號 AX210NGW

> PTA 核准： 9.1000/2020

> 巴拉圭：

> 型號 AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> 印尼：

> 型號 AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

由於 AX210D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> 加拿大：

> 型號 AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> 日本：

> 型號 AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> 韓國：

> 型號 AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX210D2W

> 中國大陸：

> 型號 AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> 歐洲：

> 型號 AX210D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 針對標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 1 接受器
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 最大 23 dBm EIRP（200mW） 頻帶 5.925 - 6.425GHz 用於 LPI（室內低功耗）

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX210D2W

> 巴西：

> 型號 AX210D2W

> 待決定

> 新加坡：

> 型號 AX210D2W

> 阿根廷︰

> 型號 AX210D2W

> C-25695

> 巴基斯坦：

> 型號 AX210D2W

> PTA 核准： 9.1311/2020

> 巴拉圭：

> 型號 AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> 印尼：

> 型號 AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

由於 AX211NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> 加拿大：

> 型號 AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> 日本：

> 型號 AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> 韓國：

> 型號 AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX211NGW

> 中國大陸：

> 型號 AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> 歐洲：

> 型號 AX211NGW

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 針對標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 1 接受器
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 最大 23 dBm EIRP（200mW） 頻帶 5.925 - 6.425GHz 用於 LPI（室內低功耗）

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX211NGW

> 新加坡：

> 型號 AX211NGW

> 巴西：

> 型號 AX211NGW

> 12069-21-04423

> 阿根廷︰

> 型號 AX211NGW

> C-26079

> 巴基斯坦：

> 型號 AX211NGW

> PTA 核准： 9.308/2021

> 巴拉圭：

> 型號 AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> 印尼：

> 型號 AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

由於 AX211D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> 加拿大：

> 型號 AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> 日本：

> 型號 AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> 韓國：

> 型號 AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> 台灣地區：

> 型號 AX211D2W

> 中國大陸：

> 型號 AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> 歐洲：

> 型號 AX211D2W

> 軟體版本 | Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體 22.x 與後續版本
> 最大輸出功率
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax 模式 藍牙 | 最大 20dBm EIRP (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 最大 10dBm EIRP (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 23dBm EIRP (200mW) 低頻波 5.15 - 5.35 GHz 僅用於室內
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax 模式 | 最大 13.98 dBm EIRP (25mW) 針對標準 EN 300 440，以 5.8 GHz 運作的裝置應視為類別 1 接受器
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 最大 23 dBm EIRP（200mW） 頻帶 5.925 - 6.425GHz 用於 LPI（室內低功耗）

> 本設備符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

> 英國：

> 澳大利亞：

> 型號 AX211D2W

> 新加坡：

> 型號 AX211D2W

> 巴西：

> 型號 AX211D2W

> 12073-21-04423

> 阿根廷︰

> 型號 AX211D2W

> C-26080

> 巴基斯坦：

> 型號 AX211D2W

> PTA 核准： 9.309/2021

> 巴拉圭：

> 型號 AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> 印尼：

> 型號 AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

由於 AX211D2WL 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> 加拿大：

> 型號 AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> 日本：

> 型號 AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> 韓國：

> 型號 AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

由於 AX411NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> 加拿大：

> 型號 AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> 日本：

> 型號 AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> 韓國：

> 型號 AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

由於 AX411E2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 美國：

> 型號 AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> 加拿大：

> 型號 AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> 日本：

> 型號 AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> 韓國：

> 型號 AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

由於 BE200NGW 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 待決定

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

由於 BE200D2W 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 待決定

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

由於 BE200NGW M 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 待決定

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

由於 BE200D2W M 體積小巧，一般認為裝置上的產品標籤太小而無法閱讀，因此將標記印製於本使用者手冊中。

> 待決定

### OEM 和主機整合者資訊

本文件所說明的準則，適用於在筆記型電腦和平板電腦主機平台上安裝 Intel® 無線介面卡的 OEM 整合商。請嚴格遵守這些需求，以符合 FCC 規定的遵守條件，包括 RF 暴露規範。若能遵守此處說明的所有天線類型和設置準則，則能在沒有進一步限制的情況下，將 Intel® 無線介面卡納入到筆記型電腦和平板電腦主機平台上。若未能符合此處說明的準則，OEM 或整合商可能需要進行其他測試和/或取得額外的核准。OEM 或整合商應負責確認必須進行的主機法規測試，和/或取得應有的主機核准，以遵守相關規定。關於 OEM 整合商依照 KDB 996369 D04 應負責進行之任何合規性測試如何設定裝置的詳細資訊，必要時，請與申請人 (Intel) 聯絡。

- Intel® 無線介面卡僅適用於 OEM 和主機整合者。
- Intel® 無線介面卡 FCC 規定授權 (FCC Grant of Authorization) 說明模組化核准的一切有限條件。
- Intel® 無線介面卡必須以營運地點所在國核准的存取點來操作。
- OEM、整合商或其他協力廠商不得對 Intel® 無線介面卡進行變更或修改。OEM、整合商或其他協力商如果對 Intel® 無線介面卡進行變更或修改，將無法獲得介面卡的操作授權。
- 巴西：OEM 與整合商提供給終端使用者的資訊：「包含以編號 HHHH-AA-FFFFF 通過 Anatel 核准的產品。」（在中國大陸/台灣地區/巴西製造的 Intel 模組）。

### 天線類型及增益

Intel® 無線介面卡僅限使用相同類型的天線，且 2.4 GHz 頻段的增益值需等於或小於 3 dBi，5 GHz 與 6-7 GHz 頻段的增益值則需等於或小於 5 dBi。其他類型的天線和/或增益值較高的天線，可能需要額外的操作授權。為了測試目的，使用了下列約略接近上述極限值的雙頻天線：

天線類型 | 天線位置 (主要/輔助) | 2.4 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.2 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.5 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.7 GHz 峰值增益 (單位：dBi*) | 5.9 GHz 峰值增益（單位：dBi*） | 6.2 GHz 峰值增益（單位：dBi*） | 6.5 GHz 峰值增益（單位：dBi*） | 6.7 GHz 峰值增益（單位：dBi*） | 7 GHz 峰值增益（單位：dBi*）
PIFA | 主要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aux | 3.24 | 3.73 | 4.77 | 4.77 | 4.97** | 4.83 | 4.30 | 5.37 | 5.59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

*所有天線增益均已計入纜線損耗。

**下列無線介面卡使用 5.9 GHz 時，天線峰值增益為 4.72 dBi：

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

6 GHz 以上。在主機內測試的 3D Peak Antenna Gain 應等於或大於 -2 dBi。如果相同類型主機天線設計的測定峰值天線增益低於 -2 dBi，則必須在主機已安裝模組的情況下執行 CBP(FCC)/EDT(EU) 測試。

### 搭配其他整合式或外掛傳輸器之 Intel® 無線介面卡的同時傳輸

根據美國聯邦通信委員會知識庫出版品編號 616217，若主機裝置內安裝多部傳輸裝置，必須執行 RF 暴露傳輸評估，以決定必要的應用與測試需求。OEM 整合商必須為主機系統內安裝的所有傳輸器與天線，找出一切可能的同時傳輸組態組合。這包括安裝於行動裝置（與使用者間隔大於 20 公分）與可攜式裝置（與使用者間隔小於 20 公分）等主機內的傳輸器。OEM 整合商必須參考實際的 FCC KDB 616217 文件，瞭解執行此評估的詳細資訊，以決定是否有額外的測試需求，或是否需要美國聯邦通信委員會核准。

### 天線在主機平台的設置方式

為了確保符合 RF 暴露規範，搭配 Intel® 無線介面卡使用的天線必須安裝於筆記型電腦或平板電腦主機平台上，以在主機平台的所有操作模式和方向下，均與所有人員保持最小限度的分隔距離，並且嚴格遵守下表規定。天線安裝於主機系統內時，天線分隔距離同時適用於水平和垂直方向。

任何小於所示的分隔距離均須額外評估與 FCC 授權。

若使用 WiFi/藍牙組合介面卡，建議主機系統內的傳輸天線間應保持 5 公分的距離，以維持 WiFi 和藍牙同時傳輸時所需的適當間隔比例。若間隔少於 5 公分，必須根據美國聯邦通信委員會出版品 FCC publication KDB 447498 為特定介面卡驗證間隔比例。

無線介面卡 | 使用者至天線間的最小距離需求
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm（使用 UNII-4 頻段為 30 mm）
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm（使用 UNII-4 頻段為 27 mm）
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm（使用 UNII-4 頻段為 28 mm）
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm（使用 UNII-4 頻段為 30 mm）
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
* 此無線網路介面卡只能安裝於行動裝置中 (天線與使用者身體的間隔距離必須超過 20 公分)。

如欲將 60 GHz/802.11ad RFEM (天線陣列) 置於離人體短於 20 公分的距離，可能必須進行額外法規授權程序。

### 由 OEM 或整合者提供給一般使用者的資訊

以下法規和保全性注意事項必需在提供給與介面卡結合的產品或系統的一般使用者之說明文件中發行，符合當地法規。主機系統必需標有「含有 FCC ID： XXXXXXXX」標籤，在標籤上顯示的 FCC ID。

安裝與使用無線介面卡，必需嚴格遵守產品隨附的使用者說明文件中所述之製造廠商指示。要獲得具體國家的認可資訊，請參閱無線電認可。對於未經授權擅自修改無線介面卡套件隨附的裝置、更換或連接非 Intel Corporation 指定的纜線與設備，而對無線電或電視造成的任何干擾，Intel Corporation 概不負責。對於因上述未經授權的修改、更換或連接而造成的干擾，使用者將自行承擔排除這些干擾的責任。對於因不遵守這些準則而可能導致的任何損害或違反政府管制條例的行為，Intel 公司與其授權經銷商或分銷商概不負責。

中國大陸：

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### 當地 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 與 802.11ac 無線電使用的限制

以下當地限制的聲明必需作為所有 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 與 802.11ad 產品相符說明文件的一部分發行。

小心：因為 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.11ac 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未在所有國家一致化，所以 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 產品的設計僅可以使用於特定的國家，且不得在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。若與使用國家的允許設定和限制有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

## 歐盟規則聲明

以下列出的每個介面卡都符合歐盟指令 2014/53/EU 的重要規定。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明