Tilbake til innhold

# Juridisk informasjon

Dette avsnittet inneholder juridisk informasjon for følgende trådløskort:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> Obs: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet.

## Intel WiFi/WiMAX-trådløse kort

Denne delen inneholder støtteinformasjonen om følgende produkter:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Se Spesifikasjoner for fullstendige spesifikasjoner for trådløse kort.

> Obs: I denne delen gjelder alle referanser til "trådløse kort" for kortene som er oppført ovenfor.

Det gis følgende informasjon:

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon
- Forskrifts-ID
- Informasjon for OEM-er og vertsintegratorer:

### INFORMASJON FOR BRUKEREN

### Sikkerhetsmeldinger

#### USA FCC – radiofrekvenseksponering

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Det trådløse kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i FCC del 2, 15C, 15E samt veiledning fra KDB 447498, KDB 248227 og KDB 616217. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil gi en eksponering som er betydelig lavere enn grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdsregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruken av det trådløse kortet på utsatte steder er begrenset gjennom restriksjonene fastsatt av de respektive sikkerhetssjefene på disse stedene.
  - Bruken av elektroniske enheter med trådløse kort på fly er underlagt regler for hvert enkelt flyselskap.
  - Bruken av trådløse kort på sykehus er underlagt restriksjonene og begrensningene fastsatt av det respektive sykehuset.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (inkludert dette trådløse kortet) i nærheten av ubeskyttede fenghetter eller i eksplosive omgivelser, hvis ikke senderen har blitt modifisert, slik at den egner seg til slikt bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: Det trådløse kortet er ikke beregnet på bruk med høyforsterknings- og retningsantenner.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser for flyselskaper kan forby bruk av bestemte elektroniske enheter med trådløse radiofrekvensenheter (trådløse kort) i fly, siden signalene fra enhetene kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

Advarsel: Utstyr på 60 GHz /802.11ad er ikke tillatt på fly i henhold til FCC §15.255. OEM og vertsintegratorer bør ta hensyn til denne FCC-regelen i vertsenheter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se dokumentasjonen som følger med trådløskortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac og 802.16e

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-innretningene med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac og 802.16e, kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac- og 802.16e-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av programvaren for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

#### Trådløs interoperabilitet

Det trådløse kortet er beregnet på å kunne brukes sammen med andre trådløse LAN-produkter som er basert på DSSS-radioteknologi (direct sequence spread spectrum) og er i samsvar med følgende standarder:

- IEEE Std. IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n utkast 2.0-oppfyllende på trådløs LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2-kompatibel
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance
- WiMAX-sertifisering som definert av WiMAX Forum

#### The Wireless Adapter and Your Health

På samme måte som andre radioenheter avgir også det trådløse kortet elektromagnetisk energi. Energinivået som avgis av det trådløse kortet, er mindre enn den elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Det trådløse kortet opererer innenfor retningslinjene i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I noen situasjoner eller omgivelser kan bruken av det trådløse kortet begrenses av bygningens eier eller av ansvarlig representanter for den gjeldende organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av det trådløse kortet om bord på fly eller
- Bruk av det trådløse kortet i andre omgivelser der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller identifiseres som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse kort i spesifikke organisasjoner eller omgivelser (for eksempel en flyplass), bør du spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

### JURIDISK INFORMASJON

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for trådløse Intel®-kort som tillater endring i driftsfrekvensen utenfor FCC-godkjenningen for bruk i USA i henhold til del 15.407 i FCC-reglene.

- Trådløse Intel®-kort er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Trådløse Intel®-kort kan ikke plasseres sammen med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

Dette trådløse kortet samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

#### Erklæring om interferens for enheter i klasse B

Dette trådløse kortet har blitt testet og godkjent som en digital enhet av klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette trådløse kortet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det trådløse kortet ikke installeres og brukes i nøye samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette trådløse kortet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av følgende måter:

- Endre retningen eller plasseringen til antennen for utstyret som utsettes for interferens.
- Øk avstanden mellom det trådløse kortet og utstyret som utsettes for interferens.
- Koble datamaskinen med det trådløse kortet til en stikkontakt på en annen strømkrets enn kretsen der utstyret som utsettes for interferens, er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> Obs: Kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

### Sikkerhetsgodkjenningsinformasjon

Denne enheten er sikkerhetsgodkjent som komponent, og den er kun ment for bruk i komplette utstyr der kombinasjonen er godkjent av aktuelle sikkerhetsmyndigheter. Når den er installert, må følgende vurderes:

- Den må installeres på en kompatibel vertsenhet som oppfyller kravet i UL/EN/IEC 62368, inkludert de generelle bestemmelsene for innbyggingsdesign 1.6.2 og spesielt paragraf 1.2.6.2 (avsperring ved brann).
- Enheten skal leveres av en SELV-kilde når den installeres i sluttbrukerutstyret.
- En varmetest bør gjenomføres på sluttbrukerproduktet for å oppfylle kravet i 62368-1.

### Lav halogen

Gjelder bare bromerte og klorerte flammehemmere (BFR/CFR) og PVC i sluttproduktet. Både Intel-komponenter og kjøpte komponenter i den endelige sammenstillingen oppfyller kravene i JS-709, og PCB/substratet oppfyller kravene i IEC 61249-2-21. Utskifting av halogenholdige flammehemmere og/eller PVC er ikke nødvendigvis bedre for miljøet.

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

### Landmerkinger for lovpålagt modulsertifisering

En liste over land som krever påbudsmerker, er tilgjengelig. Vær oppmerksom på at listen bare omfatter land som krever merking, men ikke alle sertifiserte land. Slik finner du juridisk informasjon om landmerking for kortet ditt:

1. Gå til følgende nettsted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikk koblingen for kortet.
3. Klikk på forskriftsdokumentet for kortet ditt.

### INFORMASJON FOR OEM-ER OG VERTSINTEGRATORER

Retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment for OEM-integratorer som installerer trådløse Intel®-kort på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett. Disse kravene må følges for å oppfylle betingelsene for samsvar med FCC-regler, inkludert RF-eksponering. Når alle retningslinjene vedrørende antennetype og -plassering som beskrives her, er fulgt, kan trådløse Intel®-kort installeres på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett uten videre begrensninger. Hvis noen av retningslinjene som beskrives her, ikke er fulgt, kan det hende at OEM-en eller integratoren må utføre ytterligere testing og/eller innhente ytterligere godkjenning. OEM-en eller integratoren har ansvar for å fastslå juridisk nødvendig vertstesting og/eller innhente nødvendige vertsgodkjenninger for samsvar.

- Trådløse Intel®-kort er bare ment for OEM-er og vertsintegratorer.
- FCC-godkjenningen for trådløse Intel®-kort beskriver eventuelle begrensede vilkår for modulgodkjenning.
- Trådløse Intel®-kort må brukes med et tilgangspunkt som er godkjent for det aktuelle landet.
- Endringer av trådløse Intel®-kort foretatt av OEM-er, integratorer eller andre tredjeparter er ikke tillatt. Eventuelle endringer av trådløse Intel®-kort foretatt av OEM-er, integratorer eller andre tredjeparter vil ugyldiggjøre autoriseringen for bruk av kortet.
- Brasil: Informasjon som skal leveres til sluttbrukeren av OEM eller integrator: «Benytter produkt godkjent av Anatel under nummer HHHH-AA-FFFFF». (Intel-modul produsert i Fastlands-Kina/Taiwan/Brasil).

### Antennetype og nivåer

Kun antenner av samme type og med samme eller lavere nivå enn 3 dBi for båndet på 2,4 GHz og 5 dBi for båndet på 5 GHz og 6–7 GHz skal brukes med trådløse Intel®-kort. Antenner av andre typer eller med høyere nivå kan kreve ytterligere autorisering for bruk. For testformål ble det brukt en tobåndsantenne av følgende type, med egenskaper som i stor grad tilsvarer ovennevnte grenser:

Antennetype | Antenneplassering (hoved/aux) | 2,4 GHz høyeste nivå i dBi* | 5,2GHz høyeste nivå i dBi* | 5,5GHz høyeste nivå i dBi* | 5,7GHz høyeste nivå i dBi*
PIFA | Hoved |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
* Alle antennenivåer inkluderer kabeltap.

### Antenneplassering innenfor vertsplattformen

For å sikre samsvar knyttet til RF-eksponering må antennen(e) som brukes med trådløse Intel®-kort, installeres på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett med en minsteavstand til alle personer, i alle driftsmodi og retninger for vertsplattformen, i nøye samsvar med tabellen nedenfor. Antenneavstanden gjelder både for antennens vannrette og loddrette retning ved installasjon i vertssystemet.

Trådløst Intel®-kort | Minsteavstand mellom antenne og bruker
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Samtidig sending fra trådløsadaptere fra Intel® og andre integrerte eller tilkoblede sendere

Basert på publikasjon nummer 616217 i FCCs kunnskapsdatabase: Når flere senderenheter er installert i en vertsenhet, skal RF-eksponering for sending vurderes for å fastslå de nødvendige kravene for bruk og testing. OEM-integratorer må identifisere alle mulige kombinasjoner av konfigurasjoner for samtidig sending for alle sendere og antenner som er installert i vertssystemet. Dette omfatter sendere installert i verten som mobile enheter (> 20 cm avstand fra bruker) og bærbare enheter (< 20 cm avstand fra bruker). OEM-integratorer bør referere til det faktiske dokumentet FCC KDB 616217 for alle detaljer i forbindelse med denne vurderingen for å fastslå om ytterligere krav for testing eller FCC-godkjenning er nødvendig.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

I samsvar med regionale bestemmelser må følgende forskrifter og sikkerhetsmeldinger publiseres i dokumentasjonen for sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer det trådløse Intel®-kortet. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Det trådløse Intel®-kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som skyldes uautorisert modifikasjon på enhetene inkludert i pakken med det trådløse kortet, eller som skyldes tilkobling av andre kabler og enheter enn de som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

Fastlands-Kina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11e

Den følgende erklæringen vedrørende lokale begrensninger må publiseres som del av samsvarsdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-produkter.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-innretningene med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n og 82.16e-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

## Intel WiFi Adapters – kompatible med 802.11n, 802.11ac og 802.11ax

Informasjonen i dette avsnittet gjelder følgende produkter:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

Se Spesifikasjoner for fullstendige spesifikasjoner for trådløse kort.

> Obs: I denne delen gjelder alle referanser til "trådløse kort" for kortene som er oppført ovenfor.

Det gis følgende informasjon:

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon
- Forskrifts-ID
- Informasjon for OEM-er og vertsintegratorer:
- EU-samsvarserklæringer

### INFORMASJON FOR BRUKEREN

### Sikkerhetsmeldinger

#### USA FCC – radiofrekvenseksponering

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Det trådløse kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i FCC del 2, 15C, 15E samt veiledning fra KDB 447498, KDB 248227 og KDB 616217. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil gi en eksponering som er betydelig lavere enn grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdsregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruken av det trådløse kortet på utsatte steder er begrenset gjennom restriksjonene fastsatt av de respektive sikkerhetssjefene på disse stedene.
  - Bruken av trådløse kort på fly reguleres i USA av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruken av trådløse kort på sykehus er underlagt restriksjonene og begrensningene fastsatt av det respektive sykehuset.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (inkludert dette trådløse kortet) i nærheten av ubeskyttede fenghetter eller i eksplosive omgivelser, hvis ikke senderen har blitt modifisert, slik at den egner seg til slikt bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: Det trådløse kortet er ikke beregnet på bruk med høyforsterknings- og retningsantenner.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: Bestemmelser for flyselskaper kan forby bruk av bestemte elektroniske enheter med trådløse radiofrekvensenheter (trådløse kort) i fly, siden signalene fra enhetene kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

Advarsel: Utstyr på 60 GHz /802.11ad er ikke tillatt på fly i henhold til FCC §15.255. OEM og vertsintegratorer bør ta hensyn til denne FCC-regelen i vertsenheter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se dokumentasjonen som følger med trådløskortene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n og 802.11ac

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-innretningene med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n og 802.11ac, kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n- og 802.11ac-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av programvaren for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

#### Trådløs interoperabilitet

Det trådløse kortet er beregnet på å kunne brukes sammen med andre trådløse LAN-produkter som er basert på DSSS-radioteknologi (direct sequence spread spectrum) og er i samsvar med følgende standarder:

- IEEE Std. IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11ac-kompatibel (utkast) på trådløs LAN
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### The Wireless Adapter and Your Health

På samme måte som andre radioenheter avgir også det trådløse kortet elektromagnetisk energi. Energinivået som avgis av det trådløse kortet, er mindre enn den elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Det trådløse kortet opererer innenfor retningslinjene i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I noen situasjoner eller omgivelser kan bruken av det trådløse kortet begrenses av bygningens eier eller av ansvarlig representanter for den gjeldende organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av det trådløse kortet om bord på fly eller
- Bruk av det trådløse kortet i andre omgivelser der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller identifiseres som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse kort i spesifikke organisasjoner eller omgivelser (for eksempel en flyplass), bør du spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

### JURIDISK INFORMASJON

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Denne trådløse adapteren er begrenset til innendørsbruk fordi den benyttes i frekvensområdene 5,85 til 5,895 GHz og 5,925 til 7,125 GHz. Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for trådløse Intel®-kort som tillater endring i driftsfrekvensen utenfor FCC-godkjenningen for bruk i USA i henhold til del 15.407 i FCC-reglene.

- Trådløse Intel®-kort er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Trådløse Intel®-kort kan ikke plasseres sammen med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

Dette trådløse kortet samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> Obs: Den utstrålte styrken fra kortet er langt under FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens. Likevel bør adapteren brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen, slik det er angitt av betingelsene for modultildeling fra FCC. Detaljer om godkjente konfigurasjoner kan finnes på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Erklæring om interferens for enheter i klasse B

Dette trådløse kortet har blitt testet og godkjent som en digital enhet av klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette trådløse kortet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det trådløse kortet ikke installeres og brukes i nøye samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette trådløse kortet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av følgende måter:

- Endre retningen eller plasseringen til antennen for utstyret som utsettes for interferens.
- Øk avstanden mellom det trådløse kortet og utstyret som utsettes for interferens.
- Koble datamaskinen med det trådløse kortet til en stikkontakt på en annen strømkrets enn kretsen der utstyret som utsettes for interferens, er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> Obs: Kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

### Sikkerhetsgodkjenningsinformasjon

Denne enheten er sikkerhetsgodkjent som komponent, og den er kun ment for bruk i komplette utstyr der kombinasjonen er godkjent av aktuelle sikkerhetsmyndigheter. Når den er installert, må følgende vurderes:

- Den må installeres på en kompatibel vertsenhet som oppfyller kravet i UL/EN/IEC 62368, inkludert de generelle bestemmelsene for innbyggingsdesign 1.6.2 og spesielt paragraf 1.2.6.2 (avsperring ved brann).
- Enheten skal leveres av en SELV-kilde når den installeres i sluttbrukerutstyret.
- En varmetest bør gjenomføres på sluttbrukerproduktet for å oppfylle kravet i 62368-1.

### Lav halogen

Gjelder bare bromerte og klorerte flammehemmere (BFR/CFR) og PVC i sluttproduktet. Både Intel-komponenter og kjøpte komponenter i den endelige sammenstillingen oppfyller kravene i JS-709, og PCB/substratet oppfyller kravene i IEC 61249-2-21. Utskifting av halogenholdige flammehemmere og/eller PVC er ikke nødvendigvis bedre for miljøet.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### EU

Det lave båndet, 5,15–5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

6E-båndet 5,925 - 6,425GHz er for lav strøm innendørs (LPI)

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU. Se EU-samsvarserklæring.

#### EU-samsvarserklæringer

Gjør følgende hvis du vil se EU-samsvarserklæringen for kortet ditt.

1. Gå til følgende nettsted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikk på Brukerveiledning.
3. Bla til kortet ditt.

Hvis du vil ha mer juridisk informasjon om kortet ditt, utfører du disse trinnene:

1. Gå til følgende nettsted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikk koblingen for kortet.
3. Klikk på forskriftsdokumentet for kortet ditt.

#### Direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

#### I samsvar med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)

Alle produkter som beskrives her, er i samsvar med EU-direktivet RoHS.

Hvis du har spørsmål angående CE-merking av trådløskortet, kan du kontakte:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokko

Drift av dette produktet på radiokanal 2 (2417 MHz) er ikke godkjent i følgende byer:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Drift av dette produktet på radiokanal 4, 5, 6 og 7 (2425 - 2442 MHz) er ikke godkjent i følgende byer:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA-GODKJENT MODELL"

### Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapore

### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

### Landmerkinger for lovpålagt modulsertifisering

En liste over land som krever påbudsmerker, er tilgjengelig. Vær oppmerksom på at listen bare omfatter land som krever merking, men ikke alle sertifiserte land. Slik finner du juridisk informasjon om landmerking for kortet ditt:

1. Gå til følgende nettsted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klikk koblingen for kortet.
3. Klikk på forskriftsdokumentet for kortet ditt.

## Forskrifts-ID

Europa: modell 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versjoner (WiGig)
Maksimal effekt
(2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
(5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
(5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2. Støttes ikke av følgende modeller: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

Storbritannia:

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

På grunn av den lille størrelsen til 3165D2W/3165NGW (12x16), har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Canada:

> Modell 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japan:

> Modell 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modell 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea:

> Modell 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Taiwan:

> Modell 3165D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Modell 3165D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 3165D2W

> Singapore:

> Modell 3165D2W

> Argentina:

> Modell 3165D2W

> Modell 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

På grunn av den lille størrelsen til 3168NGW har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> Japan:

> Modell 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Modell 3168NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Argentina:

> Modell 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

På grunn av den lille størrelsen til 7265D2W/7265NGW (12x16) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Canada:

> Modell 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japan:

> Modell 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modell 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea:

> Modell 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan:

> Modell 7265D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modell 7265D2W

> Argentina:

> Modell 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

På grunn av den lille størrelsen til 13100NGW har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> Europa:

> Modell 13100NGW

> Programvareversjon | Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versjoner
> Maksimal effekt
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Singapore:

> Modell 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

På grunn av den lille størrelsen til 17265NGW har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> Europa:

> Modell 17265NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versjoner (WiGig)
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Singapore:

> Modell 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

På grunn av den lille størrelsen til 8260D2W (12x16) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA: modell 8260D2W, FCC-ID: PD98260D2 (FCC-ID uten suffikset "U" indikerer at modellen kun skal installeres på fabrikk),

> FCC ID: PD98260D2U (FCC-ID med suffikset "U" indikerer at modellen kan installeres av brukeren eller at modellen kan byttes ut og er støttet av en BIOS-låsefunksjon)

> Canada:

> Modell 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japan:

> Modell 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea:

> Modell 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan:

> Modell 8260D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modell 8260D2W

> Argentina:

> Modell 8260D2W

På grunn av den lille størrelsen til 8260NGWH/8260NGW har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> Japan:

> Modell 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modell 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Modell 8260NGWH

> Argentina:

> Modell 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

På grunn av den lille størrelsen til 8265NGW (22 x 30 x 2,4 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC-ID uten suffikset "U" indikerer at modellen kun skal installeres på fabrikk)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC-ID med suffikset "U" indikerer at modellen kan installeres av brukeren eller at modellen kan byttes ut og er støttet av en BIOS-låsefunksjon)

> Canada:

> Modell 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japan:

> Modell 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Korea:

> Modell 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Taiwan:

> Modell 8265NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell 8265NGW

> Europa:

> Modell 8265NGW/8265D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 8265NGW

> Brasil:

> Modell 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Modell 8265NGW

> Singapore:

> Modell 8265NGW

> Pakistan:

> Modell 8265NGW

> "PTA-GODKJENT MODELL"

På grunn av den lille størrelsen til 8265D2W (12 x 16 x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Canada:

> Modell 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japan:

> Modell 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Korea:

> Modell 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Taiwan:

> Modell 8265D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 8265D2W

> Australia:

> Modell 8265D2W

> Brasil:

> Modell 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Modell 8265D2W

> Singapore:

> Modell 8265D2W

> Pakistan:

> Modell 8265D2W

> "PTA-GODKJENT MODELL"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

På grunn av den lille størrelsen til 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Canada:

> Modell 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japan:

> Modell 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Korea:

> Modell 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwan:

> Modell 9260NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell 9260NGW

> Europa:

> Modell 9260NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9260NGW

> Singapore:

> Modell 9260NGW

> Paraguay:

> Modell 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesia:

> Modell 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

På grunn av den lille størrelsen til 9260D2WL (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Canada:

> Modell 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japan:

> Modell 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Modell 9260D2WL

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9260D2WL

> Brasil:

> Modell 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapore:

> Modell 9260D2WL

> Argentina:

> Modell 9260D2WL

> Pakistan:

> Modell 9260D2WL

> GODKJENT AV PTA: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Modell 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

På grunn av den lille størrelsen til 9461NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Canada:

> Modell 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japan:

> Modell 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Korea:

> Modell 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwan:

> Modell 9461NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell 9461NGW

> Europa:

> Modell 9461NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9461NGW

> Singapore:

> Modell 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

På grunn av den lille størrelsen til 9461D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Canada:

> Modell 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japan:

> Modell 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Korea:

> Modell 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwan:

> Modell 9461D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 9461D2W

> Europa:

> Modell 9461D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9461D2W

> Singapore:

> Modell 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

På grunn av den lille størrelsen til 9462NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Canada:

> Modell 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japan:

> Modell 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Korea:

> Modell 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwan:

> Modell 9462NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell 9462NGW

> Europa:

> Modell 9462NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9462NGW

> Singapore:

> Modell 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

På grunn av den lille størrelsen til 9462D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Canada:

> Modell 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japan:

> Modell 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Korea:

> Modell 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwan:

> Modell 9462D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 9462D2W

> Europa:

> Modell 9462D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9462D2W

> Singapore:

> Modell 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

På grunn av den lille størrelsen til 9560NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Canada:

> Modell 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japan:

> Modell 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Korea:

> Modell 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwan:

> Modell 9560NGW

> Modell 9560NGW R

> Fastlands-Kina:

> Modell 9560NGW

> Europa:

> Modell 9560NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9560NGW

> Singapore:

> Modell 9560NGW

> Paraguay:

> Modell 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesia:

> Modell 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

På grunn av den lille størrelsen til 9560D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Canada:

> Modell 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japan:

> Modell 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Korea:

> Modell 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwan:

> Modell 9560D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell 9560D2W

> Europa:

> Modell 9560D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9560D2W

> Singapore:

> Modell 9560D2W

> Paraguay:

> Modell 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesia:

> Modell 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

På grunn av den lille størrelsen til 9560D2WL (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Canada:

> Modell 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japan:

> Modell 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Korea:

> Modell 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwan:

> Modell 9560D2WL

> Fastlands-Kina:

> Modell 9560D2WL

> Europa:

> Modell 9560D2WL

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 9560D2WL

> Singapore:

> Modell 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

På grunn av den lille størrelsen til 18265NGW-modulen har forskriftsmerket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar

> USA: modell 18265NGW, FCC-ID: PD918265NG (Denne modulen er kun for installasjon på fabrikk.)

> Canada:

> Modell 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> Japan:

> Modell 18265NGW

> Korea:

> Modell 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwan:

> Modell 18265NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa:

> Modell 18265NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versjoner (WiGig)
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 18265NGW

> Brasil:

> Modell 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> Singapore:

> Modell 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

På grunn av den lille størrelsen til 11000D2W/11000D2W LC har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> Canada:

> Modell 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> Japan:

> Modell 11000D2W

> Korea:

> Modell 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan:

> Modell 11000D2W

> Modell 11000D2W LC

> Fastlands-Kina:

> Modell 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> Modell 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Europa:

> Modell 11000D2W

> Programvareversjon | Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versjoner
> Maksimal effekt
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Australia:

> Modell 11000D2W

> Singapore:

> Modell 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

På grunn av den lille størrelsen til 13110NGW har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> Canada:

> Modell 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> Korea:

> Modell 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwan:

> Modell 13110NGW

> Europa:

> Modell 13110NGW

> Programvareversjon | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Maksimal effekt
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Singapore:

> Modell 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

På grunn av den lille størrelsen til 11100D2W har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> Canada:

> Modell 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> Korea:

> Modell 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwan:

> Modell 11100D2W

> Europa:

> Modell 11100D2W

> Programvareversjon | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Maksimal effekt
> (57 – 64 GHz) IEE802.11 ad-modus | 26 dBm EIRP, maks

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell 11100D2W

> Singapore:

> Modell 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX101NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

Paraguay:

Modell AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesia:

Modell AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX101D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

Paraguay:

Modell 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesia:

Modell AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

På grunn av den lille størrelsen til AX200D2WL, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Canada:

> Modell AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japan:

> Modell AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Korea:

> Modell AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Taiwan:

> Modell AX200D2WL

> Fastlands-Kina:

> Modell AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Modell AX200D2WL

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX200D2WL

> Brasil:

> Modell AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapore:

> Modell AX200D2WL

> Argentina:

> Modell AX200D2WL

> Pakistan:

> Modell AX200D2WL

> GODKJENT AV PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX200NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Canada:

> Modell AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japan:

> Modell AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Korea:

> Modell AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Taiwan:

> Modell AX200NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Modell AX200NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX200NGW

> Brasil:

> Modell AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapore:

> Modell AX200NGW

> Argentina:

> Modell AX200NGW

> Pakistan:

> Modell AX200NGW

> GODKJENT AV PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX201NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Canada:

> Modell AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japan:

> Modell AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Korea:

> Modell AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwan:

> Modell AX201NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell AX201NGW

> Europa:

> Modell AX201NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX201NGW

> Brasil:

> Modell AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201NGW

> Argentina:

> Modell AX201NGW

> Pakistan:

> Modell AX201NGW

> GODKJENT AV PTA: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Modell AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX201D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Canada:

> Modell AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japan:

> Modell AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Korea:

> Modell AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwan:

> Modell AX201D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell AX201D2W

> Europa:

> Modell AX201D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX201D2W

> Brasil:

> Modell AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201D2W

> Argentina:

> Modell AX201D2W

> Pakistan:

> Modell AX201D2W

> GODKJENT AV PTA: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Modell AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

På grunn av den lille størrelsen til AX201D2WL, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Canada:

> Modell AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japan:

> Modell AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Korea:

> Modell AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwan:

> Modell AX201D2WL

> Fastlands-Kina:

> Modell AX201D2WL

> Europa:

> Modell AX201D2WL

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 20.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX201D2WL

> Brasil:

> Modell AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201D2WL

> Argentina:

> Modell AX201D2WL

> Pakistan:

> Modell AX201D2WL

> GODKJENT AV PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX203NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Canada:

> Modell AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japan:

> Modell AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Korea:

> Modell AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX203NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell AX203NGW

> Europa:

> Modell AX203NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX203NGW

> Brasil:

> Modell AX203NGW

> TBD

> Singapore:

> Modell AX203NGW

> Argentina:

> Modell AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Modell AX203NGW

> GODKJENT AV PTA: 9.162/2021

> Paraguay:

> Modell AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesia:

> Modell AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX203D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Canada:

> Modell AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japan:

> Modell AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Korea:

> Modell AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX203D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell AX203D2W

> Europa:

> Modell AX203D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 2.

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX203D2W

> Brasil:

> Modell AX203D2W

> TBD

> Singapore:

> Modell AX203D2W

> Argentina:

> Modell AX203D2W

> C-25827

> Pakistan:

> Modell AX203D2W

> GODKJENT AV PTA: 9.158/2021

> Paraguay:

> Modell AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesia:

> Modell AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX210NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Canada:

> Modell AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japan:

> Modell AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Modell AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX210NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell AX210NGW

> Europa:

> Modell AX210NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks (200mW) Båndet 5,925 - 6,425GHz er for LPI (lav strøm innendørs)

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX210NGW

> Brasil:

> Modell AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapore:

> Modell AX210NGW

> Argentina:

> Modell AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Modell AX210NGW

> GODKJENT AV PTA: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Modell AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesia:

> Modell AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX210D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Canada:

> Modell AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japan:

> Modell AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Modell AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX210D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Modell AX210D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks (200mW) Båndet 5,925 - 6,425GHz er for LPI (lav strøm innendørs)

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX210D2W

> Brasil:

> Modell AX210D2W

> TBD

> Singapore:

> Modell AX210D2W

> Argentina:

> Modell AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Modell AX210D2W

> GODKJENT AV PTA: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Modell AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesia:

> Modell AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX211NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Canada:

> Modell AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japan:

> Modell AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Korea:

> Modell AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX211NGW

> Fastlands-Kina:

> Modell AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Modell AX211NGW

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks (200mW) Båndet 5,925 - 6,425GHz er for LPI (lav strøm innendørs)

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX211NGW

> Singapore:

> Modell AX211NGW

> Brasil:

> Modell AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Modell AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Modell AX211NGW

> GODKJENT AV PTA: 9.308/2021

> Paraguay:

> Modell AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesia:

> Modell AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX211D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Canada:

> Modell AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japan:

> Modell AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Korea:

> Modell AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan:

> Modell AX211D2W

> Fastlands-Kina:

> Modell AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Modell AX211D2W

> Programvareversjon | Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare 22.x og etterfølgende versjoner
> Maksimal effekt
> (2400 – 2483,5 MHz) IEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP, maks (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP, maks (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP, maks (200 mW) Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk
> (5725 – 5875 MHz) IEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP, maks (25 mW) For standarden EN 300 440 betraktes enheten med 5,8 GHz som en mottaker i kategori 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks (200mW) Båndet 5,925 - 6,425GHz er for LPI (lav strøm innendørs)

> Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

> Storbritannia:

> Australia:

> Modell AX211D2W

> Singapore:

> Modell AX211D2W

> Brasil:

> Modell AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Modell AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Modell AX211D2W

> GODKJENT AV PTA: 9.309/2021

> Paraguay:

> Modell AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesia:

> Modell AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

På grunn av den lille størrelsen til AX211D2WL, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Canada:

> Modell AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japan:

> Modell AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Korea:

> Modell AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

På grunn av den lille størrelsen til AX411NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Canada:

> Modell AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japan:

> Modell AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Korea:

> Modell AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

På grunn av den lille størrelsen til AX411E2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> USA:

> Modell AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Canada:

> Modell AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japan:

> Modell AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Korea:

> Modell AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

På grunn av den lille størrelsen til BE200NGW, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> TBD

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

På grunn av den lille størrelsen til BE200D2W, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> TBD

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

På grunn av den lille størrelsen til BE200NGW M, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> TBD

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

På grunn av den lille størrelsen til BE200D2W M, har merket blitt plassert i denne brukerhåndboken fordi produktetiketten på enheten anses som for liten til å være lesbar.

> TBD

### INFORMASJON FOR OEM-ER OG VERTSINTEGRATORER

Retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment for OEM-integratorer som installerer trådløse Intel®-kort på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett. Disse kravene må følges for å oppfylle betingelsene for samsvar med FCC-regler, inkludert RF-eksponering. Når alle retningslinjene vedrørende antennetype og -plassering som beskrives her, er fulgt, kan trådløse Intel®-kort installeres på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett uten videre begrensninger. Hvis noen av retningslinjene som beskrives her, ikke er fulgt, kan det hende at OEM-en eller integratoren må utføre ytterligere testing og/eller innhente ytterligere godkjenning. OEM-en eller integratoren har ansvar for å fastslå juridisk nødvendig vertstesting og/eller innhente nødvendige vertsgodkjenninger for samsvar. Om nødvendig kan du kontakte søkeren/mottakeren (Intel) for å få detaljert informasjon om hvordan enheten skal konfigureres for eventuell samsvarstesting som søkeren/mottakeren er ansvarlig for i henhold til KDB 996369 D04.

- Trådløse Intel®-kort er bare ment for OEM-er og vertsintegratorer.
- FCC-godkjenningen for trådløse Intel®-kort beskriver eventuelle begrensede vilkår for modulgodkjenning.
- Trådløse Intel®-kort må brukes med et tilgangspunkt som er godkjent for det aktuelle landet.
- Endringer av trådløse Intel®-kort foretatt av OEM-er, integratorer eller andre tredjeparter er ikke tillatt. Eventuelle endringer av trådløse Intel®-kort foretatt av OEM-er, integratorer eller andre tredjeparter vil ugyldiggjøre autoriseringen for bruk av kortet.
- Brasil: Informasjon som skal leveres til sluttbrukeren av OEM eller integrator: «Benytter produkt godkjent av Anatel under nummer HHHH-AA-FFFFF». (Intel-modul produsert i Fastlands-Kina/Taiwan/Brasil).

### Antennetype og nivåer

Kun antenner av samme type og med samme eller lavere nivå enn 3 dBi for båndet på 2,4 GHz og 5 dBi for båndet på 5 GHz og 6–7 GHz skal brukes med trådløse Intel®-kort. Antenner av andre typer eller med høyere nivå kan kreve ytterligere autorisering for bruk. For testformål ble det brukt en tobåndsantenne av følgende type, med egenskaper som i stor grad tilsvarer ovennevnte grenser:

Antennetype | Antenneplassering (hoved/aux) | 2,4 GHz høyeste nivå i dBi* | 5,2GHz høyeste nivå i dBi* | 5,5GHz høyeste nivå i dBi* | 5,7GHz høyeste nivå i dBi* | 5,9 GHz høyeste nivå i dBi* | 6,2 GHz høyeste nivå i dBi* | 6,5 GHz høyeste nivå i dBi* | 6,7 GHz høyeste nivå i dBi* | 7 GHz høyeste nivå i dBi*
PIFA | Hoved |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77 | 4,97** | 4,83 | 4,30 | 5,37 | 5,59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Alle antennenivåer inkluderer kabeltap.

** Høyeste nivå for antenne er 4,72 dBi på 5,9 GHz for følgende trådløse adaptere:

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

Over 6 GHz. Høyeste oppnådde 3D-nivå for antenne testet innenfor verten bør være lik eller større enn -2 dBi. Hvis vertsantennen har samme type design og høyeste antennenivå er målt lavere enn -2 dBi, må det utføres CBP(FCC)/EDT(EU)-testing mens modulen er installert i verten.

### Samtidig sending fra trådløsadaptere fra Intel® og andre integrerte eller tilkoblede sendere

Basert på publikasjon nummer 616217 i FCCs kunnskapsdatabase: Når flere senderenheter er installert i en vertsenhet, skal RF-eksponering for sending vurderes for å fastslå de nødvendige kravene for bruk og testing. OEM-integratorer må identifisere alle mulige kombinasjoner av konfigurasjoner for samtidig sending for alle sendere og antenner som er installert i vertssystemet. Dette omfatter sendere installert i verten som mobile enheter (> 20 cm avstand fra bruker) og bærbare enheter (< 20 cm avstand fra bruker). OEM-integratorer bør referere til det faktiske dokumentet FCC KDB 616217 for alle detaljer i forbindelse med denne vurderingen for å fastslå om ytterligere krav for testing eller FCC-godkjenning er nødvendig.

### Antenneplassering innenfor vertsplattformen

For å sikre samsvar knyttet til RF-eksponering må antennen(e) som brukes med trådløse Intel®-kort, installeres på vertsplattformer for bærbare PC-er og nettbrett med en minsteavstand til alle personer, i alle driftsmodi og retninger for vertsplattformen, i nøye samsvar med tabellen nedenfor. Antenneavstanden gjelder både for antennens vannrette og loddrette retning ved installasjon i vertssystemet.

Eventuelle separasjonsavstander som er mindre enn de som vises vil kreve ytterligere evaluering og FCC.

For kombinerte WiFi/Bluetooth-kort anbefales det at senderantennene innenfor vertssystemet plasseres 5 cm fra hverandre, slik at det er tilstrekkelig avstand for samtidig WiFi- og Bluetooth-overføring. Hvis avstanden er mindre enn 5 cm, må den forholdsmessige avstanden verifiseres i samsvar med FCC-publikasjonen KDB 447498 for det aktuelle kortet.

Trådløsadapter | Minsteavstand mellom antenne og bruker
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm med UNII-4-bånd)
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm med UNII-4-bånd)
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm med UNII-4-bånd)
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm med UNII-4-bånd)
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
*Dette trådløse kortet kan kun installeres i mobilenheter (krever > 20 cm avstand mellom antennen og brukerens kropp).

Det kan være nødvendig med en ytterligere forskriftsmessig autoriseringsprosess hvis det ønskes å plassere 60 GHz / 802.11ad RFEM (antennegruppe) nærmere enn 20 cm til brukeren.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

I samsvar med regionale bestemmelser må følgende forskrifter og sikkerhetsmeldinger publiseres i dokumentasjonen for sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer det trådløse Intel®-kortet. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Det trådløse kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjenninger, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som skyldes uautorisert modifikasjon på enhetene inkludert i pakken med det trådløse kortet, eller som skyldes tilkobling av andre kabler og enheter enn de som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

Fastlands-Kina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ad

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av samsvarsdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n og 802.11ad-produktene.

Advarsel: På grunn av at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-enhetene med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ad, kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

## EU-samsvarserklæringer

Hver av adapterne som står oppført nedenfor, oppfyller de grunnleggende kravene i EU-direktiv 2014/53/EU.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser