Torna al Sommario

# Informativa legale

In questa sezione viene descritta l'informativa legale relativa alle seguenti schede di rete wireless:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> NOTA: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche a causa delle continue innovazioni apportate ai regolamenti e agli standard LAN wireless (IEEE 802.11 e altri standard). Intel Corporation non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni presenti in questo documento.

## Schede di rete wireless WiFi/WiMAX Intel

Le informazioni contenute nella sezione seguente si applicano alle seguenti schede di rete wireless:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Per le specifiche complete delle schede di rete wireless, consultare la sezione Specifiche.

> NOTA: in questa sezione, il termine "scheda di rete wireless" è usato in riferimento a tutte le schede di rete riportate sopra.

Sono fornite le seguenti informazioni:

- Informazioni per l'utente
- Informativa legale
- ID legale
- Informazioni per i produttori OEM e gli integratori host

### INFORMAZIONI PER L'UTENTE

### Avvisi sulla sicurezza

#### Esposizione alle emissioni in RF dell'FCC (USA)

Il provvedimento ET Docket 96-8 dell'FCC contiene lo standard di sicurezza relativo all'esposizione delle persone all'energia elettromagnetica in radiofrequenza emessa delle apparecchiature certificate FCC. La scheda di rete wireless è conforme ai limiti per l'esposizione umana indicati nelle normative FCC Parte 2, 15C, 15E insieme alle indicazioni degli articoli KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. Il rispetto delle istruzioni d'uso della radio contenute in questo manuale garantiscono un'esposizione significativamente inferiore ai limiti consigliati dall'FCC.

Osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Non toccare o spostare l'antenna mentre l'unità sta trasmettendo o ricevendo dati.
- Non tenere in mano l'alloggiamento della radio e fare attenzione a non avvicinare eccessivamente o portare a contatto l'antenna con parti del corpo esposte, soprattutto viso o occhi, mentre è in corso la trasmissione.
- Non utilizzare la radio o cercare di trasmettere dati a meno che l'antenna non sia collegata; questo comportamento può danneggiare la radio.
- Uso della radio in ambienti particolari:
  - L'uso di schede di rete wireless in ambienti pericolosi è limitato dalle direttive sulla sicurezza applicabili a tali ambienti.
  - L'uso di dispositivi elettronici dotati di schede di rete wireless sugli aerei è disciplinato dalle apposite regole di ciascuna compagnia aerea commerciale.
  - L'uso di schede di rete wireless all'interno di ospedali è consentito solo nei limiti stabiliti dai singoli ospedali.

#### Avvertenza relativa all'uso della radio in prossimità di apparecchiature potenzialmente esplosive

Avviso: non utilizzare trasmettitori portatili (inclusa questa scheda di rete wireless) vicino a sistemi non schermati e potenzialmente esplosivi o in ambienti a rischio di esplosione, salvo nei casi in cui il trasmettitore non sia stato appositamente modificato per l'uso per questo tipo di applicazioni.

#### Avvertenze relative all'antenna

Avviso: la scheda di rete wireless non è progettata per essere usata con antenne direzionali con guadagni elevati.

#### Avviso relativo all'uso della radio a bordo di aerei

Attenzione: i regolamenti delle compagnie aeree commerciali potrebbero vietare l'uso di alcuni dispositivi elettronici dotati di periferiche wireless in RF (schede di rete wireless) poiché i segnali emessi possono interferire con la strumentazione di controllo e comando.

Attenzione: le apparecchiature da 60 GHz/802.11ad non sono consentite sugli aerei secondo quanto stabilito dalla norma FCC §15.255. Integratori host e OEM devono prendere in considerazione questa regola FCC per i dispositivi host.

#### Altre periferiche wireless

Avvisi di sicurezza relativi ad altre periferiche usate nelle reti wireless: vedere la documentazione fornita con le schede di rete wireless o con altre periferiche installate nella rete wireless.

#### Divieti locali relativi all'uso di radio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e

Attenzione: poiché le frequenze usate dalle periferiche LAN wireless 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e possono non essere armonizzate in tutti i paesi, i prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e possono essere usati solo in paesi specifici e non possono essere usati in paesi diversi da quelli in cui ne è consentito l'uso. L'utente dei prodotti dovrà verificare che i prodotti vengano usati solo nei paesi in cui ne è consentito l'uso e che siano stati configurati con la frequenza e i canali corretti per il paese a cui sono destinati. L'interfaccia TPC (Transmit Power Control) della periferica è inclusa nell'utilità di connessione di Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ulteriori limitazioni per EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) sono fornite al produttore del sistema. Lo scostamento dalle impostazioni di alimentazione e frequenza permesse per il paese di utilizzo equivale a una violazione delle leggi nazionali e può essere punita come tale.

#### Interoperabilità wireless

La scheda di rete wireless è progettata per garantire la massima interoperabilità con altri prodotti LAN wireless basati su tecnologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e per garantire la conformità ai seguenti standard:

- IEEE 802.11b, standard di conformità per i prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11g, standard di conformità sui prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11a, standard di conformità per i prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11n draft 2.0 conformità sui prodotti LAN wireless
- Conformità IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certificazione Wireless Fidelity, così come definita da Wi-Fi Alliance
- Certificazione WiMAX come definita dal WiMAX Forum

#### Scheda di rete wireless e avvertenze per la salute

La scheda di rete wireless, al pari di altri dispositivi radio, emette energia elettromagnetica in radiofrequenza. Tuttavia, il livello di energia emesso dalla scheda di rete wireless è inferiore a quello emesso da altre periferiche wireless come i telefoni cellulari. La scheda di rete wireless è conforme alle linee guida sulla radiofrequenza indicate negli standard e nelle raccomandazioni per la sicurezza. Tali standard e raccomandazioni sono stati approvati dalla comunità scientifica e sono state formulate da gruppi e comitati di scienziati che si occupano di rivedere e analizzare continuativamente tutta la letteratura in materia. In alcune situazioni o ambienti, l'uso della scheda di rete wireless può essere limitato dal proprietario dell'edificio o dai rappresentanti autorizzati dell'organizzazione. Esempi di tali situazioni possono includere:

- Utilizzo della scheda wireless di rete a bordo di aerei oppure
- Uso della scheda di rete wireless in ambienti in cui il rischio di interferenze con altre periferiche o servizi è considerato o classificato come pericoloso.

In caso di dubbi relativamente alle norme applicabili all'uso di schede di rete wireless in organizzazioni o ambienti specifici (ad esempio all'interno di aeroporti), è sempre consigliabile chiedere l'autorizzazione a usare la scheda di rete prima di accenderla.

### INFORMATIVA LEGALE

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Le schede di rete wireless Intel® non sono dotate di controlli della configurazione che consentano di modificare la frequenza di funzionamento all'esterno degli intervalli autorizzati dalla FCC per il funzionamento negli Stati Uniti in conformità con la Parte 15.407 delle norme FCC.

- Le schede di rete wireless Intel® sono destinate solo agli integratori OEM.
- Le schede di rete wireless Intel® non possono essere usate insieme ad altri trasmettitori, a meno che l'uso non sia approvato dall'FCC.

La presente scheda di rete wireless è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC. L'uso della periferica è tuttavia soggetto al rispetto delle seguenti due condizioni:

- La periferica non deve provocare interferenze dannose.
- La periferica deve essere in grado di tollerare interferenze che possono provocare problemi di funzionamento.

#### Informativa sulle interferenze dei dispositivi di Classe B

La presente scheda di rete wireless è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa scheda di rete wireless genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se la scheda di rete wireless non viene installata e usata in conformità con le istruzioni, è possibile che provochi interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile escludere che tali interferenze si verifichino in un'installazione specifica. Se la scheda di rete wireless provoca interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva (condizione che può essere determinata accendendo e spegnendo il dispositivo), l'utente dovrà tentare di correggere il problema adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente del dispositivo soggetto a interferenze.
- Aumentare la distanza tra la scheda di rete wireless e il dispositivo soggetto a interferenze.
- Collegare il computer con la scheda di rete wireless a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo soggetto a interferenze.
- Rivolgersi a un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza

> NOTA: la scheda di rete deve essere installata e usata in conformità con le istruzioni fornite dal produttore e riportate nella documentazione fornita con il prodotto. Ogni altra installazione o uso violano le disposizioni della Sezione 15 delle normative FCC.

### Considerazioni sulla sicurezza

La presente periferica ha ricevuto l'approvazione in quanto componente sicuro e ne viene consentito l'utilizzo esclusivamente per apparecchiature complete la cui accettabilità di combinazione è stata stabilita dalle agenzie competenti per la sicurezza. Una volta installata, prendere in considerazione quanto segue:

- È necessario che la periferica sia installata in un dispositivo host conforme che soddisfi i requisiti UL/EN/IEC 62368-1, comprese le disposizioni generali per la progettazione dell'involucro 1.6.2 e in modo particolare il paragrafo 1.2.6.2 (Involucro ignifugo).
- La periferica deve essere alimentata da una sorgente SELV una volta installata su un'apparecchiatura progettata per un uso specifico.
- È necessario prendere in considerazione una prova di riscaldamento per il prodotto progettato per un uso specifico affinché soddisfi i requisiti UL/EN/IEC 62368-1.

### Basso contenuto di alogeni

Da applicare solo su ritardanti di fiamma bromati e clorurati (BFR/CFR) e PVC nel prodotto finale. I componenti Intel, come anche i componenti acquistati su assemblaggi finiti, soddisfano i requisiti JS-709 mentre il PCB/substrato soddisfa i requisiti IEC 61249-2-21. La sostituzione con ritardanti di fiamma alogenati e/o con PVC potrebbe essere dannosa per l'ambiente.

### Giappone

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Corea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Messico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Regione di Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Approvazioni radio

Per determinare se l'uso della propria periferica di rete wireless è consentito in un paese specifico, controllare che il numero di tipo di radio, stampato sull'etichetta di identificazione della periferica, sia incluso nell'elenco OEM Regulatory Guidance del produttore.

### Contrassegni dei Paesi con certificazione per la conformità alle normative modulari

È disponibile un elenco dei Paesi per i quali sono richiesti i contrassegni delle normative. Questi elenchi includono solo i Paesi per i quali è richiesto il contrassegno e non tutti i Paesi certificati. Per trovare l'informativa sui contrassegni delle normative dei Paesi per la scheda di rete, completare la procedura seguente:

1. Accedere a questo sito Web: http://www.intel.com/content/www/it/it/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Fare clic sul collegamento per la propria scheda di rete.
3. Fare clic su Documento contrassegno normativo per la scheda di rete in uso.

### INFORMAZIONI PER I PRODUTTORI OEM E GLI INTEGRATORI HOST

Le linee guida descritte in questo documento sono rivolte agli integratori OEM che installano le schede di rete wireless Intel® nelle piattaforme host di notebook e PC tablet. È necessario osservare questi requisiti per soddisfare le condizioni di conformità alle normative FCC, compresi i limiti di esposizione RF. Una volta seguite tutte le linee guida per il tipo di antenna e il posizionamento, è possibile incorporare le schede di rete wireless Intel® nelle piattaforme host dei notebook e dei PC tablet, senza ulteriori limitazioni. Se non si seguono tutte le linee guida descritte, il produttore OEM o l'integratore deve eseguire test aggiuntivi e/od ottenere altre approvazioni. Il produttore OEM o l'integratore è tenuto a stabilire i test previsti dalle normative host e/o a ottenere le approvazioni host richieste per la conformità.

- Le schede di rete wireless Intel® sono destinate solo ai produttori OEM e agli integratori host.
- Gli intervalli autorizzati dalla FCC per le schede di rete wireless Intel® descrivono le condizioni dell'approvazione modulare.
- Le schede di rete wireless Intel® devono essere utilizzate con un punto di accesso approvato per il Paese in questione.
- Non è consentita alcuna variazione o modifica apportata alle schede di rete wireless Intel® dai produttori OEM, dagli integratori o da terze parti. Qualsiasi variazione o modifica apportata alle schede di rete wireless Intel® dai produttori OEM, dagli integratori o da terze parti rende nullo il diritto a utilizzare la scheda.
- Brasile: Informazioni che gli OEM e gli integratori devono fornire all'utente finale: "Incorpora un prodotto approvato da Anatel con il numero HHHH-AA-FFFFF." (Modulo Intel realizzato in Cina continentale/Regione di Taiwan/Brasile).

### Tipo di antenna e guadagni

Con le schede di rete wireless Intel® è possibile utilizzare solo antenne dello stesso tipo e con guadagni uguali o minori come 3dBi per la banda a 2,4 GHz e 5 dBi per le bande 5 GHz e 6-7 GHz. L'uso di altri tipi di antenna e/o di antenne con guadagni più elevati potrebbe richiedere ulteriori autorizzazioni. A scopo di test è stata utilizzata la seguente antenna dual band che si avvicina molto ai limiti di cui sopra:

Tipo di antenna | Posizione antenna (Main/Aux) | Guadagno massimo di 2,4 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,2 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,5 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,7 GHz in dBi*
PIFA | Main |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
* Tutti i guadagni dell'antenna includono un cavo a perdita.

### Posizionamento dell'antenna nella piattaforma host

Per assicurare il rispetto dei limiti di esposizione RF, le antenne utilizzate con schede di rete wireless Intel® devono essere installate in una piattaforma host di notebook o PC tablet in modo da garantire una distanza di sicurezza minima dalle persone, in tutte le modalità operative e gli orientamenti della piattaforma, osservando rigorosamente la tabella riportata di seguito. La distanza di separazione dell'antenna si applica a entrambi gli orientamenti, sia orizzontale che verticale, quando questa è installata in un sistema host.

Scheda di rete wireless Intel® | Distanza di sicurezza minima necessaria tra antenna e utente
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Trasmissione simultanea di schede di rete wireless Intel® con altri trasmettitori integrati o Plug-In

In base al numero di pubblicazione 616217 della Knowledge Database FCC, quando sono presenti più dispositivi di trasmissione installati in un dispositivo host, viene eseguita una valutazione della trasmissione di esposizioni RF per stabilire i requisiti necessari per l'applicazione e per il test. Gli integratori OEM devono individuare tutte le possibili combinazioni di configurazione della trasmissione simultanea per tutti i trasmettitori e le antenne installati nel sistema host. Ciò comprende i trasmettitori installati nell'host come dispositivi mobili (>20 cm di distanza dall'utente) e portatili (<20 cm di distanza dall'utente). Gli integratori OEM sono tenuti a consultare il documento FCC KDB 616217 per tutte le informazioni relative alla verifica, per stabilire se sono necessari ulteriori requisiti per il test o l'approvazione FCC.

### Informazioni che devono essere fornite dai produttori OEM o dagli integratori all'utente finale

I seguenti avvisi legali e sulla sicurezza devono essere inclusi nella documentazione fornita all'utente finale del prodotto o del sistema munito della scheda di rete wireless Intel® conformemente alle normative locali. Il sistema host deve riportare un'etichetta con la dicitura "Contiene ID FCC: XXXXXXXX". L'ID FCC deve essere riportato sull'etichetta.

La scheda di rete wireless Intel® deve essere installata e usata in conformità con le istruzioni fornite dal produttore e riportate nella documentazione fornita con il prodotto. Intel Corporation declina ogni responsabilità per interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate alle periferiche fornite con il kit della scheda di rete wireless, nonché dalla sostituzione o dal collegamento di cavi o apparecchiature diverse da quelle specificate da Intel Corporation. L'utente dovrà adottare tutte le misure necessarie per correggere le interferenze causate da modifiche non autorizzate, sostituzioni o collegamenti di cavi/apparecchiature. Intel Corporation e i suoi rivenditori o distributori autorizzati declinano ogni responsabilità per danni o violazioni alle disposizioni di legge derivanti dal mancato rispetto delle presenti linee guida.

Cina continentale:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Divieti locali relativi all'uso di radio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e

La seguente dichiarazione sui divieti locali deve essere inclusa nella documentazione relativa alla conformità dei prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Attenzione: poiché le frequenze usate dalle periferiche LAN wireless 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e possono non essere armonizzate in tutti i paesi, i prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e possono essere usati solo in paesi specifici e non possono essere usati in paesi diversi da quelli in cui ne è consentito l'uso. L'utente dei prodotti dovrà verificare che i prodotti vengano usati solo nei paesi in cui ne è consentito l'uso e che siano stati configurati con la frequenza e i canali corretti per il paese a cui sono destinati. Lo scostamento dalle impostazioni di alimentazione e frequenza permesse per il paese di utilizzo equivale a una violazione delle leggi nazionali e può essere punita come tale.

## Scheda di rete WiFi Intel - Idonee per 802.11n, 802.11ac e 802.11ax

Le informazioni contenute nella sezione seguente si applicano ai seguenti prodotti:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

Per le specifiche complete delle schede di rete wireless, consultare la sezione Specifiche.

> NOTA: in questa sezione, il termine "scheda di rete wireless" è usato in riferimento a tutte le schede di rete riportate sopra.

Sono fornite le seguenti informazioni:

- Informazioni per l'utente
- Informativa legale
- ID legale
- Informazioni per i produttori OEM e gli integratori host
- Dichiarazioni di conformità europea

### INFORMAZIONI PER L'UTENTE

### Avvisi sulla sicurezza

#### Esposizione alle emissioni in RF dell'FCC (USA)

Il provvedimento ET Docket 96-8 dell'FCC contiene lo standard di sicurezza relativo all'esposizione delle persone all'energia elettromagnetica in radiofrequenza emessa delle apparecchiature certificate FCC. La scheda di rete wireless è conforme ai limiti per l'esposizione umana indicati nelle normative FCC Parte 2, 15C, 15E insieme alle indicazioni degli articoli KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. Il rispetto delle istruzioni d'uso della radio contenute in questo manuale garantiscono un'esposizione significativamente inferiore ai limiti consigliati dall'FCC.

Osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Non toccare o spostare l'antenna mentre l'unità sta trasmettendo o ricevendo dati.
- Non tenere in mano l'alloggiamento della radio e fare attenzione a non avvicinare eccessivamente o portare a contatto l'antenna con parti del corpo esposte, soprattutto viso o occhi, mentre è in corso la trasmissione.
- Non utilizzare la radio o cercare di trasmettere dati a meno che l'antenna non sia collegata; questo comportamento può danneggiare la radio.
- Uso della radio in ambienti particolari:
  - L'uso di schede di rete wireless in ambienti pericolosi è limitato dalle direttive sulla sicurezza applicabili a tali ambienti.
  - L'uso di schede di rete wireless a bordo di aerei è disciplinato dall'FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'uso di schede di rete wireless all'interno di ospedali è consentito solo nei limiti stabiliti dai singoli ospedali.

#### Avvertenza relativa all'uso della radio in prossimità di apparecchiature potenzialmente esplosive

Avviso: non utilizzare trasmettitori portatili (inclusa questa scheda di rete wireless) vicino a sistemi non schermati e potenzialmente esplosivi o in ambienti a rischio di esplosione, salvo nei casi in cui il trasmettitore non sia stato appositamente modificato per l'uso per questo tipo di applicazioni.

#### Avvertenze relative all'antenna

Avviso: la scheda di rete wireless non è progettata per essere usata con antenne direzionali con guadagni elevati.

#### Avviso relativo all'uso della radio a bordo di aerei

Attenzione: i regolamenti delle compagnie aeree commerciali potrebbero vietare l'uso di alcuni dispositivi elettronici dotati di periferiche wireless in RF (schede di rete wireless) poiché i segnali emessi possono interferire con la strumentazione di controllo e comando.

Attenzione: le apparecchiature da 60 GHz/802.11ad non sono consentite sugli aerei secondo quanto stabilito dalla norma FCC §15.255. Integratori host e OEM devono prendere in considerazione questa regola FCC per i dispositivi host.

#### Altre periferiche wireless

Avvisi di sicurezza relativi ad altre periferiche usate nelle reti wireless: vedere la documentazione fornita con le schede di rete wireless o con altre periferiche installate nella rete wireless.

#### Divieti locali relativi all'uso di radio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac

Attenzione: poiché le frequenze usate dalle periferiche LAN wireless 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac e possono non essere armonizzate in tutti i paesi, i prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac possono essere usati solo in paesi specifici e non possono essere usati in paesi diversi da quelli in cui ne è consentito l'uso. L'utente dei prodotti dovrà verificare che i prodotti vengano usati solo nei paesi in cui ne è consentito l'uso e che siano stati configurati con la frequenza e i canali corretti per il paese a cui sono destinati. L'interfaccia TPC (Transmit Power Control) della periferica è inclusa nell'utilità di connessione di Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ulteriori limitazioni per EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) sono fornite al produttore del sistema. Lo scostamento dalle impostazioni di alimentazione e frequenza permesse per il paese di utilizzo equivale a una violazione delle leggi nazionali e può essere punita come tale.

#### Interoperabilità wireless

La scheda di rete wireless è progettata per garantire la massima interoperabilità con altri prodotti LAN wireless basati su tecnologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e per garantire la conformità ai seguenti standard:

- IEEE 802.11b, standard di conformità per i prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11g, standard di conformità sui prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11a, standard di conformità per i prodotti LAN wireless
- IEEE 802.11n, standard di conformità per i prodotti LAN wireless
- IEEE Conformità 802.11ac draft per i prodotti LAN wireless
- Certificazione Wireless Fidelity, così come definita da Wi-Fi Alliance

#### Scheda di rete wireless e avvertenze per la salute

La scheda di rete wireless, al pari di altri dispositivi radio, emette energia elettromagnetica in radiofrequenza. Tuttavia, il livello di energia emesso dalla scheda di rete wireless è inferiore a quello emesso da altre periferiche wireless come i telefoni cellulari. La scheda di rete wireless è conforme alle linee guida sulla radiofrequenza indicate negli standard e nelle raccomandazioni per la sicurezza. Tali standard e raccomandazioni sono stati approvati dalla comunità scientifica e sono state formulate da gruppi e comitati di scienziati che si occupano di rivedere e analizzare continuativamente tutta la letteratura in materia. In alcune situazioni o ambienti, l'uso della scheda di rete wireless può essere limitato dal proprietario dell'edificio o dai rappresentanti autorizzati dell'organizzazione. Esempi di tali situazioni possono includere:

- Utilizzo della scheda wireless di rete a bordo di aerei oppure
- Uso della scheda di rete wireless in ambienti in cui il rischio di interferenze con altre periferiche o servizi è considerato o classificato come pericoloso.

In caso di dubbi relativamente alle norme applicabili all'uso di schede di rete wireless in organizzazioni o ambienti specifici (ad esempio all'interno di aeroporti), è sempre consigliabile chiedere l'autorizzazione a usare la scheda di rete prima di accenderla.

### INFORMATIVA LEGALE

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Questa scheda wireless è limitata all'uso interno a per via del suo funzionamento nelle gamme di frequenza da 5,85 a 5,895 e da 5,925 a 7,125 GHz. Le schede di rete wireless Intel® non sono dotate di controlli della configurazione che consentano di modificare la frequenza di funzionamento all'esterno degli intervalli autorizzati dalla FCC per il funzionamento negli Stati Uniti in conformità con la Parte 15.407 delle norme FCC.

- Le schede di rete wireless Intel® sono destinate solo agli integratori OEM.
- Le schede di rete wireless Intel® non possono essere usate insieme ad altri trasmettitori, a meno che l'uso non sia approvato dall'FCC.

La presente scheda di rete wireless è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC. L'uso della periferica è tuttavia soggetto al rispetto delle seguenti due condizioni:

- La periferica non deve provocare interferenze dannose.
- La periferica deve essere in grado di tollerare interferenze che possono provocare problemi di funzionamento.

> NOTA: la potenza in uscita irradiata dalla scheda di rete è significativamente inferiore ai limiti di esposizione alle emissioni in RF indicati dalla FCC. Tuttavia, è comunque necessario usare la scheda di rete in modo da ridurre al minimo il contatto con le persone durante l'uso. Per evitare di superare i limiti di esposizione alle emissioni in RF dell'FCC, è consigliabile mantenere una distanza di almeno 20 cm dall'antenna incorporata nel computer o la distanza di sicurezza minima specificata nelle condizioni ammesse FCC. Informazioni dettagliate sulle configurazioni autorizzate sono disponibili all'indirizzohttp://www.fcc.gov/oet/ea/ immettendo il numero di identificazione FCC del dispositivo

#### Informativa sulle interferenze dei dispositivi di Classe B

La presente scheda di rete wireless è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa scheda di rete wireless genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se la scheda di rete wireless non viene installata e usata in conformità con le istruzioni, è possibile che provochi interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile escludere che tali interferenze si verifichino in un'installazione specifica. Se la scheda di rete wireless provoca interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva (condizione che può essere determinata accendendo e spegnendo il dispositivo), l'utente dovrà tentare di correggere il problema adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente del dispositivo soggetto a interferenze.
- Aumentare la distanza tra la scheda di rete wireless e il dispositivo soggetto a interferenze.
- Collegare il computer con la scheda di rete wireless a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo soggetto a interferenze.
- Rivolgersi a un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza

> NOTA: la scheda di rete deve essere installata e usata in conformità con le istruzioni fornite dal produttore e riportate nella documentazione fornita con il prodotto. Ogni altra installazione o uso violano le disposizioni della Sezione 15 delle normative FCC.

### Considerazioni sulla sicurezza

La presente periferica ha ricevuto l'approvazione in quanto componente sicuro e ne viene consentito l'utilizzo esclusivamente per apparecchiature complete la cui accettabilità di combinazione è stata stabilita dalle agenzie competenti per la sicurezza. Una volta installata, prendere in considerazione quanto segue:

- È necessario che la periferica sia installata in un dispositivo host conforme che soddisfi i requisiti UL/EN/IEC 62368-1, comprese le disposizioni generali per la progettazione dell'involucro 1.6.2 e in modo particolare il paragrafo 1.2.6.2 (Involucro ignifugo).
- La periferica deve essere alimentata da una sorgente SELV una volta installata su un'apparecchiatura progettata per un uso specifico.
- È necessario prendere in considerazione una prova di riscaldamento per il prodotto progettato per un uso specifico affinché soddisfi i requisiti UL/EN/IEC 62368-1.

### Basso contenuto di alogeni

Da applicare solo su ritardanti di fiamma bromati e clorurati (BFR/CFR) e PVC nel prodotto finale. I componenti Intel, come anche i componenti acquistati su assemblaggi finiti, soddisfano i requisiti JS-709 mentre il PCB/substrato soddisfa i requisiti IEC 61249-2-21. La sostituzione con ritardanti di fiamma alogenati e/o con PVC potrebbe essere dannosa per l'ambiente.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Unione Europea

La banda bassa a 5,15 -5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni.

La banda 6E 5,925 - 6,425 GHz è per una bassa potenza in ambienti interni (LPI).

Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE. Vedere le Dichiarazioni di conformità dell'Unione Europea.

#### Dichiarazioni di conformità dell'Unione Europea

Per visualizzare le Dichiarazioni di conformità dell'Unione Europea per la propria scheda di rete, completare la procedura seguente.

1. Accedere a questo sito Web: http://www.intel.com/content/www/it/it/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Fare clic su "Guida dell'utente".
3. Scorrere fino alla scheda di rete in uso.

Per visualizzare altre informative legali della scheda di rete, completare la procedura seguente:

1. Accedere a questo sito Web: http://www.intel.com/content/www/it/it/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Fare clic sul collegamento per la propria scheda di rete.
3. Fare clic su Documento contrassegno normativo per la scheda di rete in uso.

#### Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

#### Conforme alla direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS)

Tutti i prodotti precedentemente descritti sono conformi alla direttiva RoHS dell'Unione Europea.

Per domande relative al marchio CE sulla scheda di rete wireless, contattare:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Giappone

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Corea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Messico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marocco

Non è consentito far funzionare questo prodotto sul canale radio 2 (2417 MHz) nelle seguenti città:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Non è consentito far funzionare questo prodotto sui canali radio 4, 5, 6 e 7 (2425 - 2442 MHz) nelle seguenti città:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"MODELLO APPROVATO PTA"

### Regione di Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapore

### Approvazioni radio

Per determinare se l'uso della propria periferica di rete wireless è consentito in un paese specifico, controllare che il numero di tipo di radio, stampato sull'etichetta di identificazione della periferica, sia incluso nell'elenco OEM Regulatory Guidance del produttore.

### Contrassegni dei Paesi con certificazione per la conformità alle normative modulari

È disponibile un elenco dei Paesi per i quali sono richiesti i contrassegni delle normative. Questi elenchi includono solo i Paesi per i quali è richiesto il contrassegno e non tutti i Paesi certificati. Per trovare l'informativa sui contrassegni delle normative dei Paesi per la scheda di rete, completare la procedura seguente:

1. Accedere a questo sito Web: http://www.intel.com/content/www/it/it/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Fare clic sul collegamento per la propria scheda di rete.
3. Fare clic su Documento contrassegno normativo per la scheda di rete in uso.

## ID legale

Europa: modelli 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versioni precedenti (WiGig)
Potenza massima in uscita
(2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm max EIRP (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
(5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2. Non supportata dai modelli: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

Regno Unito (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

A causa delle dimensioni molto ridotte del 3165D2W/3165NGW (12x16), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Canada:

> Modello 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Giappone:

> Modello 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modello 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Corea:

> Modello 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 3165D2W

> Cina continentale:

> Modello 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Modello 3165D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 3165D2W

> Singapore:

> Modello 3165D2W

> Argentina:

> Modello 3165D2W

> Modello 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 3168NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Giappone:

> Modello 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Modello 3168NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Argentina:

> Modello 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 7265D2W/7265NGW (12x16), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Canada:

> Modello 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Giappone:

> Modello 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modello 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Corea:

> Modello 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 7265D2W

> Cina continentale:

> Modello 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modello 7265D2W

> Argentina:

> Modello 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 13100NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Europa:

> Modello 13100NGW

> Versione software | Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versioni precedenti
> Potenza massima in uscita
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Singapore:

> Modello 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 17265NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Europa:

> Modello 17265NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versioni precedenti (WiGig)
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Singapore:

> Modello 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 8260D2W (12x16), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Stati Uniti: modello 8260D2W, ID FCC: PD98260D2 (ID FCC senza il suffisso "U" indica la sola installazione di fabbrica);

> ID FCC: PD98260D2U (ID FCC senza il suffisso "U" indica l'installazione da parte dell'utente o la sostituzione consentita e supportata dalla funzione di blocco del BIOS)

> Canada:

> Modello 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Giappone:

> Modello 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Corea:

> Modello 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 8260D2W

> Cina continentale:

> Modello 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modello 8260D2W

> Argentina:

> Modello 8260D2W

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 8260NGWH/8260NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Giappone:

> Modello 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modello 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Modello 8260NGWH

> Argentina:

> Modello 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 8265NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 8265NGW

> - ID FCC: PD98265NG (ID FCC senza il suffisso "U" indica la sola installazione di fabbrica)

> - ID FCC: PD98265NGU (ID FCC senza il suffisso "U" indica l'installazione da parte dell'utente o la sostituzione consentita e supportata dalla funzione di blocco del BIOS)

> Canada:

> Modello 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Giappone:

> Modello 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Corea:

> Modello 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 8265NGW

> Cina continentale:

> Modello 8265NGW

> Europa:

> Modello 8265NGW/8265D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 8265NGW

> Brasile:

> Modello 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Modello 8265NGW

> Singapore:

> Modello 8265NGW

> Pakistan:

> Modello 8265NGW

> "MODELLO APPROVATO PTA"

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 8265D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Canada:

> Modello 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Giappone:

> Modello 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Corea:

> Modello 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 8265D2W

> Cina continentale:

> Modello 8265D2W

> Australia:

> Modello 8265D2W

> Brasile:

> Modello 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Modello 8265D2W

> Singapore:

> Modello 8265D2W

> Pakistan:

> Modello 8265D2W

> "MODELLO APPROVATO PTA"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Canada:

> Modello 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Giappone:

> Modello 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Corea:

> Modello 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 9260NGW

> Cina continentale:

> Modello 9260NGW

> Europa:

> Modello 9260NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9260NGW

> Singapore:

> Modello 9260NGW

> Paraguai:

> Modello 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesia:

> Modello 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9260D2WL (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Canada:

> Modello 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Giappone:

> Modello 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Modello 9260D2WL

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9260D2WL

> Brasile:

> Modello 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapore:

> Modello 9260D2WL

> Argentina:

> Modello 9260D2WL

> Pakistan:

> Modello 9260D2WL

> APPROVAZIONE PTA: 9.9203/2019

> Paraguai:

> Modello 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9461NGW (22mm x 30mm x 2,4mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Canada:

> Modello 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Giappone:

> Modello 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Corea:

> Modello 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 9461NGW

> Cina continentale:

> Modello 9461NGW

> Europa:

> Modello 9461NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9461NGW

> Singapore:

> Modello 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9461D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Canada:

> Modello 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Giappone:

> Modello 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Corea:

> Modello 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 9461D2W

> Cina continentale:

> Modello 9461D2W

> Europa:

> Modello 9461D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9461D2W

> Singapore:

> Modello 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9462NGW (22mm x 30mm x 2,4mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Canada:

> Modello 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Giappone:

> Modello 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Corea:

> Modello 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 9462NGW

> Cina continentale:

> Modello 9462NGW

> Europa:

> Modello 9462NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9462NGW

> Singapore:

> Modello 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9462D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Canada:

> Modello 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Giappone:

> Modello 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Corea:

> Modello 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 9462D2W

> Cina continentale:

> Modello 9462D2W

> Europa:

> Modello 9462D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9462D2W

> Singapore:

> Modello 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9560NGW (22mm x 30mm x 2,4mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Canada:

> Modello 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Giappone:

> Modello 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Corea:

> Modello 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 9560NGW

> Modello 9560NGW R

> Cina continentale:

> Modello 9560NGW

> Europa:

> Modello 9560NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9560NGW

> Singapore:

> Modello 9560NGW

> Paraguai:

> Modello 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesia:

> Modello 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9560D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Canada:

> Modello 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Giappone:

> Modello 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Corea:

> Modello 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 9560D2W

> Cina continentale:

> Modello 9560D2W

> Europa:

> Modello 9560D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9560D2W

> Singapore:

> Modello 9560D2W

> Paraguai:

> Modello 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesia:

> Modello 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 9560D2WL (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Canada:

> Modello 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Giappone:

> Modello 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Corea:

> Modello 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Regione di Taiwan:

> Modello 9560D2WL

> Cina continentale:

> Modello 9560D2WL

> Europa:

> Modello 9560D2WL

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 9560D2WL

> Singapore:

> Modello 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

A causa delle dimensioni molto ridotte del modulo 18265NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> Stati Uniti: modello 18265NGW, ID FCC: PD918265NG (il presente modulo è concepito unicamente per l'installazione in fabbrica)

> Canada:

> Modello 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> Giappone:

> Modello 18265NGW

> Corea:

> Modello 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 18265NGW

> Cina continentale:

> Modello 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa:

> Modello 18265NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versioni precedenti (WiGig)
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 18265NGW

> Brasile:

> Modello 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> Singapore:

> Modello 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 11000D2W/11000D2W LC, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> Canada:

> Modello 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> Giappone:

> Modello 11000D2W

> Corea:

> Modello 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 11000D2W

> Modello 11000D2W LC

> Cina continentale:

> Modello 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> Modello 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Europa:

> Modello 11000D2W

> Versione software | Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versioni precedenti
> Potenza massima in uscita
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Australia:

> Modello 11000D2W

> Singapore:

> Modello 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 13110NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> Canada:

> Modello 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> Corea:

> Modello 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello 13110NGW

> Europa:

> Modello 13110NGW

> Versione software | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Potenza massima in uscita
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 25 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Singapore:

> Modello 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

A causa delle dimensioni molto ridotte del modello 11100D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> Canada:

> Modello 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> Corea:

> Modello 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello 11100D2W

> Europa:

> Modello 11100D2W

> Versione software | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Potenza massima in uscita
> (57 - 64 GHz) Modalità di annuncio IEEE802.11 | 26 dBm max EIRP

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello 11100D2W

> Singapore:

> Modello 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX101NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

Paraguai:

Modello AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesia:

Modello AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX101D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

Paraguai:

Modello 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesia:

Modello AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX200D2WL, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Canada:

> Modello AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Giappone:

> Modello AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Corea:

> Modello AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Regione di Taiwan:

> Modello AX200D2WL

> Cina continentale:

> Modello AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Modello AX200D2WL

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX200D2WL

> Brasile:

> Modello AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapore:

> Modello AX200D2WL

> Argentina:

> Modello AX200D2WL

> Pakistan:

> Modello AX200D2WL

> APPROVAZIONE PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX200NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Canada:

> Modello AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Giappone:

> Modello AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Corea:

> Modello AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello AX200NGW

> Cina continentale:

> Modello AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Modello AX200NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX200NGW

> Brasile:

> Modello AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapore:

> Modello AX200NGW

> Argentina:

> Modello AX200NGW

> Pakistan:

> Modello AX200NGW

> APPROVAZIONE PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX201NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Canada:

> Modello AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Giappone:

> Modello AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Corea:

> Modello AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Regione di Taiwan:

> Modello AX201NGW

> Cina continentale:

> Modello AX201NGW

> Europa:

> Modello AX201NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX201NGW

> Brasile:

> Modello AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapore:

> Modello AX201NGW

> Argentina:

> Modello AX201NGW

> Pakistan:

> Modello AX201NGW

> APPROVAZIONE PTA: 9.9116/2019

> Paraguai:

> Modello AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX201D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Canada:

> Modello AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Giappone:

> Modello AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Corea:

> Modello AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Regione di Taiwan:

> Modello AX201D2W

> Cina continentale:

> Modello AX201D2W

> Europa:

> Modello AX201D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX201D2W

> Brasile:

> Modello AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore:

> Modello AX201D2W

> Argentina:

> Modello AX201D2W

> Pakistan:

> Modello AX201D2W

> APPROVAZIONE PTA: 9.9115/2019

> Paraguai:

> Modello AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX201D2WL, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Canada:

> Modello AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Giappone:

> Modello AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Corea:

> Modello AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Regione di Taiwan:

> Modello AX201D2WL

> Cina continentale:

> Modello AX201D2WL

> Europa:

> Modello AX201D2WL

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX201D2WL

> Brasile:

> Modello AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapore:

> Modello AX201D2WL

> Argentina:

> Modello AX201D2WL

> Pakistan:

> Modello AX201D2WL

> APPROVAZIONE PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX203NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Canada:

> Modello AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Giappone:

> Modello AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Corea:

> Modello AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX203NGW

> Cina continentale:

> Modello AX203NGW

> Europa:

> Modello AX203NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX203NGW

> Brasile:

> Modello AX203NGW

> In via di definizione

> Singapore:

> Modello AX203NGW

> Argentina:

> Modello AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Modello AX203NGW

> APPROVATO DA PTA: 9.162/2021

> Paraguai:

> Modello AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesia:

> Modello AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX203D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Canada:

> Modello AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Giappone:

> Modello AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Corea:

> Modello AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX203D2W

> Cina continentale:

> Modello AX203D2W

> Europa:

> Modello AX203D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 2.

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX203D2W

> Brasile:

> Modello AX203D2W

> In via di definizione

> Singapore:

> Modello AX203D2W

> Argentina:

> Modello AX203D2W

> C-25827

> Pakistan:

> Modello AX203D2W

> APPROVATO DA PTA: 9.158/2021

> Paraguai:

> Modello AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesia:

> Modello AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX210NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Canada:

> Modello AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Giappone:

> Modello AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Corea:

> Modello AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX210NGW

> Cina continentale:

> Modello AX210NGW

> Europa:

> Modello AX210NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 1.
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP da 23 dBm max (200 mW) La banda da 5,925- 6,425 GHz è per LPI (bassa potenza in ambienti interni)

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX210NGW

> Brasile:

> Modello AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapore:

> Modello AX210NGW

> Argentina:

> Modello AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Modello AX210NGW

> APPROVATO DA PTA: 9.1000/2020

> Paraguai:

> Modello AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesia:

> Modello AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX210D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Canada:

> Modello AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Giappone:

> Modello AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Corea:

> Modello AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX210D2W

> Cina continentale:

> Modello AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Modello AX210D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 1.
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP da 23 dBm max (200 mW) La banda da 5,925- 6,425 GHz è per LPI (bassa potenza in ambienti interni)

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX210D2W

> Brasile:

> Modello AX210D2W

> In via di definizione

> Singapore:

> Modello AX210D2W

> Argentina:

> Modello AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Modello AX210D2W

> APPROVATO DA PTA: 9.1311/2020

> Paraguai:

> Modello AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesia:

> Modello AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX211NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Canada:

> Modello AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Giappone:

> Modello AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Corea:

> Modello AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX211NGW

> Cina continentale:

> Modello AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Modello AX211NGW

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 1.
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP da 23 dBm max (200 mW) La banda da 5,925- 6,425 GHz è per LPI (bassa potenza in ambienti interni)

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX211NGW

> Singapore:

> Modello AX211NGW

> Brasile:

> Modello AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Modello AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Modello AX211NGW

> APPROVATO DA PTA: 9.308/2021

> Paraguai:

> Modello AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesia:

> Modello AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX211D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Canada:

> Modello AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Giappone:

> Modello AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Corea:

> Modello AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regione di Taiwan:

> Modello AX211D2W

> Cina continentale:

> Modello AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Modello AX211D2W

> Versione software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x e versioni successive
> Potenza massima in uscita
> (2400 - 2483,5 MHz) Modalità IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm max EIRP (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm max EIRP (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm max EIRP (200 mW) La banda bassa a 5,15 - 5,35 GHz è solo per uso in ambienti interni
> (5725 - 5875 MHz) Modalità IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm max EIRP (25 mW) Per lo standard EN 300 440, il dispositivo che opera a 5,8 GHz è considerato un ricevitore di categoria 1.
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP da 23 dBm max (200 mW) La banda da 5,925- 6,425 GHz è per LPI (bassa potenza in ambienti interni)

> Questo dispositivo è conforme con i requisiti essenziali della direttiva dell'Unione Europea 2014/53/UE.

> Regno Unito (UK):

> Australia:

> Modello AX211D2W

> Singapore:

> Modello AX211D2W

> Brasile:

> Modello AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Modello AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Modello AX211D2W

> APPROVATO DA PTA: 9.309/2021

> Paraguai:

> Modello AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesia:

> Modello AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX211D2WL, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Canada:

> Modello AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Giappone:

> Modello AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Corea:

> Modello AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX411NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Canada:

> Modello AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Giappone:

> Modello AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Corea:

> Modello AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del AX411E2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> USA:

> Modello AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Canada:

> Modello AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Giappone:

> Modello AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Corea:

> Modello AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

A causa delle dimensioni molto ridotte del BE200NGW, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> In via di definizione

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

A causa delle dimensioni molto ridotte del BE200D2W, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> In via di definizione

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

A causa delle dimensioni molto ridotte del BE200NGW M, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> In via di definizione

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

A causa delle dimensioni molto ridotte del BE200D2W M, il marchio è stato indicato nel presente manuale dell'utente perché l'etichetta sul dispositivo è troppo piccola per essere letta.

> In via di definizione

### INFORMAZIONI PER I PRODUTTORI OEM e GLI INTEGRATORI HOST

Le linee guida descritte in questo documento sono rivolte agli integratori OEM che installano le schede di rete wireless Intel® nelle piattaforme host di notebook e PC tablet. È necessario osservare questi requisiti per soddisfare le condizioni di conformità alle normative FCC, compresi i limiti di esposizione RF. Una volta seguite tutte le linee guida per il tipo di antenna e il posizionamento, è possibile incorporare le schede di rete wireless Intel® nelle piattaforme host dei notebook e dei PC tablet, senza ulteriori limitazioni. Se non si seguono tutte le linee guida descritte, il produttore OEM o l'integratore deve eseguire test aggiuntivi e/od ottenere altre approvazioni. Il produttore OEM o l'integratore è tenuto a stabilire i test previsti dalle normative host e/o a ottenere le approvazioni host richieste per la conformità. Se necessario, contattare il richiedente/beneficiario (Intel) per informazioni dettagliate su come configurare il dispositivo per eventuali test di conformità di cui l'integratore OEM è responsabile secondo KDB 996369 D04.

- Le schede di rete wireless Intel® sono destinate solo ai produttori OEM e agli integratori host.
- Gli intervalli autorizzati dalla FCC per le schede di rete wireless Intel® descrivono le condizioni dell'approvazione modulare.
- Le schede di rete wireless Intel® devono essere utilizzate con un punto di accesso approvato per il Paese in questione.
- Non è consentita alcuna variazione o modifica apportata alle schede di rete wireless Intel® dai produttori OEM, dagli integratori o da terze parti. Qualsiasi variazione o modifica apportata alle schede di rete wireless Intel® dai produttori OEM, dagli integratori o da terze parti rende nullo il diritto a utilizzare la scheda.
- Brasile: Informazioni che gli OEM e gli integratori devono fornire all'utente finale: "Incorpora un prodotto approvato da Anatel con il numero HHHH-AA-FFFFF." (Modulo Intel realizzato in Cina continentale/Regione di Taiwan/Brasile).

### Tipo di antenna e guadagni

Con le schede di rete wireless Intel® è possibile utilizzare solo antenne dello stesso tipo e con guadagni uguali o minori come 3dBi per la banda a 2,4 GHz e 5 dBi per le bande 5 GHz e 6-7 GHz. L'uso di altri tipi di antenna e/o di antenne con guadagni più elevati potrebbe richiedere ulteriori autorizzazioni. A scopo di test è stata utilizzata la seguente antenna dual band che si avvicina molto ai limiti di cui sopra:

Tipo di antenna | Posizione antenna (Main/Aux) | Guadagno massimo di 2,4 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,2 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,5 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,7 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 5,9 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 6,2 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 6,5 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 6,7 GHz in dBi* | Guadagno massimo di 7 GHz in dBi*
PIFA | Main |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77 | 4,97** | 4,83 | 4,30 | 5,37 | 5,59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Tutti i guadagni dell'antenna includono un cavo a perdita.

**Il picco di guadagno dell'antenna è di 4,72 dBi a 5,9 GHz per le seguenti schede wireless:

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

Oltre 6 GHz. Il guadagno massimo dell'antenna 3D testato all'interno dell'host dovrebbe essere pari o superiore a -2 dBi. Se il design dell'antenna host è dello stesso tipo con un guadagno massimo misurato inferiore a -2 dBi, sarà necessario eseguire i test CBP(FCC)/EDT(EU) mentre il modulo è installato nell'host.

### Trasmissione simultanea di schede di rete wireless Intel® con altri trasmettitori integrati o Plug-In

In base al numero di pubblicazione 616217 della Knowledge Database FCC, quando sono presenti più dispositivi di trasmissione installati in un dispositivo host, viene eseguita una valutazione della trasmissione di esposizioni RF per stabilire i requisiti necessari per l'applicazione e per il test. Gli integratori OEM devono individuare tutte le possibili combinazioni di configurazione della trasmissione simultanea per tutti i trasmettitori e le antenne installati nel sistema host. Ciò comprende i trasmettitori installati nell'host come dispositivi mobili (>20 cm di distanza dall'utente) e portatili (<20 cm di distanza dall'utente). Gli integratori OEM sono tenuti a consultare il documento FCC KDB 616217 per tutte le informazioni relative alla verifica, per stabilire se sono necessari ulteriori requisiti per il test o l'approvazione FCC.

### Posizionamento dell'antenna nella piattaforma host

Per assicurare il rispetto dei limiti di esposizione RF, le antenne utilizzate con schede di rete wireless Intel® devono essere installate in una piattaforma host di notebook o PC tablet in modo da garantire una distanza di sicurezza minima dalle persone, in tutte le modalità operative e gli orientamenti della piattaforma, osservando rigorosamente la tabella riportata di seguito. La distanza di separazione dell'antenna si applica a entrambi gli orientamenti, sia orizzontale che verticale, quando questa è installata in un sistema host.

Qualsiasi distanza di separazione inferiore a quella raffigurata richiederà una valutazione aggiuntiva e l'autorizzazione FCC.

Per gli adattatori con combinazione WiFi/Bluetooth, si consiglia di mantenere una distanza di separazione di 5 cm tra le antenne trasmittenti all'interno del sistema host, in modo tale da mantenere un rapporto di separazione adeguato per la trasmissione WiFi e Bluetooth simultanea. Per le distanze di separazione inferiori a 5 cm, è necessario verificare il rapporto di separazione in base all'articolo KDB 447498 della pubblicazione FCC per l'adattatore specifico.

Scheda di rete wireless | Distanza di sicurezza minima necessaria tra antenna e utente
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm utilizzando la banda UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm utilizzando la banda UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm utilizzando la banda UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm utilizzando la banda UNII-4)
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
* Questa scheda di rete wireless può essere installata solo nei dispositivi mobili (richiede una distanza di sicurezza tra l'antenna e l'utente superiore a 20 cm).

Un ulteriore processo di autorizzazione legale può essere necessario se si desidera posizionare il dispositivo RFEM da 60 GHz/802.11ad (gamma di antenne) a una distanza dall'utente inferiore a 20 cm.

### Informazioni che devono essere fornite dai produttori OEM o dagli integratori all'utente finale

I seguenti avvisi legali e sulla sicurezza devono essere inclusi nella documentazione fornita all'utente finale del prodotto o del sistema munito della scheda di rete wireless Intel® conformemente alle normative locali. Il sistema host deve riportare un'etichetta con la dicitura "Contiene ID FCC: XXXXXXXX". L'ID FCC deve essere riportato sull'etichetta.

La scheda di rete wireless deve essere installata e usata in conformità con le istruzioni fornite dal produttore e riportate nella documentazione fornita con il prodotto. Per informazioni specifiche sulle certificazioni applicabili ai singoli paesi, vedere Approvazioni radio. Intel Corporation declina ogni responsabilità per interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate alle periferiche fornite con il kit della scheda di rete wireless, nonché dalla sostituzione o dal collegamento di cavi o apparecchiature diverse da quelle specificate da Intel Corporation. L'utente dovrà adottare tutte le misure necessarie per correggere le interferenze causate da modifiche non autorizzate, sostituzioni o collegamenti di cavi/apparecchiature. Intel Corporation e i suoi rivenditori o distributori autorizzati declinano ogni responsabilità per danni o violazioni alle disposizioni di legge derivanti dal mancato rispetto delle presenti linee guida.

Cina continentale:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Divieti locali relativi all'uso di radio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad

La seguente dichiarazione sui divieti locali deve essere inclusa nella documentazione relativa alla conformità dei prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad.

Attenzione: poiché le frequenze usate dalle periferiche LAN wireless 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad possono non essere armonizzate in tutti i paesi, i prodotti 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n possono essere usati solo in paesi specifici e non possono essere usati in Paesi diversi da quelli in cui ne è consentito l'uso. L'utente dei prodotti dovrà verificare che i prodotti vengano usati solo nei paesi in cui ne è consentito l'uso e che siano stati configurati con la frequenza e i canali corretti per il paese a cui sono destinati. Lo scostamento dalle impostazioni permesse e dai limiti indicati equivale a una violazione delle leggi nazionali e può essere punita come tale.

## Dichiarazioni di conformità europea

Le seguenti schede di rete sono conformi con i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/EU dell'Unione Europea.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità