Tillbaka till innehåll

# Information om bestämmelser

Den här delen innehåller information om följande trådlösa kort:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

> Obs! På grund av att bestämmelser och standarder hela tiden utvecklas inom området för trådlösa nätverk (IEEE 802.11 och liknande standarder), kan den information som anges häri ändras. Intel Corporation tar inget som helst ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument.

## Intel WiFi/WiMAX - trådlösa kort

Informationen i detta avsnitt används för följande trådlösa kort:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Se Specifikationer för fullständiga specifikationer om trådlösa kort.

> Obs! I det här avsnittet hänvisar alla referenser till "trådlöst kort" till alla de kort som visas ovan.

Följande information ges:

- Information för användaren
- Information om bestämmelser
- Regel-ID
- Information för OEM och värdintegratörer

### INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN

### Säkerhetsmeddelanden

#### USA – FCC Radio Frequency Exposure

FCC har genom sin medverkan i ET Docket 96-8 antagit en säkerhetsstandard för mänsklig exponering till elektromagnetisk strålning genom radiofrekvens (RF) hos FCC-certifierad utrustning. Det trådlösa kortet uppfyller kraven för mänsklig exponering som ges i FCC del 2, 15C, 15E tillsammans med vägledning från KDB 447498, KDB 248227 och KDB 616217. Korrekt användning av denna radioutrustning i enlighet med instruktionerna i denna handbok resulterar i strålningsvärden som ligger betydligt under de gränsvärden som rekommenderas av FCC.

Följande säkerhetsåtgärder ska iakttas:

- Vidrör eller flytta inte antennen medan enheten sänder eller tar emot.
- Håll inte någon komponent som innehåller radioenheten så att antennen är mycket nära eller vidrör oskyddade kroppsdelar, speciellt ansiktet eller ögonen, under sändning.
- Använd inte radion och försök inte skicka data utan att antennen är ansluten eftersom radion annars kan skadas.
- Användning i specifika miljöer:
  - Användning av trådlösa kort på farligt område begränsas av de restriktioner som utfärdats av säkerhetscheferna i dessa miljöer.
  - Användning av elektroniska enheter med trådlösa kort på flygplan regleras av bestämmelserna för varje enskilt flygbolag.
  - Användning av trådlösa kort på sjukhus regleras av de gränser som utfärdas av varje sjukhus.

#### Varning för användning i områden med explosionsrisk

Varning: Använd inte en portabel radiosändare (som till exempel detta trådlösa kort) nära oskärmade tändhattar eller i en miljö med explosionsrisk såvida inte sändaren har modifierats så att den uppfyller kraven för sådan användning.

#### Antennvarningar

Varning: Det trådlösa kortet är inte utformat för användning med riktningsantenner med hög vinst.

#### Varning för användning på flygplan

Var försiktig: Användning av radiofrekvensbaserade trådlösa enheter under flygning kan vara förbjudet i reglerna för olika flygbolag eftersom deras signaler kan störa funktionen i kritiska instrument på flygplanet.

Var försiktig: 60 GHz/802.11ad-utrustning är inte tillåten på flygplan i enlighet med FCC §15.255. OEM- och värdintegratörer bör ta hänsyn till denna FCC-regel i värdenheter.

#### Andra trådlösa enheter

Säkerhetsmeddelanden för andra enheter i det trådlösa nätverket: Mer information ges i den dokumentation som medföljde de trådlösa korten eller andra enheter i det trådlösa nätverket.

#### Lokala begränsningar för radioanvändning med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac och 802.16e

Var försiktig: Beroende på att de frekvenser som används av trådlösa LAN-enheter av typ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac och 802.16e kanske ännu inte har harmoniserats i alla länder, är produkterna av typ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac och 802.16e endast konstruerade för användning i vissa länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Enhetens TPC-gränssnitt (Transmit Power Control) är en del av Intel® PROSet/Trådlös WiFi-anslutningsverktyget. Användningsbegränsningar för EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) finns att få från systemtillverkaren. Alla avvikelser från de tillåtna inställningarna för energi och frekvens för användningslandet är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

#### Trådlös samverkan

Det trådlösa kortet är avsett att samverka med andra trådlösa nätverksprodukter som är baserade på DSSS-radioteknik (Direct Sequence Spread Spectrum) och det ska följa nedanstående standarder:

- IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11n draft 2.0 uppfyller kraven på trådlöst LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2-kompatibelt
- Wireless Fidelity-certifiering enligt definitionen av Wi-Fi Alliance.
- WiMAX-certifiering enligt definitionen av WiMAX Forum

#### Det trådlösa kortet och din hälsa

På samma sätt som andra radioenheter avger det trådlösa kortet elektromagnetisk energi genom radiofrekvens. Den energinivå som avges av det trådlösa kortet är dock mindre än den elektromagnetiska energi som avges av andra trådlösa enheter som t.ex. mobiltelefoner. Det trådlösa kortet används inom de riktlinjer som ges i säkerhetsstandarder och -rekommendationer för radiofrekvens. Dessa standarder och rekommendationer återger vad som anses vara fakta inom den vetenskapliga världen och är resultatet av överläggningar på paneler och kommittéer med vetenskapsmän och -kvinnor som kontinuerligt granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. Under vissa förhållanden och i vissa miljöer kan användning av det trådlösa kortet begränsas av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för gällande organisation. Exempel på sådana situationer kan vara:

- Användning av det trådlösa kortet ombord på flygplan eller
- Användning av det trådlösa kortet i någon annan miljö där risken för störning i andra enheter eller tjänster uppfattas eller identifieras som skadlig.

Om du inte är säker på vilken policy som gäller användningen av trådlösa kort i en specifik organisation eller miljö (exempelvis en flygplats), uppmuntrar vi dig att fråga om tillstånd att använda kortet innan du aktiverar det.

### INFORMATION OM BESTÄMMELSER

### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Inga konfigurationskontroller tillhandahålles för trådlösa kort från Intel® vilket möjliggör förändring i frekvens för drift utanför vad FCC beviljat för auktorisering för drift i USA i enlighet med del 15.407 i FCC-reglerna.

- Trådlösa kort från Intel® är endast avsedda för OEM-integratörer.
- Trådlösa kort från Intel® kan inte placeras tillsammans med någon annan sändare utan tillstånd från FCC.

Detta trådlösa kort uppfyller kraven enligt del 15 av FCC-reglementet. Användning av enheten måste uppfylla följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste tolerera alla störningar som kan påverka funktionen negativt.

#### Störningsuttalande för apparat av klass B

Detta trådlösa kort har provats och befunnits uppfylla gränsvärdena för digital apparat av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglementet. Ändamålet med gränsvärdena är att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljöer. Detta trådlösa kort genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi. Om det trådlösa kortet inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan det trådlösa kortet orsaka skadlig störning i radiokommunikationerna. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan uppkomma i en enskild anläggning. Om detta trådlösa kort orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagning (vilket kan konstateras genom att man slår till och från utrustningen), bör användaren försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller omplacera mottagningsantennen eller utrustningen där störningen förekommer.
- Öka avståndet mellan det trådlösa kortet och den utrustning där störningen förekommer.
- Anslut datorn med det trådlösa kortet till ett uttag på en annan krets än den som utrustningen som har störningen är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

> Obs! Kortet måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. All annan installation eller användning överträder reglementet i FCC del 15.

### Överväganden gällande säkerhetsgodkännande

Den här enheten har godkänts med avseende på säkerhet som en komponent och ska endast användas i komplett utrustning där godtagbarheten för kombinationen av komponenter fastställs av tillämpliga säkerhetsorgan. Vid installation ska följande beaktas:

- Enheten ska installeras i en kompatibel värdenhet som överensstämmer med de krav som anges i UL/EN/IEC 62368-1, andra upplagan, inklusive allmänna villkor gällande höljesdesign 1.6.2 och då särskilt paragraf 1.2.6.2 (brandkapsling).
- Enheten ska levereras med en SELV-källa när den installeras i slutanvändarutrustning.
- Ett värmetest ska övervägas i slutanvändarprodukten för kontroll av överensstämmelse med UL/EN/IEC 62368-1, andra upplagan.

### Låghalogen

Gäller endast brominerade och klorinerade flamskyddsmedel (BFR/CFR) och PVC i den slutgiltiga produkten. Såväl Intel-komponenterna som de köpta komponenterna i den slutgiltiga sammansättningen uppfyller kraven för JS-709, och PCB/substrat uppfyller kraven för IEC 61249-2-21. De produkter som ersätter halogenerade flamskyddsmedel och PVC är inte alltid bättre för miljön.

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan (region)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Radiogodkännanden

Avgör huruvida du har tillstånd att använda din trådlösa nätverksenhet i ett visst land genom att kontrollera om det radiotypsnummer som finns tryckt på identifieringsblanketten på din enhet finns med på den radiogodkännandelistan som visas i tillverkarens OEM Regulatory Guidance-dokument.

### Landsspecifika märkningar avseende certifiering och bestämmelser för moduler

En lista med länder där märkningar avseende bestämmelser krävs är tillgänglig. Observera att listan inte innehåller alla certifierade länder, utan endast de länder som kräver märkningar. Gör så här för att hitta information om landsspecifik märkning avseende bestämmelser för ditt kort:

1. Öppna den här webbplatsen: http://www.intel.se/content/www/se/sv/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klicka på länken för ditt kort.
3. Klicka på Dokument om regleringsmärkning för kortet.

### INFORMATION FÖR OEM och VÄRDINTEGRATÖRER

De riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet förmedlas till OEM-integratörer som installerar trådlösa kort från Intel® på värdplattformar för bärbara datorer och surfplattor. Det är nödvändigt att följa dessa krav för att kunna uppfylla FCC:s regler, inklusive radiofrekvensexponering. När alla de riktlinjer för antenntyp och -placering som beskrivs i det här dokumentet är uppfyllda får de trådlösa korten från Intel® installeras på värdplattformar för bärbara datorer och surfplattor utan vidare begränsningar. Om någon av de riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet inte är uppfyllda kan OEM eller integratören behöva utföra ytterligare tester och/eller erhålla ytterligare godkännande. OEM eller integratören ansvarar för att fastställa de nödvändiga lagstadgade värdtester som ska utföras och/eller erhålla nödvändiga värdgodkännanden för regelefterlevnad.

- Trådlösa kort från Intel® är endast avsedda för OEM och värdintegratörer.
- Auktoriseringen från FCC (Grant of Authorization) för trådlösa kort från Intel® beskriver eventuella begränsade förhållanden för modulgodkännande.
- Trådlösa kort från Intel® måste köras med en åtkomstpunkt som har godkänts för landet där de används.
- Det är inte tillåtet för OEM, integratörer eller andra tredje parter att ändra trådlösa kort från Intel®. Om OEM, integratörer eller andra tredje parter ändrar trådlösa kort från Intel® kan det leda till att tillåtelsen att använda produkten förbrukas.
- Brasilien: Information som OEM-företagen och integratörerna ska tillhandahålla till slutanvändaren: ”Inkorporerar produkt som godkänts av Anatel under nummer HHHH-AA-FFFFF.” (Intel-modul tillverkad i Kina (fastlandet)/Taiwan (region)/Brasilien).

### Antenntyp och -förstärkning

Endast antenner av samma typ och med antennförstärkning som är lika med eller mindre än 3 dBi för 2,4 GHz-bandet respektive 5 dBi för 5 GHz-bandet och 6–7GHz-banden ska användas med trådlösa Intel®-kort. Övriga typer av antenner och/eller antenner med större antennförstärkning kräver ytterligare behörighet för att kunna användas. För teständamål har följande tvåbandsantenn som använder gränser som är nära de ovan använts:

Antenntyp | Antennplacering (Huvud/Aux) | 2,4 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,2 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,5 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,7 GHz högsta förstärkning i dBi*
PIFA | Huvud |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*All antennförstärkning inkluderar kabelförlust.

### Antennplacering i värdplattformen

För att garantera att de antenner som används med trådlösa kort från Intel® överensstämmer med gränsvärdena för radiofrekvensexponering måste de installeras i värdplattformar för bärbara datorer eller surfplattor så att de håller ett minsta tillåtna avstånd från alla personer och i värdplattformens alla driftlägen och riktningar, och kraven i tabellen nedan måste uppfyllas. Det minsta tillåtna avståndet gäller för både horisontell och vertikal riktning för antennen när den är installerad i värdsystemet.

Trådlöst kort från Intel® | Minsta tillåtna avstånd mellan antenn och användare
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Samtidig överföring för trådlösa kort från Intel® med andra integrerade sändare eller tilläggssändare

Enligt FCC Knowledge Database, dokumentnummer 616217, ska det när flera sändare är installerade i en värdenhet göras en sändningsutvärdering av radiofrekvensexponering för att avgöra vilka program och tester som behövs. OEM-integratörer måste identifiera alla tänkbara kombinationer av konfigurationer för samtidig överföring för samtliga sändare och antenner som är installerade i värdsystemet. Det inkluderar sändare som är installerade i värden som mobila enheter (>20 cm avstånd från användaren) och bärbara enheter (<20 cm avstånd från användaren). Vid utvärderingen bör OEM-integratörer även läsa dokumentet FCC KDB 616217 för att avgöra om det behövs några ytterligare krav för testning eller FCC-godkännande.

### Information som ska delges slutanvändaren av OEM eller integratören

Följande bestämmelser och säkerhetsanvisningar måste finnas med i dokumentationen som levereras till slutanvändaren av produkten eller i system där det trådlösa kortet från Intel® integreras, i enlighet med lokala föreskrifter. Värdsystem måste märkas med "Innehåller FCC ID: XXXXXXXX", FCC ID ska finnas på etiketten.

Det trådlösa kortet från Intel® måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. Intel Corporation är inte ansvarigt för någon som helst radio- eller tv-störning som orsakas av otillåten modifiering i de enheter som ingår i satsen med det trådlösa kortet, eller utbyte eller tillägg av anslutningskablar och annan -utrustning än vad som anges av Intel Corporation. Störningskorrigering som orsakas av sådan otillåten modifiering, ersättning eller koppling är användarens ansvar. Intel Corporation och dess auktoriserade återförsäljare eller distributörer är inte ansvariga för någon skada eller överträdelse av regeringsbestämmelser som kan uppstå från att användaren inte följer dessa riktlinjer.

Kina (fastlandet):

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokala begränsningar för radioanvändning med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.11e

Följande redogörelse om lokala begränsningar måste finnas med i dokumentationen angående uppfyllelse av bestämmelser för alla 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- och 802.11n-produkter.

Var försiktig: Beroende på det faktum att de frekvenser som används av trådlösa LAN-enheter av typ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.16e kanske ännu inte har harmoniserats i alla länder, är produkterna av typ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.16e endast konstruerade för användning i specifika länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Alla avvikelser från de tillåtna inställningarna för energi och frekvens för användningslandet är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

## PIntel WiFi Adapters - 802.11n, 802.11ac och 802.11ax kompatibel

Informationen i det här avsnittet gäller följande produkter:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE202

Se Specifikationer för fullständiga specifikationer om trådlösa kort.

> Obs! I det här avsnittet hänvisar alla referenser till "trådlöst kort" till alla de kort som visas ovan.

Följande information ges:

- Information för användaren
- Information om bestämmelser
- Regel-ID
- Information för OEM och värdintegratörer
- Uttalanden om europeisk överensstämmelse

### INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN

### Säkerhetsmeddelanden

#### USA – FCC Radio Frequency Exposure

FCC har genom sin medverkan i ET Docket 96-8 antagit en säkerhetsstandard för mänsklig exponering till elektromagnetisk strålning genom radiofrekvens (RF) hos FCC-certifierad utrustning. Det trådlösa kortet uppfyller kraven för mänsklig exponering som ges i FCC del 2, 15C, 15E tillsammans med vägledning från KDB 447498, KDB 248227 och KDB 616217. Korrekt användning av denna radioutrustning i enlighet med instruktionerna i denna handbok resulterar i strålningsvärden som ligger betydligt under de gränsvärden som rekommenderas av FCC.

Följande säkerhetsåtgärder ska iakttas:

- Vidrör eller flytta inte antennen medan enheten sänder eller tar emot.
- Håll inte någon komponent som innehåller radioenheten så att antennen är mycket nära eller vidrör oskyddade kroppsdelar, speciellt ansiktet eller ögonen, under sändning.
- Använd inte radion och försök inte skicka data utan att antennen är ansluten eftersom radion annars kan skadas.
- Användning i specifika miljöer:
  - Användning av trådlösa kort på farligt område begränsas av de restriktioner som utfärdats av säkerhetscheferna i dessa miljöer.
  - Användning av trådlösa kort på flygplan regleras av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Användning av trådlösa kort på sjukhus regleras av de gränser som utfärdas av varje sjukhus.

#### Varning för användning i områden med explosionsrisk

Varning: Använd inte en portabel radiosändare (som till exempel detta trådlösa kort) nära oskärmade tändhattar eller i en miljö med explosionsrisk såvida inte sändaren har modifierats så att den uppfyller kraven för sådan användning.

#### Antennvarningar

Varning: Det trådlösa kortet är inte utformat för användning med riktningsantenner med hög vinst.

#### Varning för användning på flygplan

Var försiktig: Användning av radiofrekvensbaserade trådlösa enheter under flygning kan vara förbjudet i reglerna för olika flygbolag eftersom deras signaler kan störa funktionen i kritiska instrument på flygplanet.

Var försiktig: 60 GHz/802.11ad-utrustning är inte tillåten på flygplan i enlighet med FCC §15.255. OEM- och värdintegratörer bör ta hänsyn till denna FCC-regel i värdenheter.

#### Andra trådlösa enheter

Säkerhetsmeddelanden för andra enheter i det trådlösa nätverket: Mer information ges i den dokumentation som medföljde de trådlösa korten eller andra enheter i det trådlösa nätverket.

#### Lokala begränsningar för radioanvändning med 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n och 802.11ac

Var försiktig: Beroende på att de frekvenser som används av trådlösa LAN-enheter av typ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n och 802.11ac kanske ännu inte har harmoniserats i alla länder, är produkterna av typ 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n och 802.11ac endast konstruerade för användning i vissa länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Enhetens TPC-gränssnitt (Transmit Power Control) är en del av Intel® PROSet/Trådlös WiFi-anslutningsverktyget. Användningsbegränsningar för EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) finns att få från systemtillverkaren. Alla avvikelser från de tillåtna inställningarna för energi och frekvens för användningslandet är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

#### Trådlös samverkan

Det trådlösa kortet är avsett att samverka med andra trådlösa nätverksprodukter som är baserade på DSSS-radioteknik (Direct Sequence Spread Spectrum) och det ska följa nedanstående standarder:

- IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11n-kompatibel standard på trådlöst LAN
- IEEE Std. 802.11ac Draft-kompatibel på trådlöst LAN
- Wireless Fidelity-certifiering enligt definitionen av Wi-Fi Alliance.

#### Det trådlösa kortet och din hälsa

På samma sätt som andra radioenheter avger det trådlösa kortet elektromagnetisk energi genom radiofrekvens. Den energinivå som avges av det trådlösa kortet är dock mindre än den elektromagnetiska energi som avges av andra trådlösa enheter som t.ex. mobiltelefoner. Det trådlösa kortet används inom de riktlinjer som ges i säkerhetsstandarder och -rekommendationer för radiofrekvens. Dessa standarder och rekommendationer återger vad som anses vara fakta inom den vetenskapliga världen och är resultatet av överläggningar på paneler och kommittéer med vetenskapsmän och -kvinnor som kontinuerligt granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. Under vissa förhållanden och i vissa miljöer kan användning av det trådlösa kortet begränsas av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för gällande organisation. Exempel på sådana situationer kan vara:

- Användning av det trådlösa kortet ombord på flygplan eller
- Användning av det trådlösa kortet i någon annan miljö där risken för störning i andra enheter eller tjänster uppfattas eller identifieras som skadlig.

Om du inte är säker på vilken policy som gäller användningen av trådlösa kort i en specifik organisation eller miljö (exempelvis en flygplats), uppmuntrar vi dig att fråga om tillstånd att använda kortet innan du aktiverar det.

### INFORMATION OM BESTÄMMELSER

### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Denna trådlösa adapter är begränsad till inomhusanvändning på grund av dess funktion i frekvensområdena 5,85 till 5,895 och 5,925 till 7,125 GHz. Inga konfigurationskontroller tillhandahålles för trådlösa kort från Intel® vilket möjliggör förändring i frekvens för drift utanför vad FCC beviljat för auktorisering för drift i USA i enlighet med del 15.407 i FCC-reglerna.

- Trådlösa kort från Intel® är endast avsedda för OEM-integratörer.
- Trådlösa kort från Intel® kan inte placeras tillsammans med någon annan sändare utan tillstånd från FCC.

Detta trådlösa kort uppfyller kraven enligt del 15 av FCC-reglementet. Användning av enheten måste uppfylla följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste tolerera alla störningar som kan påverka funktionen negativt.

> Obs! Den utstrålade effekten från kortet ligger långt under FCC:s gränsvärden för radiofrekvensutstrålning. Men det trådlösa nätverkskortet bör ändå användas på ett sådant sätt att möjligheten till mänsklig kontakt under normal drift minimeras. I syfte att undvika möjligheten till överskridande av FCC:s gränser för radiofrekvensutstrålning bör du upprätthålla ett avstånd på minst 20 cm mellan dig (eller någon annan person i närheten), eller minsta tillåtna avstånd enligt FCC:s regler för godkända förhållanden, och den antenn som är inbyggd i datorn. Du kan få information om de auktoriserade konfigurationerna på http://www.fcc.gov/oet/ea/ genom att ange det FCC ID-nummer som finns på enheten.

#### Störningsuttalande för apparat av klass B

Detta trådlösa kort har provats och befunnits uppfylla gränsvärdena för digital apparat av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglementet. Ändamålet med gränsvärdena är att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljöer. Detta trådlösa kort genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi. Om det trådlösa kortet inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan det trådlösa kortet orsaka skadlig störning i radiokommunikationerna. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan uppkomma i en enskild anläggning. Om detta trådlösa kort orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagning (vilket kan konstateras genom att man slår till och från utrustningen), bör användaren försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller omplacera mottagningsantennen eller utrustningen där störningen förekommer.
- Öka avståndet mellan det trådlösa kortet och den utrustning där störningen förekommer.
- Anslut datorn med det trådlösa kortet till ett uttag på en annan krets än den som utrustningen som har störningen är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

> Obs! Kortet måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. All annan installation eller användning överträder reglementet i FCC del 15.

### Överväganden gällande säkerhetsgodkännande

Den här enheten har godkänts med avseende på säkerhet som en komponent och ska endast användas i komplett utrustning där godtagbarheten för kombinationen av komponenter fastställs av tillämpliga säkerhetsorgan. Vid installation ska följande beaktas:

- Enheten ska installeras i en kompatibel värdenhet som överensstämmer med de krav som anges i UL/EN/IEC 62368-1, andra upplagan, inklusive allmänna villkor gällande höljesdesign 1.6.2 och då särskilt paragraf 1.2.6.2 (brandkapsling).
- Enheten ska levereras med en SELV-källa när den installeras i slutanvändarutrustning.
- Ett värmetest ska övervägas i slutanvändarprodukten för kontroll av överensstämmelse med UL/EN/IEC 62368-1, andra upplagan.

### Låghalogen

Gäller endast brominerade och klorinerade flamskyddsmedel (BFR/CFR) och PVC i den slutgiltiga produkten. Såväl Intel-komponenterna som de köpta komponenterna i den slutgiltiga sammansättningen uppfyller kraven för JS-709, och PCB/substrat uppfyller kraven för IEC 61249-2-21. De produkter som ersätter halogenerade flamskyddsmedel och PVC är inte alltid bättre för miljön.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Europeiska unionen

Lågbandet 5,15–5,35 GHz är endast avsett för inomhusbruk.

6E-bandet 5,925–6,425 GHz är för låg ström inomhus (LPI)

Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU. Se Uttalanden om överensstämmelse för Europeiska unionen.

#### Försäkran om överensstämmelse för Europeiska unionen

Gör så här för att visa Försäkran om överensstämmelse för Europeiska unionen för ditt kort:

1. Öppna den här webbplatsen: http://www.intel.se/content/www/se/sv/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klicka på "User Guide" (Användarhandbok).
3. Bläddra till ditt kort.

Gör så här för att visa ytterligare information om bestämmelser för ditt kort:

1. Öppna den här webbplatsen: http://www.intel.se/content/www/se/sv/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klicka på länken för ditt kort.
3. Klicka på Dokument om regleringsmärkning för kortet.

#### WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

#### RoHS-kompatibelt (Restriction of Hazardous Substances)

Alla produkter som beskrivs häri är kompatibla med EU:s RoHS-direktiv.

För frågor kring CE-märkning för det trådlösa kortet kan du kontakta:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marocko

Användningen av den här produkten i radiokanal 2 (2417 MHz) är inte tillåten på följande orter:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Användningen av den här produkten i radiokanaler 4, 5, 6 et 7 (2425 - 2442 MHz) är inte tillåten på följande orter:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA-GODKÄND MODELL"

### Taiwan (region)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapore

### Radiogodkännanden

Avgör huruvida du har tillstånd att använda din trådlösa nätverksenhet i ett visst land genom att kontrollera om det radiotypsnummer som finns tryckt på identifieringsblanketten på din enhet finns med på den radiogodkännandelistan som visas i tillverkarens OEM Regulatory Guidance-dokument.

### Landsspecifika märkningar avseende certifiering och bestämmelser för moduler

En lista med länder där märkningar avseende bestämmelser krävs är tillgänglig. Observera att listan inte innehåller alla certifierade länder, utan endast de länder som kräver märkningar. Gör så här för att hitta information om landsspecifik märkning avseende bestämmelser för ditt kort:

1. Öppna den här webbplatsen: http://www.intel.se/content/www/se/sv/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klicka på länken för ditt kort.
3. Klicka på Dokument om regleringsmärkning för kortet.

## Regel-ID

Europa: Modellerna 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x och tidigare versioner (WiGig)
Maximal uteffekt
(2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge | 20 dBm EIRP max (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
(5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare. Stöds inte av modell 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W och 7265NGW.
(57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

Storbritannien (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisning3165D2W/3165NGW (12x16), eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Kanada:

> Modell 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japan:

> Modell 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modell 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea:

> Modell 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Taiwan( region):

> Modell 3165D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Modell 3165D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 3165D2W

> Singapore:

> Modell 3165D2W

> Argentina:

> Modell 3165D2W

> Modell 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

På grund av 3168NGW-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Japan:

> Modell 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Modell 3168NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Argentina:

> Modell 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

På grund av 7265D2W/7265NGW-enhetens lilla format (12 x 16 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Kanada:

> Modell 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japan:

> Modell 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modell 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea:

> Modell 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan (region):

> Modell 7265D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australien:

> Modell 7265D2W

> Argentina:

> Modell 7265D2W

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

På grund av 13100NGW-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Europa:

> Modell 13100NGW

> Programvaruversion | Intel® Wireless Dock Manager 3.x och tidigare versioner
> Maximal uteffekt
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Singapore:

> Modell 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

På grund av 17265NGW-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Europa:

> Modell 17265NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x och tidigare versioner (WiGig)
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Singapore:

> Modell 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

På grund av 8260D2W-enhetens lilla format (12 x 16 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA: Modell 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID utan suffixet "U" anger endast fabriksinstallation);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID med suffixet ”U” anger att användarinstallation eller utbyte tillåts och stöds av bios-låsfunktionen)

> Kanada:

> Modell 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japan:

> Modell 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea:

> Modell 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan( region):

> Modell 8260D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australien:

> Modell 8260D2W

> Argentina:

> Modell 8260D2W

På grund av 8260NGWH/8260NGW-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Japan:

> Modell 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modell 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Modell 8260NGWH

> Argentina:

> Modell 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

På grund av 8265NGW-enhetens lilla format (22 x 30 x 2,4 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID utan suffixet "U" anger endast fabriksinstallation)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID med suffixet ”U” anger att användarinstallation eller utbyte tillåts och stöds av BIOS-låsfunktionen)

> Kanada:

> Modell 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japan:

> Modell 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Korea:

> Modell 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Taiwan (region)

> Modell 8265NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell 8265NGW

> Europa:

> Modell 8265NGW/8265D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 8265NGW

> Brasilien:

> Modell 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Modell 8265NGW

> Singapore:

> Modell 8265NGW

> Pakistan:

> Modell 8265NGW

> "PTA-GODKÄND MODELL"

På grund av 8265D2W-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Kanada:

> Modell 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japan:

> Modell 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Korea:

> Modell 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Taiwan (region):

> Modell 8265D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 8265D2W

> Australien:

> Modell 8265D2W

> Brasilien:

> Modell 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Modell 8265D2W

> Singapore:

> Modell 8265D2W

> Pakistan:

> Modell 8265D2W

> "PTA-GODKÄND MODELL"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

På grund av 9260NGW-enhetens lilla format (22 x 30 x 2,4 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Kanada:

> Modell 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japan:

> Modell 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Korea:

> Modell 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwan( region):

> Modell 9260NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell 9260NGW

> Europa:

> Modell 9260NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9260NGW

> Singapore:

> Modell 9260NGW

> Paraguay:

> Modell 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesien:

> Modell 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

På grund av 9260D2WL-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Kanada:

> Modell 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japan:

> Modell 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Modell 9260D2WL

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9260D2WL

> Brasilien:

> Modell 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapore:

> Modell 9260D2WL

> Argentina:

> Modell 9260D2WL

> Pakistan:

> Modell 9260D2WL

> GODKÄND AV PTA: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Modell 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

På grund av 9461NGW-enhetens lilla format (22 x 30 x 2,4 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Kanada:

> Modell 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japan:

> Modell 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Korea:

> Modell 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwan (region):

> Modell 9461NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell 9461NGW

> Europa:

> Modell 9461NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9461NGW

> Singapore:

> Modell 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

På grund av 9461D2W-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Kanada:

> Modell 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japan:

> Modell 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Korea:

> Modell 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwan (region):

> Modell 9461D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 9461D2W

> Europa:

> Modell 9461D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9461D2W

> Singapore:

> Modell 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

På grund av 9462NGW-enhetens lilla format (22 x 30 x 2,4 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Kanada:

> Modell 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japan:

> Modell 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Korea:

> Modell 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwan (region):

> Modell 9462NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell 9462NGW

> Europa:

> Modell 9462NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9462NGW

> Singapore:

> Modell 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

På grund av 9462D2W-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Kanada:

> Modell 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japan:

> Modell 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Korea:

> Modell 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwan (region):

> Modell 9462D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 9462D2W

> Europa:

> Modell 9462D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9462D2W

> Singapore:

> Modell 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

På grund av 9560NGW-enhetens lilla format (22 x 30 x 2,4 mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Kanada:

> Modell 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japan:

> Modell 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Korea:

> Modell 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwan (region):

> Modell 9560NGW

> Modell 9560NGW R

> Kina (fastlandet):

> Modell 9560NGW

> Europa:

> Modell 9560NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9560NGW

> Singapore:

> Modell 9560NGW

> Paraguay:

> Modell 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesien:

> Modell 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

På grund av 9560D2W-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Kanada:

> Modell 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japan:

> Modell 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Korea:

> Modell 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwan (region):

> Modell 9560D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell 9560D2W

> Europa:

> Modell 9560D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9560D2W

> Singapore:

> Modell 9560D2W

> Paraguay:

> Modell 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesien:

> Modell 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

På grund av 9560D2WL-enhetens lilla format (12 x 16 x 1,8mm) har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Kanada:

> Modell 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japan:

> Modell 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Korea:

> Modell 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwan (region):

> Modell 9560D2WL

> Kina (fastlandet):

> Modell 9560D2WL

> Europa:

> Modell 9560D2WL

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 9560D2WL

> Singapore:

> Modell 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

På grund av 18265NGW-modulens lilla format har regleringsmärkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA: Modell 18265NGW, FCC ID: PD918265NG (Den här modulen är endast för fabriksinstallation)

> Kanada:

> Modell 18265NGW

> IC : 1000M-18265NG

> Japan:

> Modell 18265NGW

> Korea:

> Modell 18265NGW

> MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwan (region):

> Modell 18265NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell 18265NGW

> CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa:

> Modell 18265NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x och tidigare versioner (WiGig)
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEEE802.11 a/n/ac-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 18265NGW

> Brasilien:

> Modell 18265NGW/18265NGW LC

> 03022-17-04423

> Singapore:

> Modell 18265NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11000

På grund av 11000D2W/11000D2W LC-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 11000D2W/11000D2W LC

> FCC ID: PD911000D2

> Kanada:

> Modell 11000D2W

> IC: 1000M-11000D2

> Japan:

> Modell 11000D2W

> Korea:

> Modell 11000D2W

> MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan (region):

> Modell 11000D2W

> Modell 11000D2W LC

> Kina (fastlandet):

> Modell 11000D2W

> CMIIT ID: 2016DJ0267 (M)

> Modell 11000D2W LC

> CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Europa:

> Modell 11000D2W

> Programvaruversion | Intel® Wireless Dock Manager 3.x och tidigare versioner
> Maximal uteffekt
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Australien:

> Modell 11000D2W

> Singapore:

> Modell 11000D2W/11000D2W LC

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

På grund av 13110NGW-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 13110NGW

> FCC ID: PD913110NG

> Kanada:

> Modell 13110NGW

> IC: 1000M-13110NG

> Korea:

> Modell 13110NGW

> R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwan (region):

> Modell 13110NGW

> Europa:

> Modell 13110NGW

> Programvaruversion | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Maximal uteffekt
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 25 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Singapore:

> Modell 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

På grund av 11100D2W-enhetens lilla format har märkningen placerats i denna bruksanvisning, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell 11100D2W

> FCC ID: PD911100D2

> Kanada:

> Modell 11100D2W

> IC: 1000M-11100D2

> Korea:

> Modell 11100D2W

> R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwan (region):

> Modell 11100D2W

> Europa:

> Modell 11100D2W

> Programvaruversion | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Maximal uteffekt
> (57 - 64 GHz) IEEEE802.11 ad-läge | 26 dBm EIRP max

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell 11100D2W

> Singapore:

> Modell 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX101NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

Paraguay:

Modell AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesien:

Modell AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX101D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

Paraguay:

Modell 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesien:

Modell AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX200D2WL, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Kanada:

> Modell AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japan:

> Modell AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Korea:

> Modell AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Taiwan (region):

> Modell AX200D2WL

> Kina (fastlandet):

> Modell AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Modell AX200D2WL

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX200D2WL

> Brasilien:

> Modell AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapore:

> Modell AX200D2WL

> Argentina:

> Modell AX200D2WL

> Pakistan:

> Modell AX200D2WL

> GODKÄND AV PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX200NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Kanada:

> Modell AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japan:

> Modell AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Korea:

> Modell AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Taiwan (region):

> Modell AX200NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Modell AX200NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX200NGW

> Brasilien:

> Modell AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapore:

> Modell AX200NGW

> Argentina:

> Modell AX200NGW

> Pakistan:

> Modell AX200NGW

> GODKÄND AV PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX201NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Kanada:

> Modell AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japan:

> Modell AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Korea:

> Modell AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwan (region):

> Modell AX201NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell AX201NGW

> Europa:

> Modell AX201NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX201NGW

> Brasilien:

> Modell AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201NGW

> Argentina:

> Modell AX201NGW

> Pakistan:

> Modell AX201NGW

> GODKÄND AV PTA: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Modell AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX201D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Kanada:

> Modell AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japan:

> Modell AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Korea:

> Modell AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwan (region):

> Modell AX201D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell AX201D2W

> Europa:

> Modell AX201D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX201D2W

> Brasilien:

> Modell AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201D2W

> Argentina:

> Modell AX201D2W

> Pakistan:

> Modell AX201D2W

> GODKÄND AV PTA: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Modell AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX201D2WL, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Kanada:

> Modell AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japan:

> Modell AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Korea:

> Modell AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwan (region):

> Modell AX201D2WL

> Kina (fastlandet):

> Modell AX201D2WL

> Europa:

> Modell AX201D2WL

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX201D2WL

> Brasilien:

> Modell AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapore:

> Modell AX201D2WL

> Argentina:

> Modell AX201D2WL

> Pakistan:

> Modell AX201D2WL

> GODKÄND AV PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX203NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Kanada:

> Modell AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japan:

> Modell AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Korea:

> Modell AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX203NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell AX203NGW

> Europa:

> Modell AX203NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX203NGW

> Brasilien:

> Modell AX203NGW

> Ej fastställt

> Singapore:

> Modell AX203NGW

> Argentina:

> Modell AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Modell AX203NGW

> GODKÄND AV PTA: 9.162/2021

> Paraguay:

> Modell AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesien:

> Modell AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX203D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Kanada:

> Modell AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japan:

> Modell AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Korea:

> Modell AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX203D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell AX203D2W

> Europa:

> Modell AX203D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 2-mottagare.

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX203D2W

> Brasilien:

> Modell AX203D2W

> Ej fastställt

> Singapore:

> Modell AX203D2W

> Argentina:

> Modell AX203D2W

> C-25827

> Pakistan:

> Modell AX203D2W

> GODKÄND AV PTA: 9.158/2021

> Paraguay:

> Modell AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesien:

> Modell AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX210NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Kanada:

> Modell AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japan:

> Modell AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Modell AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX210NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell AX210NGW

> Europa:

> Modell AX210NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 1-mottagare.
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) Bandet 5,925-6,425 GHz är för LPI (låg ström inomhus)

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX210NGW

> Brasilien:

> Modell AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapore:

> Modell AX210NGW

> Argentina:

> Modell AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Modell AX210NGW

> GODKÄND AV PTA: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Modell AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesien:

> Modell AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX210D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Kanada:

> Modell AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japan:

> Modell AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Modell AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX210D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Modell AX210D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 1-mottagare.
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) Bandet 5,925-6,425 GHz är för LPI (låg ström inomhus)

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX210D2W

> Brasilien:

> Modell AX210D2W

> Ej fastställt

> Singapore:

> Modell AX210D2W

> Argentina:

> Modell AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Modell AX210D2W

> GODKÄND AV PTA: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Modell AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesien:

> Modell AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX211NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Kanada:

> Modell AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japan:

> Modell AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Korea:

> Modell AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX211NGW

> Kina (fastlandet):

> Modell AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Modell AX211NGW

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 1-mottagare.
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) Bandet 5,925-6,425 GHz är för LPI (låg ström inomhus)

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX211NGW

> Singapore:

> Modell AX211NGW

> Brasilien:

> Modell AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Modell AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Modell AX211NGW

> GODKÄND AV PTA: 9.308/2021

> Paraguay:

> Modell AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesien:

> Modell AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX211D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Kanada:

> Modell AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japan:

> Modell AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Korea:

> Modell AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Taiwan (region):

> Modell AX211D2W

> Kina (fastlandet):

> Modell AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Modell AX211D2W

> Programvaruversion | Intel® PROSet/Trådlös WiFi programvara 20.x och senare versioner
> Maximal uteffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEEE802.11 b/g/n/ax-läge Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lågbandet 5,15 - 5,35 GHz är endast för inomhusbruk
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-läge | 13,98 dBm EIRP Max (25 mW) För standarden EN 300 440 anses enheter som körs vid 5,8 GHz som kategori 1-mottagare.
> (5925–6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) Bandet 5,925-6,425 GHz är för LPI (låg ström inomhus)

> Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

> Storbritannien (UK):

> Australien:

> Modell AX211D2W

> Singapore:

> Modell AX211D2W

> Brasilien:

> Modell AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Modell AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Modell AX211D2W

> GODKÄND AV PTA: 9.309/2021

> Paraguay:

> Modell AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesien:

> Modell AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX211D2WL, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Kanada:

> Modell AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japan:

> Modell AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Korea:

> Modell AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX411NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Kanada:

> Modell AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japan:

> Modell AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Korea:

> Modell AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningAX411E2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> USA:

> Modell AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Kanada:

> Modell AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japan:

> Modell AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Korea:

> Modell AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningBE200NGW, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Ej fastställt

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningBE200D2W, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Ej fastställt

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningBE200NGW M, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Ej fastställt

### Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200D2W M)

På grund av den lilla storleken av har märkningen placerats i denna bruksanvisningBE200D2W M, eftersom produktetiketten på enheten ansågs vara för liten för att kunna läsas.

> Ej fastställt

### INFORMATION FÖR OEM och VÄRDINTEGRATÖRER

De riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet förmedlas till OEM-integratörer som installerar trådlösa kort från Intel® på värdplattformar för bärbara datorer och surfplattor. Det är nödvändigt att följa dessa krav för att kunna uppfylla FCC:s regler, inklusive radiofrekvensexponering. När alla de riktlinjer för antenntyp och -placering som beskrivs i det här dokumentet är uppfyllda får de trådlösa korten från Intel® installeras på värdplattformar för bärbara datorer och surfplattor utan vidare begränsningar. Om någon av de riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet inte är uppfyllda kan OEM eller integratören behöva utföra ytterligare tester och/eller erhålla ytterligare godkännande. OEM eller integratören ansvarar för att fastställa de nödvändiga lagstadgade värdtester som ska utföras och/eller erhålla nödvändiga värdgodkännanden för regelefterlevnad. Om det behövs kan du kontakta sökande/bidragstagare (Intel) angående detaljerad information om hur du konfigurerar enheten för eventuella tester av överensstämmelse som OEM-integratören ansvarar för enligt KDB 996369 D04.

- Trådlösa kort från Intel® är endast avsedda för OEM och värdintegratörer.
- Auktoriseringen från FCC (Grant of Authorization) för trådlösa kort från Intel® beskriver eventuella begränsade förhållanden för modulgodkännande.
- Trådlösa kort från Intel® måste köras med en åtkomstpunkt som har godkänts för landet där de används.
- Det är inte tillåtet för OEM, integratörer eller andra tredje parter att ändra trådlösa kort från Intel®. Om OEM, integratörer eller andra tredje parter ändrar trådlösa kort från Intel® kan det leda till att tillåtelsen att använda produkten förbrukas.
- Brasilien: Information som OEM-företagen och integratörerna ska tillhandahålla till slutanvändaren: ”Inkorporerar produkt som godkänts av Anatel under nummer HHHH-AA-FFFFF.” (Intel-modul tillverkad i Kina (fastlandet)/Taiwan (region)/Brasilien).

### Antenntyp och -förstärkning

Endast antenner av samma typ och med antennförstärkning som är lika med eller mindre än 3 dBi för 2,4 GHz-bandet respektive 5 dBi för 5 GHz-bandet och 6–7GHz-banden ska användas med trådlösa Intel®-kort. Övriga typer av antenner och/eller antenner med större antennförstärkning kräver ytterligare behörighet för att kunna användas. För teständamål har följande tvåbandsantenn som använder gränser som är nära de ovan använts:

Antenntyp | Antennplacering (Huvud/Aux) | 2,4 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,2 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,5 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,7 GHz högsta förstärkning i dBi* | 5,9 GHz högsta förstärkning i dBi* | 6,2 GHz högsta förstärkning i dBi* | 6,5 GHz högsta förstärkning i dBi* | 6,7 GHz högsta förstärkning i dBi* | 7 GHz högsta förstärkning i dBi*
PIFA | Huvud |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77 | 4,97** | 4,83 | 4,30 | 5,37 | 5,59
MIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |

*All antennförstärkning inkluderar kabelförlust.

** Antennens maximala förstärkning är 4,72 dBi vid 5,9 GHz för följande trådlösa adaptrar:

- Intel® Wi-Fi 6E AX101
- Intel® Wi-Fi 6E AX203

Över 6 GHz. 3D-antennens maximala förstärkning som testas inom värden bör vara lika med eller större än -2 dBi. Om värdantennens design i samma typ med uppmätt maximal antennförstärkning är lägre än -2 dBi, måste CBP(FCC)/EDT(EU)-testning utföras medan modulen är installerad i värddatorn.

### Samtidig överföring för trådlösa kort från Intel® med andra integrerade sändare eller tilläggssändare

Enligt FCC Knowledge Database, dokumentnummer 616217, ska det när flera sändare är installerade i en värdenhet göras en sändningsutvärdering av radiofrekvensexponering för att avgöra vilka program och tester som behövs. OEM-integratörer måste identifiera alla tänkbara kombinationer av konfigurationer för samtidig överföring för samtliga sändare och antenner som är installerade i värdsystemet. Det inkluderar sändare som är installerade i värden som mobila enheter (>20 cm avstånd från användaren) och bärbara enheter (<20 cm avstånd från användaren). Vid utvärderingen bör OEM-integratörer även läsa dokumentet FCC KDB 616217 för att avgöra om det behövs några ytterligare krav för testning eller FCC-godkännande.

### Antennplacering i värdplattformen

För att garantera att de antenner som används med trådlösa kort från Intel® överensstämmer med gränsvärdena för radiofrekvensexponering måste de installeras i värdplattformar för bärbara datorer eller surfplattor så att de håller ett minsta tillåtna avstånd från alla personer och i värdplattformens alla driftlägen och riktningar, och kraven i tabellen nedan måste uppfyllas. Det minsta tillåtna avståndet gäller för både horisontell och vertikal riktning för antennen när den är installerad i värdsystemet.

Alla avstånd som är mindre än de som visas kräver ytterligare utvärdering och godkännande från FCC.

För kort med kombinationen WiFi/Bluetooth rekommenderas ett avstånd av 5 cm mellan antennerna i värdsystemet för att upprätthålla ett lämpligt avstånd för samtidig WiFi- och Bluetooth-sändning. Om avståndet är mindre än 5 cm måste avståndet vara verifierat för det specifika kortet enligt FCC-publikation KDB 447498.

Trådlöst kort | Minsta tillåtna avstånd mellan antenn och användare
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm med UNII-4-bandet)
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm med UNII-4-bandet)
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm med UNII-4-bandet)
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm med UNII-4-bandet)
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm
* Det här trådlösa kortet får endast installeras i mobila enheter (kräver > 20 cm avstånd mellan antennen och användaren).

Ytterligare regelauktorisering kan krävas om 60 GHz/802.11ad RFEM (gruppantenn) ska placeras närmare än 20 cm från användaren.

### Information som ska delges slutanvändaren av OEM eller integratören

Följande bestämmelser och säkerhetsanvisningar måste finnas med i dokumentationen som levereras till slutanvändaren av produkten eller i system där det trådlösa kortet från Intel® integreras, i enlighet med lokala föreskrifter. Värdsystem måste märkas med "Innehåller FCC ID: XXXXXXXX", FCC ID ska finnas på etiketten.

Det trådlösa kortet måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. För godkännanden i specifika länder, se Radiogodkännanden. Intel Corporation är inte ansvarigt för någon som helst radio- eller tv-störning som orsakas av otillåten modifiering i de enheter som ingår i satsen med det trådlösa kortet, eller utbyte eller tillägg av anslutningskablar och annan -utrustning än vad som anges av Intel Corporation. Störningskorrigering som orsakas av sådan otillåten modifiering, ersättning eller koppling är användarens ansvar. Intel Corporation och dess auktoriserade återförsäljare eller distributörer är inte ansvariga för någon skada eller överträdelse av regeringsbestämmelser som kan uppstå från att användaren inte följer dessa riktlinjer.

Kina (fastlandet):

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokala begränsningar för radioanvändning med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.11ad

Följande redogörelse om lokala begränsningar måste finnas med i dokumentationen angående uppfyllelse av bestämmelser för alla produkter av typ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.11ad.

Var försiktig: Beroende på att de frekvenser som används av trådlösa LAN-enheter av typ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.11ad kanske ännu inte har harmoniserats i alla länder, är produkterna av typ 802.11a, 802.11b, 802.11g och 802.11n endast konstruerade för användning i vissa länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Varje avvikelse från tillåtna inställningar och begränsningar i användningslandet, är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

## Uttalanden om europeisk överensstämmelse

Vart och ett av de kort som finns nedan överensstämmer med de väsentliga kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar